

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Новая крепость», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 1б, в составе объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 3а**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Новая крепость», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 1б, в составе объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 3а, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

1. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

****

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения**

**«Новая крепость», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 1б, в составе объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных сооружений», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе д. 3а**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **«Новая крепость»** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | историческое местоположение объекта культурного наследия – в западной части г. Приозерска, западнее Ленинградского шоссе, на северном берегу р. Вуокса;  местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Памятника:  1. Вассер равелин, XVII-XVIII вв.;  2. Ворота Скотные, XVIII в.;  3. Ворота Замковые (Круглые), XVIII в.;  4. Ворота Водяные, XVIII в.;  5. Гауптвахта солдатская (караульная), XVIII в.;  6. Серг (Зерк) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом, XVIII в.;  7. Корпус служебный, 1889 г.;  8. Корпус служебный (снесен);  9. Ледник у Серг бастиона, XVIII в.;  10. Парк, 2-я пол XIX в.;  11. Пипер бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в.;  12. Фама бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен);  13. Шварц бастион, XVII-XVIII вв.;  14. Куртина между Шварц и Лех бастионами, XVII-XVIII вв.;  15. Куртина между Лех и Пипер бастионами, XVII-XVIII вв.  16. Куртина между Пипер и Серг бастионами, XVII-XVIII вв.  17. Куртина между Серг и Фама бастионами, XVII-XVIII вв.  18. Лех (Лехт) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в. (засыпан)  19. Липпу бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен)  20. Прикрытый путь с гласисом;  видовые связи Новой крепости и Крепости «Корела»;  исторические габариты и конфигурация зданий и сооружений на территории Памятника. | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8e/Priozersk_NewFortress_DJI_0143c.jpg/1600px-Priozersk_NewFortress_DJI_0143c.jpg    C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03012.JPG  XXL  0_12f6a5_25a339c3_orig  s1200?webp=false |
| **1. Вассер равелин, XVII-XVIII вв.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение –  в западной части крепости, перед куртиной между Лех и Пипер бастионами;  исторические габариты и конфигурация – полукруглый в плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03142.JPG |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. |  |
| **2. Ворота Скотные, XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в восточной части крепости, в центре куртины между Фама и Шварц бастионами (куртина и Фама бастион утрачены);  исторические габариты и конфигурация – прямоугольные в плане, воротный проем лучковой конфигурации. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены и коробовый свод – местоположение, материал (кирпич) тип кладки, толщина стен. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – кирпич. | C:\Users\Maha\Downloads\364545 Карельские ворота.jpg  1940-е гг. |
| **3. Ворота Замковые (Круглые), XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в южной части крепости, в куртине между Шварц и Липпу бастионами (Липпу бастион утрачен);  исторические габариты и конфигурация – прямоугольные в плане, воротный проем лучковой конфигурации. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены и коробовый свод – местоположение, материал (кирпич) тип кладки, толщина стен. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – кирпич;  оформление внешнего южного фасада кирпичной кладкой в виде рустов и импостов, нишами с полуциркульными завершениями. |  |
| **4. Ворота Водяные, XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в западной части крепости, в куртине между Пипер и Лех бастионами;  исторические габариты и конфигурация – прямоугольные в плане, воротный проем лучковой конфигурации. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены и коробовый свод – местоположение, материал (кирпич, поверх кирпичного свода кладка из гранитных валунов), тип кладки, толщина стен. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – кирпич. |  |
| **5. Гауптвахта солдатская (караульная), XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – на горже утраченного Фама бастиона в северо-восточной части крепости;  исторические габариты и конфигурация – одноэтажная, прямоугольная в плане, протяжена с севера на юг;  исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная). |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены– местоположение, материал (кирпич). |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – кирпич;  историческое местоположение габариты и конфигурация оконных и дверных проемов – прямоугольный оконный проем, дверной проем с полуциркульным завершением. |  |
| **6. Серг (Зерк) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом, XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение бастиона - в северной части крепости, на углу северо-западной и северо-восточной куртин;  историческое местоположение порохового погреба – на горже бастиона;  исторические габариты и конфигурация бастиона – пятиугольный в плане;  исторические габариты и конфигурация порохового погреба – прямоугольный в плане, протяжен с севера на юг;  исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная). | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03191.JPG |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона;  исторические стены порохового погреба – местоположение, материал (гранитные валуны, кирпич);  кирпичный коробовый свод. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\IMG_8202.JPG |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение бастиона и порохового погреба в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен бастиона – валунный камень колотый и цельный;  материал и характер кладки стен порохового погреба – гранитные валуны, кирпич;  историческое местоположение габариты и конфигурация оконных и дверных проемов порохового погреба – прямоугольные оконные проемы, дверной проем с полуциркульным завершением. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03204.JPG |
| **7. Корпус служебный, 1889 г.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в юго-восточной части крепости;  исторические габариты и конфигурация – прямоугольный в плане с ризалитами и выступами, двухэтажный на высоком цоколе;  исторические габариты и конфигурация крыши (вальмовая), башенки с куполообразными завершениями и шпилями в завершении ризалитов по краям южного фасада;  исторические слуховые окна – местоположение, габариты и конфигурация (полуциркульная);  историческое местоположение, габариты, высотные отметки и конфигурация дымовых труб с колпаками. | 9rm4wiv7glzj27ouj3  фотография 1930-х гг. |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (кирпич);  историческое местоположение, габариты и конфигурация лестниц;  историческое местоположение, габариты и конфигурация крылец. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов,  историческое местоположение габариты и конфигурация оконных проемов, включая цокольные, – прямоугольные, исторический рисунок расстекловки оконных заполнений;  историческое местоположение габариты и конфигурация дверных проемов – прямоугольные, высотные отметки дверных проемов;  историческое местоположение габариты и конфигурация (прямоугольная) оконных проемов во фризах ризалитов и в одноэтажной пристройке;  отделка фасадов - сочетание гладкой, рустованной и фактурной штукатурки;  материал и характер отделки цоколя – блоки колотого гранита;  оформление углов фасадов рустованными лопатками;  оформление цокольного этажа линейным штукатурным рустом;  подоконный карниз в уровне первого этажа;  оформление входных проемов гладкими пилястрами;  треугольные фронтоны в завершении фасадов;  широкий гладкий фриз в завершении фасадов;  венчающий профилированный карниз. | ysh9z9y4dj1tu3snps  фотография 1920-30-х гг.    download?photo_id=ppYSSraPPavw9ZNf9MPceA&image_size=XXL                XXXL |
| **8. Корпус служебный (снесен)** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в юго-восточной части крепости;  исторические габариты и конфигурация; | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Приозерский\83-85. Крепость Корела\85. Новая крепость\схемы\служ 2.jpg  C:\Users\Maha\Downloads\244820 Вуокса и крепость _Корела_.jpg  1940-е гг. |
| **9. Ледник у Серг бастиона, XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в северной части крепости, рядом с серг бастионом;  исторические габариты и конфигурация – одноэтажный, прямоугольный в плане;  исторические габариты и конфигурация крыши (четырехскатная). | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03188.JPG |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (гранитные валуны (цоколь), дерево). |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки цоколя – гранитные валуны. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03188.JPG |
| **10. Парк, 2-я пол XIX в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в центральной части крепости;  исторические габариты, конфигурация, планировочное решение (утрачены). |  |
| **11. Пипер бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение бастиона - в западной части крепости, на углу северо-западной и западной куртин;  историческое местоположение порохового погреба – на горже бастиона;  исторические габариты и конфигурация бастиона – пятиугольный в плане;  исторические габариты и конфигурация порохового погреба – прямоугольный в плане, протяжен с севера на юг;  исторические габариты и конфигурация крыши (двускатная). |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены бастиона – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона;  исторические стены порохового погреба – местоположение, материал (кирпич). |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение бастиона и порохового погреба в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен бастиона – валунный камень колотый и цельный;  материал и характер кладки стен порохового погреба – кирпич;  историческое местоположение габариты и конфигурация дверного проема - дверной проем с полуциркульным завершением со стороны восточного фасада порохового погреба. |  |
| **12. Фама бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен)** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в восточной части крепости, между северо-восточной и восточной куртин (утрачена);  исторические габариты и конфигурация – пятиугольный в плане. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Приозерский\83-85. Крепость Корела\85. Новая крепость\схемы\границы — копия.jpg  C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\IMG_8103.JPG |
| **13. Шварц бастион, XVII-XVIII вв.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в восточной части крепости, на углу юго-восточной и восточной куртин (утрачена);  исторические габариты и конфигурация – пятиугольный в плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. |  |
| **14. Куртина между Шварц и Лех бастионами, XVII-XVIII вв.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение - в южной части крепости, между Шварц и Лех бастионами;  исторические габариты и конфигурация – изломанной формы плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03101.JPG |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. |  |
| **15. Куртина между Лех и Пипер бастионами, XVII-XVIII вв.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в западной части крепости, между Лех и Пипер бастионами;  исторические габариты и конфигурация – прямолинейной формы плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. |  |
| **16. Куртина между Пипер и Серг бастионами, XVII-XVIII вв.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение - в северо-западной части крепости, между Пипер и Серг бастионами;  исторические габариты и конфигурация – прямолинейной формы плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. |  |
| **17. Куртина между Серг и Фама бастионами, XVII-XVIII вв.** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение - в северо-восточной части крепости, между Серг и Фама (утрачен) бастионами;  исторические габариты и конфигурация – прямолинейной формы плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. | C:\Users\ta_kravchuk\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Куртина между Серг и Фама.jpg |
| **18. Лех (Лехт) бастион, XVII-XVIII вв. с пороховым погребом XVIII в. (засыпан)** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение - в юго-западной части крепости, на углу южной и восточной куртин;  исторические габариты и конфигурация – пятиугольный в плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (устроенный вокруг горжи земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. |  |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. |  |
| **19. Липпу бастион, XVII-XVIII вв. (утрачен)** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в южной части крепости, у южной куртины;  исторические габариты и конфигурация. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Приозерский\83-85. Крепость Корела\85. Новая крепость\схемы\Липпу.jpg  https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=q3qV8tIPhpsoUo43HTFNsA&image_size=X5L |
| **20. Прикрытый путь с гласисом** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение – в северо-западной, северной, северо-восточной части крепости, с внешней стороны от куртин и бастионов;  исторические габариты и конфигурация – изломанной формы в плане. |  |
| 2 | Конструктивная система: | исторические стены – местоположение, материал (земляной вал с облицовкой из гранитных валунов с внешней стороны); тип кладки, толщина стен, угол наклона. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03147.JPG |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | объемно-планировочное решение в габаритах исторических стен. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | материал и характер кладки стен – валунный камень колотый и цельный. | C:\Users\Maha\Desktop\ФФ\DSC03147.JPG |

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.