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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

     







Ленинградской области

от «___»_____2026 г. №______

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Генеральный план муниципального образования 

«Рахьинское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пункта


ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном планировании

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Основные характеристики объекта 
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вид планируемых объектов: культурно-досуговые комплексы, спортивные залы.

Назначение планируемых объектов: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, физической культуры и массового спорта.
Статус планируемых объектов: планируемые к размещению

	1.1
	Досуговый центр
	пос. Посёлок № 13, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	на 60 мест, со спортивным залом площадью 105 м2, подростковым клубом площадью 10 м2
	установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется

	2
	Вид планируемых объектов: объекты аварийно-спасательных служб.
Назначение планируемых объектов: обеспечение пожарной безопасности на территории поселения.
Статус планируемых объектов: планируемые к размещению

	2.1
	Пожарный пост
	пос. Посёлок № 13, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	площадь 15 м2
	установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется

	3
	Вид планируемых объектов: улицы и дороги местного значения в границах населенных пунктов.
Назначение планируемых объектов: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного движения на них.
Статус планируемых объектов: планируемые к размещению

	3.1
	Улица в жилой застройке 
	пос. Посёлок № 13
	категория – второстепенная;

протяженность 1,81 км; 

ширина полосы движения – 2,75 м;

число полос движения – 2;

ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м
	установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется

	3.2
	Улица в жилой застройке 
	пос. Посёлок № 13 
	категория – основная;

протяженность 0,55 км; 

ширина полосы движения – 3,0 м;

число полос движения – 2;

ширина пешеходной части тротуара – 1,25 м
	

	4
	Вид планируемых объектов: водозаборы, водопроводные очистные сооружения, водоводы.

Назначение планируемых объектов: обеспечение водоснабжением пос. Посёлок № 13.
Статус планируемых объектов: планируемые к размещению

	4.1
	Артезианская скважина
	пос. Посёлок № 13, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	производительность 

100 м3/сут;
объем 100 м3
	зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 30 м, режим использования территории в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

	4.2
	Водопроводные очистные сооружения
	пос. Посёлок № 13, зона застройки индивидуальными жилыми домами
	производительность 

100 м3/сут;
объем 100 м3
	

	Примечание 

Планируемые объекты инженерной инфраструктуры размещаются вне полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения


2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения, за исключением линейных объектов 
	Индекс зоны
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых объектах местного значения 

	
	
	наименование
	значение
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Жилые зоны

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	этажность 
	1 – 3 
	объекты местного значения поселения:

досуговый центр в пос. Посёлок № 13;
пожарный пост в пос. Посёлок № 13;

артезианская скважина в пос. Посёлок № 13;
водопроводные очистные сооружения в пос. Посёлок № 13



	
	
	максимальная плотность застройки элемента планировочный структуры 
	1000 м2/га
	

	
	
	коэффициент застройки
	0,2
	

	
	
	площадь
	14,0 га
	

	Зоны рекреационного назначения

	Р2
	Зона лесов
	коэффициент застройки 
	0,0
	-

	
	
	площадь
	43,5 га
	

	Производственные зоны

	П1
	Производственная зона
	этажность 
	1 – 3
	-

	
	
	максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов 
	III
	

	
	
	минимальный коэффициент застройки
	0,4
	

	
	
	площадь
	20,3 га
	

	Зоны сельскохозяйственного использования

	Сх4
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	коэффициент застройки 
	0,0
	-

	
	
	площадь
	135,5 га
	

	Иные зоны

	Л
	Зона природного ландшафта
	коэффициент застройки 
	0,0
	-

	
	
	площадь
	4,0 га
	


Сокращения, используемые в Положении о территориальном планировании:

пос. – поселок

