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от _________________№ _______


Изменения в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Шапкинское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области применительно к части территории поселения

Части 2, 3 статьи 22.1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ТЖ.1.2)» главы 11 изложить в следующей редакции:
«2. Виды разрешенного использования земельных участков:
	№ п/п
	Наименование вида разрешенного использования земельных участков
	Код

	Основные виды разрешенного использования

	1 
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	2 
	Предоставление коммунальных услуг 
	3.1.1 

	3 
	Оказание услуг связи <*><**>
	3.2.3 

	4 
	Бытовое обслуживание <*><**>
	3.3 

	5 
	Магазины<*><**>
	4.4 

	6 
	Общественное питание<*><**>
	4.6 

	7 
	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	8 
	Обеспечение внутреннего правопорядка <*>
	8.3

	9 
	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	10 
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	11 
	Благоустройство территории
	12.0.2

	Условно разрешенные виды использования

	12 
	Не установлены
	–

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	13 
	Не установлены
	–

	1. Объекты видов разрешенного использования, отмеченные знаком <*>, могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, за исключением внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение. 
2. Для видов разрешенного использования земельных участков, отмеченных знаком <**>, приобъектные стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного земельного участка.
3. Размещение объектов капитального строительства, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.3, 4.4, 4.6, допускается в случаях, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарно-защитных зон за границами земельных участков указанных объектов.


[bookmark: _GoBack]3. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (с учетом положений частей 6-8 статьи 20 настоящих Правил):
	№
п/п
	Вид разрешенного использования
земельного участка (код)
	Предельные значения

	
	
	Минимальные
	Максимальные

	1 
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
в том числе их площадь, кв. м

	1.2 
	2.1
	600
	2500

	1.3 
	3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6
	700
	3000

	1.4 
	5.1.3
	400
	2500

	1.5 
	3.1.1, 8.3, 12.0.2
	Не подлежат установлению

	2 
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

	2.1 
	2.1
	1-5 <*>

	2.2 
	3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6
	3

	2.3 
	3.1.1, 8.3
	Не подлежат установлению

	
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

	3 
	Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений, этаж

	2.2 
	2.1
	4

	2.3 
	3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6
	3

	2.4 
	3.1.1, 8.3
	Не подлежат установлению

	4 
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
ко всей площади земельного участка, %

	4.1 
	2.1, 3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6
	30

	4.2 
	3.1.1, 8.3
	Не подлежат установлению

	5 
	Максимальная этажность зданий, строений, сооружений

	5.1 
	2.1
	3

	5.2 
	3.2.3, 3.3, 4.4, 4.6
	2

	5.3 
	3.1.1, 8.3
	Не подлежат установлению

	<*>	 Минимальные отступы от границ земельных участков: для жилых домов со стороны
улиц – 5 м, со стороны проездов – не менее 3 м, со стороны соседнего земельного участка – 3 м.
	Минимальные отступы от границ земельных участков до:
· построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
· хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений – 1 м;
· стволов высокорослых деревьев – 4 м, стволов среднерослых деревьев – 2 м, кустарника – 1 м.
При размещении на земельном участке хозяйственных построек, гаража, иных вспомогательных сооружений на расстоянии 1 м от границы соседнего участка скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.


 ».
