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[bookmark: _Toc306023874][bookmark: _Toc332475800][bookmark: _Toc41321080][bookmark: _Toc292361343]Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№

	Наименования и статус
объектов
	Назначение объектов
	Основные характеристики
	Местоположение объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий

	
	
	
	Наименование характеристики
	Количественный показатель
	
	



	[bookmark: _Toc39744134][bookmark: _Toc39832847]1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Toc198216856]1. Вид объектов: объекты в области физической культуры и массового спорта

	1.1. 
	ФОК 
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта
	Площадь, м2 спортивных залов
	3500
	городской поселок Рощино.
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	Не устанавливается

	
	
	
	Площадь, м2 бассейнов
	800
	
	

	
	
	
	Единовременная пропускная способность, чел.
	50
	
	

	1.2. 
	ФОК 
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта
	Площадь, м2 спортивных залов
	2343
	поселок Пушное
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	1.3. 
	
	
	Площадь, м2 бассейнов
	1386
	
	

	
	
	
	Единовременная пропускная способность, чел.
	50
	
	

	1.4. 
	ФОК
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта
	Площадь, м2 спортивных залов
	2343
	поселок Цвелодубово
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	1.5. 
	
	
	Площадь, м2 бассейнов
	1386
	
	

	
	
	
	Единовременная пропускная способность, чел.
	50
	
	

	1.6. 
	ФОК
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта
	Площадь, м2 спортивных залов
	2343
	поселок Победа
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	1.7. 
	
	
	Площадь, м2 бассейнов
	1386
	
	

	
	
	
	Единовременная пропускная способность, чел.
	50
	
	

	
	
	
	Единовременная пропускная способность, чел.
	30
	
	

	1. [bookmark: _Toc198216858]2. Вид объектов: прочие объекты обслуживания 

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Пушное
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Волочаевка
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	75
	городской поселок Рощино.
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	75
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	100
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	100
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Рынки
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	400
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Рынки
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	200
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Не устанавливается

	
	Банно-оздоровительный комплекс
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	120
	городской поселок Рощино.
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	20
	городской поселок Рощино.
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Торгово-бытовой комплекс
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Цвелодубово
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Пушное
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Предприятия бытового обслуживания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Рабочих мест
	10
	поселок Волочаевка
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	100
	городской поселок Рощино.
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	100
	поселок Цвелодубово
Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Не устанавливается

	
	Предприятия общественного питания
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	Количество мест
	100
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Цвелодубово
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Пушное
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Пушное
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению 
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Победа
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок Волочаевка
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Не устанавливается

	
	Объекты розничной торговли
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития на территории поселения торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания
	м2 торговой площади
	20
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
Зона специализированной общественной застройки
	Не устанавливается

	2. [bookmark: _Toc198216859]3. Вид объектов: общественные пространства 

	
	Пляж
статус объекта: планируемый к размещению
	Благоустройство 
	Объект
	1
	городской поселок Рощино.
Зона отдыха
	Не устанавливается

	
	Пляж
статус объекта: планируемый к размещению
	Благоустройство
	Объект
	1
	городской поселок Рощино.
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	Не устанавливается

	3. [bookmark: _Toc198216861]4. Вид объектов: объекты в области автомобильного транспорта

	
	Автомобильные дороги местного значения
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	0,2
	поселок Победа
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	4,76
	поселок Победа
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	2,81
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	1,19
	поселок Пушное
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	2,09
	городской поселок Рощино.
ул. Малая Вокзальная
ул. Строителей
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	1,37
	городской поселок Рощино
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	1,88
	поселок Волочаевка
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	0,07
	поселок Цвелодубово
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	2,55
	поселок Лебяжье
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	1,07
	поселок Овсяное
	Не устанавливается

	
	Улицы в жилой застройке
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Протяженность, км
	0,97
	поселок Ганино
	Не устанавливается

	4. [bookmark: _Toc198216862]5. Вид объектов: объекты области обслуживания и хранения автомобильного транспорта

	
	СТО
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Количество постов
	Не более 5
	городской поселок Рощино.
Зона транспортной инфраструктуры
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	Стоянка, парковка автомобилей
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Вместимость, 
машино-мест
	10
	городской поселок Рощино.
Производственная зона
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

	
	Стоянка, парковка автомобилей
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Вместимость, 
машино-мест
	10
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

	
	Стоянка, парковка автомобилей
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение объектами транспортной инфраструктуры территорий нового строительства
	Вместимость, 
машино-мест
	10
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

	5. [bookmark: _Toc198216864]6. Вид объектов: объекты в области электроэнергетики

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Ганино
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок Ганино
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Пушное
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок Пушное
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ 
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Лебяжье
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок Лебяжье
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей городского поселка Рощино
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей городского поселка Рощино
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Лебяжье
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	СНТ в районе поселка Лебяжье
Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Ганино
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок Ганино
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Лебяжье
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок Лебяжье
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей городского поселка Рощино
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	ТП 10/0,4кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Победа
	Класс напряжения, кВ
	10/0,4
	поселок Победа
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Ганино
	Протяженность, км
	0,3
	поселок Ганино
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Пушное
	Протяженность, км
	0,5
	поселок Пушное
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Протяженность, км
	0,1
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей городского поселка Рощино
	Протяженность, км
	1
	городской поселок Рощино
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Ганино
	Протяженность, км
	0,2
	поселок Ганино
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Протяженность, км
	0,2
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Лебяжье
	Протяженность, км
	0,7
	поселок Лебяжье
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей городского поселка Рощино
	Протяженность, км
	0,8
	городской поселок Рощино
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	
	Сети электропередачи ВЛ 10 кВ
статус объекта: планируемый к размещению
	Повышение надежности электроснабжения потребителей поселка Победа
	Протяженность, км
	0,3
	поселок Победа
	В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона 10 м

	6. [bookmark: _Toc198216866]7. Вид объектов: объекты в области теплоснабжения

	
	Котельные
(увеличение тепловой мощности)
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития теплоснабжения городского поселка Рощино
	Мощность, Гкал/ч
	2,15
	городской поселок Рощино, ул. Высокая, 8а 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами

	
	Котельные
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития теплоснабжения городского поселка Рощино
	Мощность, Гкал/ч
	0,30
	городской поселок Рощино, ул. Советская, 83а 
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами

	
	Котельные
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития теплоснабжения городского поселка Рощино
	Мощность, Гкал/ч
	0,42
	городской поселок Рощино, ул. Привокзальная, 2 
Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами

	
	Котельная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития теплоснабжения поселка Победа
	Мощность, Гкал/ч
	3,54
	поселок Победа
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами

	
	Котельная
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития теплоснабжения городского поселка Рощино
	Мощность, Гкал/ч
	8,77
	городской поселок Рощино, ул. Тракторная, 13
	Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами

	
	Модульная газовая котельная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития теплоснабжения поселка Цвелодубово
	Мощность, Гкал/ч
	1,54
	поселок Цвелодубово, ул. Центральная, 48
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами

	7. [bookmark: _Toc198216867]8. Вид объектов: объекты в области водоснабжения 

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность, м3/сут
	3120
	поселок Пушное
Зона инженерной инфраструктуры
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность, м3/сут
	3120
	поселок Пушное
Производственная зона
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор № 2657
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность, м3/сут
	3120
	поселок Цвелодубово
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор № 2387
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность, м3/сут
	3120
	поселок Цвелодубово
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность, м3/сут
	481,5
	Возле поселка Цвелодубово
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
с установкой водоподготовки
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность, м3/сут
	423,6
	поселок Пушное
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	533,5
	городской поселок Рощино, ул. Заречная, 14
Зона специализированной общественной застройки
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	533,5
	городской поселок Рощино, ул. Круговая
Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	150
	поселок Пушное
Зона инженерной инфраструктуры
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	120
	поселок Волочаевка 
Коммунально-складская зона
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	150
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	15
	поселок при железнодорожной станции Канельярви
Зона лесов
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	150
	поселок Победа
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Объем, м3
	15
	поселок Лебяжье
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Станции обезжелезивания, установка водоподготовки
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность,
м3/сут
	481,5
	поселок Цвелодубово
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность,
м3/сут
	1744 м3/сут
	городской поселок Рощино, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары)
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность,
м3/сут
	1744 м3/сут
	городской поселок Рощино, Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары)
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Производительность,
м3/сут
	36,85
	поселок Волочаевка
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	36,85
	поселок Волочаевка
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	57,05
	поселок Ганино
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	57,05
	поселок Ганино
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	15,6
	Возле поселка при железнодорожной станции Каннельярви
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	15,6
	Возле поселка при железнодорожной станции Каннельярви
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	24
	поселок Лебяжье
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	24
	поселок Лебяжье
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	23,05
	поселок Овсяное
Зона отдыха
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	23,05
	поселок Овсяное
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	282,7
	поселок Победа
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	282,7
	Возле поселка Победа
Зона сельскохозяйственных угодий
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	5
	Возле поселка Мухино
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	5
	Возле поселка Мухино
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор, установка водоподготовки
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	535,3
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водозабор, установка водоподготовки
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Производительность,
м3/сут
	535,3
	городской поселок Рощино.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 граница первого пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Объем, м3
	15
	поселок Овсяное
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водонапорная башня
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Объем, м3
	50
	поселок Ганино
	ЗСО устанавливается расчетами

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	12
	поселок Цвелодубово
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда
	Протяженность, км
	12,5
	поселок Волочаевка
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	9,5
	поселок Ганино
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	3,5
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	1,7
	поселок Мухино
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	8,5
	поселок Овсяное
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	5,5
	поселок Победа
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	1,5
	поселок Победа
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	3,6
	городской поселок Рощино
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	0,4
	поселок Волочаевка
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	1,26
	поселок Волочаевка 
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	6,5
	поселок Пушное
	Не устанавливается

	
	Водопроводные сети
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечения бесперебойного водоснабжения жилого фонда 
	Протяженность, км
	0,52
	поселок Дом отдыха «Ленстроитель»
	Не устанавливается

	8. [bookmark: _Toc198216868]9. Вид объектов: объекты водоотведения

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Волочаевка
	Производительность, м3/сут, не менее
	433,5
	поселок Волочаевка
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Ганино
	Производительность, м3/сут, не менее
	433,5
	поселок Ганино
	Санитарно-защитная зона-100 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Производительность, м3/сут, не менее
	433,5
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Мухиино
	Производительность, м3/сут, не менее
	433,5
	поселок Мухино
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Овсяное
	Производительность, м3/сут, не менее
	433,5
	поселок Овсяное
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Лебяжье
	Производительность, м3/сут, не менее
	433,5
	поселок Лебяжье
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Производительность, м3/сут
	7800
	городской поселок Рощино
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Пушное
	Производительность, м3/сут
	700
	поселок Пушное
Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Цвелодубово
	Производительность, м3/сут
	700
	поселок Цвелодубово
Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Производительность, м3/сут
	2400
	поселок Победа
Зона инженерной инфраструктуры
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Производительность, м3/сут
	433,5
	поселок Победа
Зона сельскохозяйственных угодий
	Санитарно-защитная зона-150 м

	
	КНС
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Производительность, м3/сут
	1920
	поселок Победа
Зона инженерной инфраструктуры
	Не устанавливается

	
	КНС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Производительность, м3/сут
	700
	поселок Победа
Многофункциональная общественно-деловая зона
	Не устанавливается

	
	КНС
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Производительность, м3/сут
	7800
	городской поселок Рощино.
Зона инженерной инфраструктуры
	Не устанавливается

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Цвелодубово
	Производительность, м3/сут
	370
	поселок Цвелодубово
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Производительность, м3/сут
	217
	поселок Победа
Зона сельскохозяйственных угодий
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Производительность, м3/сут
	217
	поселок Победа
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Пушное
	Производительность, м3/сут
	325
	поселок Пушное
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Ганино
	Производительность, м3/сут
	118
	поселок Ганино
Зона лесов
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Производительность, м3/сут
	23
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
Зона сельскохозяйственных угодий
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	ЛОС
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Производительность, м3/сут
	3986
	городской поселок Рощино.
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары)
	Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона – 50 м

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Протяженность, км
	12,5
	городской поселок Рощино
	Не устанавливается

	
	Канализация напорная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Протяженность, км
	4,08
	городской поселок Рощино
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Цвелодубово
	Протяженность, км
	2,5
	поселок Цвелодубово
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Пушное
	Протяженность, км
	2,7
	поселок Пушное
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Протяженность, км
	2,6
	поселок Победа
	Не устанавливается

	
	Канализация дождевая самотечная закрытая
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Цвелодубово
	Протяженность, км
	0,92
	поселок Цвелодубово
	Не устанавливается

	
	Канализация дождевая самотечная закрытая
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Пушное
	Протяженность, км
	1,74
	поселок Пушное
	Не устанавливается

	
	Канализация дождевая самотечная закрытая
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Протяженность, км
	2,5
	поселок Победа
	Не устанавливается

	
	Канализация дождевая самотечная закрытая
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Ганино
	Протяженность, км
	1,5
	поселок Ганино
	Не устанавливается

	
	Канализация дождевая самотечная закрытая
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Протяженность, км
	1,19
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	Не устанавливается

	
	Канализация дождевая самотечная закрытая
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Протяженность, км
	2,12
	городской поселок Рощино
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Волочаевка
	Протяженность, км
	1,82
	поселок Волочаевка
	Не устанавливается

	
	Канализация напорная
статус объекта: планируемый к реконструкции
	Обеспечение условий для развития водоотведения городского поселка Рощино
	Протяженность, км
	3,94
	городской поселок Рощино, ул. Филиппова, ул. Советская
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Ганино
	Протяженность, км
	6,89
	поселок Ганино
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Мухино
	Протяженность, км
	0,9
	поселок Мухино
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка при железнодорожной станции Каннельярви
	Протяженность, км
	3
	поселок при железнодорожной станции Каннельярви
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Овсяное
	Протяженность, км
	5,6
	поселок Овсяное
	Не устанавливается

	
	Канализация самотечная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Волочаевка
	Протяженность, км
	6,4
	поселок Волочаевка
	Не устанавливается

	
	Канализация напорная
статус объекта: планируемый к размещению
	Обеспечение условий для развития водоотведения поселка Победа
	Протяженность, км
	2,06
	поселок Победа
	Не устанавливается

	9. [bookmark: _Toc198216869]10. Вид объектов: места погребения

	
	Кладбище
«4-й км»
47:01:1717001:111
статус объекта: планируемый к размещению (расширению)
	Планируемый к размещению (расширению)
	Площадь, га
	6,3га (на 1,07 га)
	4-й км автодороги Рощино-Цвелодубово
Зона кладбищ
	Санитарно-защитная зона – 50 м

	
	Кладбище
«Цвелодубово»
47:01:1536001:4112
статус объекта: планируемый к размещению (расширению)
	Планируемый к размещению (расширению)
	Площадь, га
	1,4га (на 1,38 га)
	поселок Цвелодубово, ул. Зеленая, уч. 24 Б
Зона кладбищ
	Санитарно-защитная зона – 50 м


Примечания:
1. Режим использования территорий в границах зон санитарной охраны объектов водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
2. Режим использования территорий в границах охранных зон вдоль трасс газопроводов согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.
3. Режим использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства согласно Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.


[bookmark: _Toc31032843]Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
	Индекс
	Наименование функциональной зоны
	Характер освоения территории
	Параметры планируемого развития функциональных зон

	
	
	
	Максимальная плотность населения, чел./га
	Показатели численности постоянного населения, чел.
	Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел.
	Максимальная этажность застройки
	Площадь функциональной зоны, га
	Сведения о планируемых объектах федерального, регионального, местного значения

	1
	2
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ж
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Зона предназначена преимущественно для размещения индивидуальных жилых домов с приусадебными участками (участки для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства), с возможностью размещения блокированной жилой застройки, объектов обслуживания жилой застройки, объектов торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания,
если размещение таких объектов связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны, а также объектов физической культуры и спорта, объектов коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов, общественного пассажирского транспорта и огородов
	5
	16902
	50,0
	2 (включая мансардный)
	1550,32
	Скважины (местное значение поселения), ТП 10/0,4кВ (местное значение поселения), объекты розничной торговли (местное значение поселения), предприятия общественного питания (местное значение поселения), предприятия бытового обслуживания (местное значение поселения), котельные (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), Государственный природный заказник «Ялкала-Алакуль», «Рощинский» (региональное значение), спортивная площадка (иное значение)

	СХС
	Зона садоводства, огородничества*
	Зона предназначена для Зона предназначена для создания правовых условий ведения садоводства с учетом Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с возможностью размещения объектов в соответствии с СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства», а также для объектов коммунального хозяйства если размещение таких объектов связано с прожива-нием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному бла-гополучию, не на-рушает права жи-телей, не требует установления сани-тарной зоны
	
	
	50,0
	2 (включая мансардный)
	[bookmark: _GoBack]1956,97
	Природный заказник «Ялкала-Алакуль, «Рощинский» (региональное значение)

	Ж4
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Зона предназначена преимущественно для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов с возможностью размещения объектов обслуживания жилой застройки, объекты торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания,
если размещение таких объектов связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны, объектов жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов обеспечения внутреннего правопорядка
	41
	2303
	50,0
	4 (включая мансардный)
	59,57
	ТП 10/0,4кВ (местное значение поселения), предприятия общественного питания (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Рощинский» (региональное значение)

	Ж5
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Предназначена для застройки среднеэтажными жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, объекты торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания, если размещение таких объектов связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов коммунального хозяйства, объектов обеспечения внутреннего правопорядка

Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Бытовое обслуживание;
Магазины;
Общественное питание;
Обеспечение внутреннего правопорядка.
	71
	4227
	50,0
	8
	59,17
	Объекты инфраструктуры молодежной политики (местное значение муниципального района), фельдшерско-акушерские пункты 1-го типа в п. Цвелодубово и п. Пушное (региональное значение), котельные (местное значение поселения), объекты розничной торговли (местное значение поселения), предприятия общественного питания (местное значение поселения), предприятия бытового обслуживания (местное значение поселения), станции обезжелезивания (местное значение поселения), установка водоподготовки (местное значение поселения), пожарные депо II типа в п. Волочаевка и п. Цвелодубово (местное значение муниципального района), природный заказник «Ялкала-Алакуль (региональное значение)

	ОДК
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	Зона предназначена преимущественно для размещения объектов торговли, делового, общественного и коммерческого назначения, с возможностью размещения объектов коммунально-бытового назначения, объекты в области физической культуры и массового спорта, жилищно-коммунального хозяйства, улично-дорожной сети, проездов, объектов обеспечения внутреннего правопорядка, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Общественное использование объектов капитального строительства;
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
Амбулаторно-ветеринарное обслуживание.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	3
	42,79
	Детские сады общей вместимостью на 710 мест (местное значение муниципального района), общеобразовательное учреждение на 756 мест (местное значение муниципального района), ФОК в Рощино (местное значение поселения), объекты инфраструктуры молодежной политики дому (местное значение муниципального района), культурно-развлекательный центр (местное значение муниципального района), предприятия бытового обслуживания (местное значение поселения), объекты розничной торговли (местное значение поселения), предприятия общественного питания (местное значение поселения), котельные (местное значение поселения), центр (отделения) социальной помощи на дому (местное значение муниципального района), КНС (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение)

	ОДС
	Зона специализированной общественной застройки
	Зона преимущественно предназначена для объектов образования, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, объектов коммунального хозяйства, объектов обеспечения внутреннего правопорядка, объекты торговли, бытовых услуг, услуг в сфере общественного питания, если размещение таких объектов связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Предоставление коммунальных услуг;
Амбулаторно-ветеринарное обслуживание.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	3
	31,62
	ФОК в п. Победа, п. Цвелодубово, п. Пушное (местное значение поселения), 
объекты розничной торговли (местное значение поселения), торгово-бытовой комплекс (местное значение поселения), предприятия общественного питания (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль (региональное значение), спортивная площадка в п. Пушное (иное значение),

	П
	Производственная зона
	Предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон, а также размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Деловое управление;
Государственное управление;
Склад;
Предоставление коммунальных услуг.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	97,86
	Пожарное депо в п. Победа (региональное значение), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль, «Рощинский» (региональное значение)

	КС
	Коммунально-складская зона
	Предназначена для размещения объектов, обеспечивающих потребности населения в складах, коммунальных услугах, а также связанных с ними вспомогательных учреждений, 
объектов  капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, с возможностью содержания животных

Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Ветеринарное обслуживание.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	20,00
	-

	И
	Зона инженерной инфраструктуры
	Предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры, объектов коммунального хозяйства. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	26,00
	Котельные (местное значение поселения),
ПС 110 кВ
№ 158 «Победа» (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль (региональное значение)

	Т
	Зона транспортной инфраструктуры
	Предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры, объекты области обслуживания и хранения автомобильного транспорта, объектов коммунального хозяйства. Размещение объектов должно выполняться с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Предусмотренные виды разрешенного использования в данной зоне**: 
Служебные гаражи;
Размещение гаражей для собственных нужд.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	559,07
	Путепровод через железнодорожные пути Зеленогорск - Рощино (ст. Рощино, км 57) на автомобильной дороге Рощино - Сосновая поляна (региональное значение), путепровод через железнодорожные пути (участок Рощино - Каннельярви, район ст. Каннельярви, км 75) на автомобильной дороге Голубые Озера – Поляны (региональное значение), АЗС (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль, «Рощинский» (региональное значение)

	СХУ
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Зона предназначена для территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи), с возможностью размещения линейных объектов в области водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
объектов в области электроэнергетики, если размещение таких объектов, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, с рекультивацией земель сельскохозяйственного назначения
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	2573,95
	Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль, «Рощинский» (региональное значение), мост через р. Волочаевка на автомобильной дороге Козицкие Луга – Волочаевка (км 3+050) (региональное значение), мост через р. Волочаевка на автомобильной дороге Козицкие Луга – Волочаевка (км 0+000) (региональное значение)

	СХП
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий
	Преимущественно предназначена для объектов растениеводства, скотоводства, звероводства, птицеводства, свиноводства, пчеловодства, рыбоводства, садоводства, огородничества, сенокошения, ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, складов, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, складов
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	250,32
	Индустриальный парк «Пушное» (региональное значение), Птицеводческий комплекс яичного направления 
АО «Птицефабрика Роскар» (региональное значение)

	СХИ
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	Преимущественно предназначена для объектов животноводства, растениеводства, пчеловодства, рыбоводства, ведения личного подсобного хозяйства, складов, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	822,96
	-

	Р
	Зоны рекреационного назначения
	Зона предназначена для сохранения природного ландшафта с возможностью размещения объектов, имеющих эстетическое, рекреационное значение, объектов благоустройства
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	0,07
	-

	ОЗ
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары) *
	Зона включает преимущественно территории береговых полос водных объектов, предназначена для размещения объектов озеленения общего пользования, пляжей, причалов и стоянок водного транспорта, сохранения природного ландшафта с возможностью размещения объектов благоустройства.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	105,12
	ТП 10/0,4кВ (местное значение поселения), водонапорная башня (местное значение поселения), скважина (местное значение поселения), пляж (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль (региональное значение)

	ОТД
	Зона отдыха
	Зона предназначена для размещения объектов отдыха, туризма, сооружений для занятий физической культурой и спортом с возможностью размещения объектов коммунально-бытового назначения, улично-дорожной сети, проездов, связанных с обслуживанием данной зоны, объектов коммунального хозяйства.
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Максимальная высота зданий, строений, сооружений - 14 м
	668,16
	Лыже-роллерная трасса (региональное значение), региональный центр спортивной подготовки (региональное значение), гребная база (местное значение муниципального района), пляж (местное значение поселения), место околоводной рекреации (местное значение поселения), скважина (местное значение поселения), Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль (региональное значение), спортивный кластер (иное значение),

	СС
	Зона специального назначения
	Предназначены для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	536,92
	Природный заказник «Рощинский» (региональное значение)

	СК 
	Зона кладбищ
	Предназначены для соответствующих объектов, требующих специального выделения территорий и недопустимых к размещению в других функциональных зонах
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	16,37
	Кладбище «Цвелодубово», «4-й км»

	Л
	Зона лесов
	Размещение земель лесного фонда, остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, линейных объектов в области электроэнергетики,
газоснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	27976,74
	Государственный природный заказник «Ялкала-Алакуль», «Рощинский», (региональное значение) Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение)

	В
	Зона акваторий
	Размещение земель водного фонда
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	Не устанавливается
	2272,49
	Рощинская туристско-рекреационная зона (региональное значение), природный заказник «Ялкала-Алакуль (региональное значение)


* Наименования функциональных зон приведены в соответствии с пунктом 171 (подпункты б, в) приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.02.2023 № 123.
** Наименования видов разрешенного использования приведены в соответсвии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом от 10.11.2020 № П/0412. Данные виды разрешенного использования для зон предусмотрены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 273.
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