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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ленинградской области

от __________ 2026 года № ______

(приложение)

Генеральный план

Копорского сельского поселения 

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

(новая редакция)
ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном планировании
Перечень сокращений

	Дер.
	–
	деревня

	пос. ж/д ст.
	–
	поселок при железнодорожной станции


1. Общие положения

Генеральный план муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 20 апреля 2016 года № 115. 

Изменения в Генеральный план муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области подготовлены на основании постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 января 2021 №113/22 «О подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» в виде новой редакции генерального плана.
Расчетный срок генерального плана – 2046 год.

Проектная численность населения Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на расчетный срок генерального плана 4398 человек.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
	№ п/п
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение объекта
	Назначение объектов
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Вид объектов: в области организации досуга, обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
и библиотечного обслуживания

	1.1. 1
	Дом культуры
	Подтип объекта культурно-досугового (клубного) типа – cоциально-культурный, культурно-досуговый комплекс;

вместимость, читательских, посетительских, зрительских – 300 мест;

площадь выставочных (экспозиционных) залов – 100 м2
	село Копорье,

зона специализированной общественной застройки
	Обеспечение населения услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания
	Установление не требуется

	2. Вид объектов: в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, обеспечивающие проведение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий поселения

	2.1. 
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	Площадь спортивных залов – 1000 м2;

бассейн площадью 200 м2 зеркала воды; единовременная пропускная способность – 100 человек
	село Копорье, зона специализированной общественной застройки
	Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения массовых спортивных мероприятий
	Установление не требуется

	3. Вид объектов: в области массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения

	3.1. 
	Парк
	Подтип парка культуры и отдыха – районного значения;
площадь территории – 98000 м2;

продолжительность работы – круглогодичный
	село Копорье, зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Обустройство мест массового отдыха населения
	Установление не требуется

	4. Вид объектов: в области автомобильных дорог местного значения 

	4.1. 
	Улица в жилой застройке
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 0,13 км 
	дер. Мустово
	Обеспечение транспортных и пешеходных связей в планируемой жилой застройке
	Установление не требуется

	4.2. 
	Улица в жилой застройке
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 1,2 км
	дер. Широково
	Обеспечение транспортных и пешеходных связей общественно-деловой зоны
	Установление не требуется

	4.3. 
	Улица в жилой застройке
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 2,5 км
	дер. Широково
	Обеспечение транспортных и пешеходных связей в планируемой жилой застройке
	Установление не требуется

	4.4. 
	Улица в жилой застройке
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 0,9 км
	село Копорье
	Обеспечение транспортных и пешеходных связей в планируемой жилой застройке
	Установление не требуется

	4.5. 
	Улица в жилой застройке
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

о ориентировочная протяженность – 1,2 км
	село Копорье
	Обеспечение транспортных и пешеходных связей в планируемой жилой застройке
	Установление не требуется

	4.6. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 1,4 км
	дер. Ананьино
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.7. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 3,9 км
	дер. Воронкино
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.8. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 0,8 км
	дер. Заринское
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.9. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 3,4 км
	дер. Ивановское
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.10. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 2,0 км
	дер. Ирогощи
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.11. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 0,95 км
	дер. Кербуково
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.12. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 4,6 км
	дер. Климотино
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.13. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 3,4 км
	дер. Ломаха 
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.14. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 3,0 км
	дер. Маклаково
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.15. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 10,2 км 
	дер. Мустово
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.16. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 0,05 км 
	дер. Новосёлки
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.17. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 4,1 км 
	дер. Подмошье
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.18. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 2,6 км
	дер. Подозванье
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.19. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 3,4 км 
	дер. Систо-Палкино
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.20. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 3,1 км 
	дер. Широково
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.21. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 1,12 км
	пос. ж/д ст. Копорье 
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	4.22. 
	Улица в жилой застройке

(реконструкция)
	Тип улицы в жилой застройке – основная;

вид покрытия – усовершенствованное;

число полос движения – 2;

ширина полосы движения – 3,0 м;

ориентировочная протяженность – 7,8 км
	село Копорье 
	Увеличение пропускной способности автомобильной дороги
	Установление не требуется

	5. Вид объектов: объекты теплоснабжения

	5.1. 
	Котельная

(реконструкция)
	Расположение объекта относительно уровня земли – наземное;
тепловая мощность – 3,5 Гкал/ч
	село Копорье, зона инженерной инфраструктуры
	Теплоснабжение существующей и планируемой многоквартирной жилой застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м.
Режим использования территории в санитарно-защитной зоне устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74

	5.2. 
	Теплопровод 
	Вид расположения трубопровода – подземное;

протяженность сооружения – 1,2 км
	село Копорье
	Теплоснабжение существующей и планируемой многоквартирной жилой застройки
	Охранная зона – 3 м.

Режим использования территорий в охранной зоне устанавливается в соответствии с Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197

	5.3. 
	Котельная
	Расположение объекта относительно уровня земли – наземное;
тепловая мощность – 0,1 Гкал/ч
	дер. Широково, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Теплоснабжение существующей многоквартирной жилой застройки 
	Санитарно-защитная зона – 100 м.

Режим использования территории в санитарно-защитной зоне устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74

	5.4. 
	Котельная
	Расположение объекта относительно уровня земли – наземное;
тепловая мощность – 0,15 Гкал/ч
	дер. Ломаха, зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) 
	Теплоснабжение существующей многоквартирной жилой застройки
	Санитарно-защитная зона – 100 м.

Режим использования территории в санитарно-защитной зоне устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74


3. Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

	№ 
п/п
	Наименование функциональной зоны, индекс зоны
	Параметры функциональных зон
	Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

	
	
	площадь зоны, га
	иные параметры
	


	1
	2
	3
	4
	5

	1. Жилые зоны

	1.1. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Ж1
	761,41
	Предельное количество этажей – 3;
Коэффициент застройки – 0,2.

Плотность застройки – не более 600 м2/га
	Объекты регионального значения:

    фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа;

    особо охраняемая природная территория «Копорский глинт»

	1.2.  
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Ж1.1
	2,20
	Коэффициент застройки (новое строительство) – 0
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	1.3. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Ж1.2
	4,37
	Предельное количество этажей – 2.

Высота – не более 8 м.

Коэффициент застройки – 0,2.

Плотность застройки – не более 600 м2/га
	Объекты регионального значения:

    туристско-рекреационная зона «Берег Финского залива»;

    Копорская туристско-рекреационная зона

	1.4. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Ж1.3
	0,60
	Коэффициент застройки – 0
	–

	1.5. 
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Ж1.4
	2,40
	Предельное количество этажей – 3;
Коэффициент застройки – 0,2.

Плотность застройки – не более 600 м2/га
	–

	1.6. 
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), Ж2
	13,44
	Предельное количество этажей – 5.
Коэффициент застройки – 0,4.
Плотность застройки – не более 1200 м2/га
	Объекты местного значения поселения:

    котельная, 2 объекта

	1.7. 
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), Ж2.1
	7,56
	Предельное количество этажей – 4.
Коэффициент застройки – 0,4.
Плотность застройки – не более 1000 м2/га
	​

	2. Общественно-деловые зоны

	2.1. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона, О1
	30,56
	Предельное количество этажей – 4.
Коэффициент застройки – 0,8
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	2.2. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона, О1.1
	17,10
	Предельное количество 
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	2.3. 
	
	
	этажей – 2.

Высота – не более 8 м.

Коэффициент застройки – 0,6
	

	2.4. 
	Многофункциональная общественно-деловая зона, О1.2
	1,25
	Коэффициент застройки (новое строительство) – 0
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	2.5. 
	Зона специализированной общественной застройки, О2
	2,85
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,8
	Объекты регионального значения:

    фельдшерско-акушерский пункт 2-го типа.

Объекты местного значения поселения:

    дом культуры;
    физкультурно-оздоровительный комплекс

	2.6. 
	Зона специализированной общественной застройки, О2.1
	1,78
	Коэффициент застройки (новое строительство) – 0
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	2.7. 
	Зона исторической застройки, О3
	5,01
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	3. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

	3.1. 
	Производственная зона, П
	55,91
	Предельное количество этажей – 5.

Коэффициент застройки – 0,8
	–

	3.2. 
	Коммунально-складская зона, К
	17,90
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,6
	Объекты регионального значения:

     пожарное депо

	3.3. 
	Зона инженерной инфраструктуры, И
	65,14
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,6
	–

	3.4. 
	Зона транспортной инфраструктуры, Т1
	307,28
	Предельное количество этажей – 3
	Объекты регионального значения:

    транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автодорожного обхода г. Сосновый Бор и автомобильной дороги Санкт-Петербург – Ручьи.

    мост через реку Систа на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Ручьи (км 108+520) (реконструкция);

    мост через реку Систа на автомобильной дороге Петродворец – Кейкино (км 71+173) (реконструкция);

     мост через реку Воронка на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Ручьи (км 102+886) (реконструкция);
    особо охраняемая природная территория Копорский глинт;
    Копорская туристско-рекреационная зона

	3.5. 
	Зона транспортной инфраструктуры, Т2
	16,0
	Предельное количество этажей – 3
	Объекты местного значения муниципального района:

     аэроклуб «Куммолово»

	4. Зоны сельскохозяйственного использования

	4.1. 
	Зона сельскохозяйственных угодий, С1
	5323,10
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    особо охраняемая природная территория «Копорский глинт»;

    Копорская туристско-рекреационная зона;
    Куммоловская туристско-рекреационная зона

	4.2. 
	Зона садоводства, огородничества, С2
	217,56
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,2
	–

	4.3. 
	Зона садоводства, огородничества, С2.1
	2,24
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,2
	–

	4.4. 
	Зона садоводства, огородничества, С2.2
	8,4
	Коэффициент застройки – 0,1
	–

	4.5. 
	Производственная зона сельскохозяйственных предприятий, С3
	98,27
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – не более 0,6
	Объекты регионального значения:

    особо охраняемая природная территория «Копорский глинт»

	4.6. 
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения, С4
	188,02
	Минимальная площадь земельного участка – 1,0 га.

Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – не более 0,4
	Объекты регионального значения:

    особо охраняемая природная территория «Копорский глинт»;

    Куммоловская туристско-рекреационная зона

	4.7. 
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения, С4.1
	40,88
	Минимальная площадь земельного участка – 1,0 га.

Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – не более 0,4
	–

	4.8. 
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения, С4.2
	303,26
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    особо охраняемая природная территория Копорский глинт 

	5. Зоны рекреационного назначения

	5.1. 
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), Р1
	145,40
	Коэффициент застройки – 0,1
	Объекты регионального значения:

    туристско-рекреационная зона «Берег Финского залива»;

    Копорская туристско-рекреационная зона;

    Куммоловская туристско-рекреационная зона.

Объекты местного значения поселения:

    парк

	5.2. 
	Зона отдыха, Р2
	15,44
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,5
	Объекты регионального значения:

    туристско-рекреационная зона «Берег Финского залива»;

    Куммоловская туристско-рекреационная зона

	5.3. 
	Зона отдыха, Р2.1
	55,20
	Предельное количество этажей – 3.

Коэффициент застройки – 0,2
	Объекты регионального значения:

    Куммоловская туристско-рекреационная зона

	5.4. 
	Иные рекреационные зоны, Р3
	16,67
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона.

Объекты местного значения муниципального района:

    особо охраняемая природная территория Ледниковый валун «Русич»

	5.5. 
	Зона лесов, Р4
	22303,36
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    особо охраняемая природная территория Копорский глинт;

    Копорская туристско-рекреационная зона

	5.6. 
	Зона лесов, Р4.1
	809,3
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    туристско-рекреационная зона «Берег Финского залива»;

    Куммоловская туристско-рекреационная зона

	6. Зоны специального назначения

	6.1. 
	Зона кладбищ, СК
	12,00
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    Копорская туристско-рекреационная зона

	6.2. 
	Зона озелененных территорий специального назначения, СП
	11,13
	Коэффициент застройки – 0
	–

	7. 
	Зона режимных территорий, СР
	46,54
	Не установлены
	–

	8. 
	Зона акваторий, А
	10046,18
	Коэффициент застройки – 0
	Объекты регионального значения:

    туристско-рекреационная зона «Берег Финского залива»;

    Куммоловская туристско-рекреационная зона


