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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРИКАЗ

«___»____________2026 г.                                                        №________________        Санкт-Петербург

О включении выявленных объектов культурного наследия «Башня «Форель» (винокуренный завод)», «Конюшня (скотный двор)», «Скотный двор», «Хоз.постройка», «Хоз.постройка», «Пекарня», «Каретный навес», «Училищный дом с домовой церковью», расположенных по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, поселок Извара, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и утверждении предмета охраны данных объектов культурного наследия

В соответствии со статьями 3.1, 5.1, 9.2, 18, 33 Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 Областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз 
«О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 839 «Об органах исполнительной власти Ленинградской области в сфере культуры и туризма», Положением о Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 954, подпунктами 2.1.2, 2.3.7 Положения 
о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24 декабря 2020 года № 850, на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, выполненной экспертной организацией ООО «Научно-производственное и проектное объединение «Союзстройреставрация» (аттестованный эксперт Макарова Мария Валерьевна, приказ Министерства культуры Российской Федерации № 3493 от 25 декабря 2023 года), приказываю:
1. Включить выявленные объекты культурного наследия «Башня «Форель» (винокуренный завод)», «Конюшня (скотный двор)», «Скотный двор», «Хоз.постройка», «Хоз.постройка», «Пекарня», «Каретный навес», «Училищный дом с домовой церковью», расположенные по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, поселок Извара, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения в составе объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская усадьба в пос. Извара, которая с 1872 по 1900 гг. принадлежала семье художника Николая Константиновича Рериха, где в начале XX в. располагалась земледельческая колония», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а:
- объект культурного наследия регионального значения «Училищный дом 
с домовой церковью», 1914-1916 гг., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Конюшня», XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Башня Форель (винокуренный завод)», к. XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Скотный двор», 
XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная постройка (кузница малая)», XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Хозяйственная постройка (кузница большая)», XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Пекарня» XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник;
- объект культурного наследия регионального значения «Каретный навес», XIX в., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, вид объекта культурного наследия – памятник.
2. Исключить выявленные объекты культурного наследия, расположенные 
по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, 
деревня Извара, из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденного 
приказом комитета по культуре Ленинградской области от 01 декабря 2015 года 
№ 01-03/15-63 (пункты 55, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 71).
3. Утвердить предмет охраны объектов культурного наследия регионального значения, указанных в п. 1 настоящего приказа, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Приказы комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24 мая 2024 года № 01-03/24-42 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Конюшня (скотный двор)», входящего в состав выявленного объекта культурного наследия «Усадебный комплекс Н.К. Рериха», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара», от 29 апреля 2025 года №01-03/25-24 «Об утверждении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Башня «Форель» (винокуренный завод)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, пос. Извара», признать утратившими силу.
5. Внести в приказ комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24 мая 2024 года № 01-03/24-41 «Об установлении предмета охраны объектов культурного наследия регионального значения «Амбар деревянный с галереей (начало XIX в.)», «Амбар деревянный», входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, в которой жил 
в 1875-1898 годах художник Николай Константинович Рерих», расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, д. 15а» следующие изменения:
- наименование  изложить в следующей редакции: «Об установлении предмета охраны объектов культурного наследия регионального значения «Амбар деревянный с галереей (начало XIX в.)», «Амбар деревянный», входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская усадьба в пос. Извара, которая с 1872 по 1900 гг. принадлежала семье художника Николая Константиновича Рериха, где в начале XX в. располагалась земледельческая колония», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а».
- пункт 1 изложить в следующей редакции: «Установить предмет охраны объектов культурного наследия регионального значения «Амбар деревянный 
с галереей (начало XIX в.)», «Амбар деревянный», входящих в состав объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская усадьба 
в пос. Извара, которая с 1872 по 1900 гг. принадлежала семье художника Николая Константиновича Рериха, где в начале XX в. располагалась земледельческая колония», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а, согласно приложениям 1, 2 к настоящему приказу». 
- в приложениях 1, 2 слова «входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба, в которой жил в 1875-1898 годах художник Николай Константинович Рерих», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, д. 15а» заменить словами: «входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская усадьба 
в пос. Извара, которая с 1872 по 1900 гг. принадлежала семье художника Николая Константиновича Рериха, где в начале XX в. располагалась земледельческая колония», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а». 
6. Отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:
- внесение сведений об объектах культурного наследия, указанных 
в пункте 1 настоящего приказа, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- направление копии настоящего приказа в сроки, установленные действующим законодательством, в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;
- направление письменного уведомления собственнику или иному законному владельцу объектов культурного наследия регионального значения, земельного участка в границах территории объектов культурного наследия регионального значения, указанных в п.1 настоящего приказа.
7. Сектору делопроизводства и информационного обеспечения комитета 
по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа в сетевом издании «Электронное опубликование документов» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, осуществляющего полномочия в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.
9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

                 					        
	Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия – председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
	



В.О. Цой



Приложение №1
к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
от «___» _____________ 2026 года №___________________________

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Дворянская усадьба в пос. Извара, которая с 1872 по 1900 гг. принадлежала семье художника  Николая Константиновича Рериха, где в начале XX в. располагалась земледельческая колония», XVIII-XX вв., расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Изварское сельское поселение, деревня Извара, 15а

	№ пп
	Видовая принадлежность предмета охраны
	Предмет охраны
	Фотофиксация

	1
	Объемно-пространственное и планировочное решение территории
	Местоположение и состав хозяйственного комплекса:

- училищный дом с церковью (1)
- конюшня (2);
- башня Форель (3);
- скотный двор (4);
- хозяйственная постройка (кузница малая) (5);
- хозяйственная постройка (кузница большая) (6);
- пекарня (7);
- каретный навес (8).

Местоположение руинированных и утраченных зданий и сооружений, составлявших историко-градостроительную среду.*


*определяется на основании дополнительных исследований
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	1. Училищный дом с церковью

	1.1
	Объемно-пространственное решение
	Габариты и конфигурация Т-образного в плане, 2-х этажного здания, состоящего из нескольких корпусов, включающих:
1) Центральный учебный корпус с центральны и боковым (восточным) ризалитом, с мансардным объемом под двускатной крышей над центральным ризалитом;








2) 2-х этажную домовую церковь*, примыкающую с запада к центральному учебному корпусу, состоящую из нескольких разновысотных объемов, включающих лестничный объем, увенчанный в уровне межэтажной площадки шатровым завершением **, ведущей на колокольню с шатровым завершением и ко входу в верхний храм;

*венчающая историческая луковичная главка на высоком барабане в настоящее время утрачена;
**в настоящее время утрачено

3) Т-образный северо-восточный кухонный корпус с объемом зала столовой и с театральным залом на 2-м этаже, примыкающий к главному корпусу в центральной части северного фасада*;
*галерея 2-го этажа на бетонных столбах западного фасада не относится к предмету охраны объекта

крыши (скатные, в том числе полувальмовые, вальмовая): габариты, конфигурация, высотные отметки конька, тип конструкции (деревянная, стропильная); 

дымовые трубы: местоположение, габариты, конфигурация, материал (кирпич);

габариты и местоположение слуховых окон крыши; материал окрытия кровли (металл).
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Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]
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	1.2.
	Конструктивная система здания
	Наружные и внутренние капитальные стены: материал (кирпич), местоположение;

междуэтажные перекрытия: тип (плоские, своды крестовые, коробовые с распалубками и подпружными арками), местоположение (своды объема нижней церкви (пом. 1,2,3,4,5);

четыре круглых массивных столба нижнего храма, поддерживающие систему сводов (пом.1);

лестницы, в том числе:

лестница домовой церкви, ведущая в помещения верхнего храма и на колокольню: тип (средистенная), ступени наливные, в технике терраццо, габариты, материал;

цилиндрические и вспарушенные своды лестничного объема домовой церкви;

проемы с трехцентровыми и полуциркульными перемычками объема верхнего храма (пом.4);

местоположение и габариты заложенного проема с лучковой перемычкой, ведущего в помещения центрального корпуса;

конструкции основания нереализованного купола церкви над помещением верхнего храма (местоположение первоначальных балок; верхняя часть конхи апсиды);

лестница в северо-западном лучковом ризалите дворового фасада центрального корпуса – местоположение;

подпружная арка, поддерживающая перекрытие в северо-западном лучковом ризалите;

лестница в кухонном корпусе: тип (трехмаршевая), ступени консольно заделаны в стену, лестничные марши на косоурах, ступени из известняковой плиты, с валиком последние два марша без валика;

деревянные подоконные доски оконных проемов лестничного объема – материал, профиль калевки;

лестница в центральном ризалите дворового фасада центрального корпуса, примыкающая к объемам столового и театрального залов (пом. 31): тип (двухмаршевая), ступени консольно заделаны в стену, лестничные марши на косоурах, ступени известняковые с валиком – материал, профиль;

лестница юго-восточного лестничного ризалита центрального учебного корпуса, примыкающего к объему мастерских – тип: двухмаршевая, ступени консольно заделаны в стену, лестничные марши на косоурах, ступени нижнего марша наливные, каменной крошки (техника терраццо), проступь с валиком – материал, профиль; верхние марши – ступени известняковые – материал, профиль;

цилиндрический свод над лестничным объемом;

прусские своды коридоров и ряда помещений 1-го этажа восточного крыла центрального корпуса (в том числе пом. 28, 48, 49, 50) – габариты, местоположение;

ниши и проемы с лучковыми перемычками помещений 1-го и 2-го этажей восточного крыла центрального корпуса;

ниша-экседра и плоские ниши с коробовым завершением в подвальном помещении кухонного корпуса со столовым и театральным залами;

столовый зал, 1 этаж (пом. 39): 4 пилона, поддерживающие перекрытие столового зала;

проем с цилиндрической перемычкой и лестница, ведущая из пом. 31 в главный вестибюль – габариты, местоположение, профиль поступи (с валиком), материал – наливные ступени в технике терраццо;

Главный вестибюль, 1 этаж (пом. 30):

пилоны и проемы с коробовым завершением объема главного вестибюля;

два пилона в зоне тамбура входы центрального ризалита (лучкового очертания), с двумя проемами с цилиндрическим завершением по сторонам от пилонов;

оконные проемы в интерьере вестибюля – местоположение, конфигурация, габариты*
*в настоящий момент заложены

проем с коробовым завершением театрального зала 2-го этажа;

заложенный проем с цилиндрическим завершением, первоначально ведущий в помещения домовой церкви, в уровне 2-го этажа северо-западного крыла центрального учебного корпуса – метаположение, габариты.

	

	1.3.
	Объемно-планировочное решение
	объемно-планировочное решение объема нижней церкви, помещений юго-восточного крыла учебного корпуса 1–2 этажей (коридорная система с классами), объема главного вестибюля со вспомогательными помещениями в центральном ризалите, а также объемов столового и театрального залов кухонного корпуса (со столовым и театральным залами)

	

	1.4.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	Архитектурно-художественное решение фасадов в приемах модерна с элементами неорусского стиля;

Архитектурно-художественное решение объема храма в приемах русской средневековой архитектуры.

объем домовой церкви
цоколь, облицованный гранитными плитами;

материал и характер отделки фасада: тонкая штукатурка с окраской без выделения кирпичной кладки;

местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением) и габариты оконных и дверных проемов всех объемов храма;

рисунок расстекловки: мелкая, геометрическая (согласно проектным чертежам);

Западный фасад
крыльцо, ведущее в помещения нижнего храма, соединенное с объемом лестницы, на 4-х столбах под двускатной крышей, с двумя нишами в профилированной обрамлении над центральной входной аркой – габариты, местоположение;

столбы крыльца с уступчатым профилем в верхней части; профилированная тяга в виде стилизованной «бровки» над центральной входной аркой;

местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением в верхнем ярусе притвора) и габариты оконных и дверных проемов основного объема храма;





характер расстекловки оконных проемов – мелкая, геометрическая (согласно иконографии);

материал оконных заполнений: (дерево);

оконный проем 1-го этажа в неглубоких прямоугольной и полуциркульной нишах;

тройные оконные проемы 2-го этажа (помещения верхнего храма) – в плоских нишах с полуциркульным завершением, над которыми три профилированных архивольта в виде «бровок» - местоположение, профиль;

аркатурный пояс в подкарнизной части;

венчающий профилированный карниз;

историческое местоположение и габариты барабана и луковичной главки, венчающий основной объем*
*в настоящее время утрачена

лестничный марш на ползучем своде и объем межэтажной площадки, решенные в виде стилизованного гульбища;

оконные проемы лестничного марша и межэтажной площадки лестницы – с полуциркульным завершением – местоположение, конфигурация, габариты;

профилированные тяги с уступчатым профилем над оконными проемами, повторяющие силуэт архивольтов, над широким оконным проемом межэтажной площадки - двойная профилированная тяга (нижняя прямая, со стилизованными зубцами по краям) - местоположение, габариты, профиль; окно нижнего яруса площадки в плоской прямоугольной нише; историческое местоположение и габариты шатрового завершения межэтажной площадки;*

*в настоящее время утрачено

контрфорсы по всем фасадам в угловых зонах основного объема храма, объемов лестницы и колокольни, подчеркивающие эффект сужения стен кверху; Лопатки в угловых зонах основного объема храма.

Южный фасад:
лестничный марш на ползучем своде и объем площадки 2-го этажа, решенные в виде стилизованного гульбища; оконные проемы лестничного марша, межэтажной площадки и площадки 2-го этажа лестницы - с полуциркульным завершением — местоположение, конфигурация, габариты;

профилированные тяги с уступчатым профилем над оконными проемами лестничного объема, повторяющие силуэт архивольтов, над широким оконным проемом межэтажной площадки - двойная профилированная тяга (нижняя прямая, со стилизованными зубцами по краям) - местоположение, габариты, профиль; 

оконный проем площадки 2-го этажа, в профилированной нише, над ним — ниша под икону с полуциркульным завершением; 

окно нижнего яруса межэтажной площадки с завершением, в полуциркульным прямоугольной неглубокой нише с уступчатым профилем верхней перемычки;

квадратные нишки с уступчатым профилем в подоконных простенках окон лестничного марша и площадки 2-го этажа;

двускатное завершение со скругленными боковыми углами объема площадки 2-го этажа, с профилированным обрамлением скатов - местоположение, габариты, профиль;

профилированный венчающий карниз лестничного объема - местоположение, габариты, профиль;

объем колокольни с верхним открытым ярусом звона на 4х столбах с арочными проемами по 4-м сторонам; узкие оконные проемы нижних ярусов колокольни с полуциркульным завершением, в плоских полуциркульных нишах, со стороны юго-западного фасада в двойной нише - прямоугольной с профилированной перемычкой и полуциркульной - габариты, местоположение, конфигурация;

узкое окно-бойница со стороны восточного фасада колокольни - габариты, местоположение, конфигурация; 

прямоугольные «лежачие» ниши под проемами яруса звона местоположение, габариты; контрфорс в угловой зоне;

местоположение и габариты шатрового завершения колокольни.

Северо-восточный фасад со стороны алтарной апсиды:

объем апсиды полуциркульного очертания в уровне 1-2-го этажей; материал и характер отделки фасада - тонкая штукатурка с окраской без выделения кирпичной кладки;

местоположение, конфигурация (с полуциркульным и коробовым завершением) и габариты оконных проемов алтарной апсиды;

оконный проем нижнего храма с коробовым завершением, с архивольтом, выделенным кирпичной кладкой, в двойной нише - прямоугольной и полуциркульной; узкие оконные проемы верхнего храма — в неглубоких нишах, с выделенными кирпичной кладкой архивольтами, с аркатурным поясом выпущенного кирпича простого профиля над архивольтами; карниз и городчатый орнамент выпущенного кирпича в подкарнизной части;

два контрфорса в уровне нижнего храма - габариты, местоположение.

Лицевой юго-западный фасад главного учебного корпуса:
цоколь, облицованный гранитными блоками;

материал и характер отделки фасада: тонкая штукатурка с окраской без выделения кирпичной кладки;

местоположение, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением, окно- люкарна в уровне щипца (под часы)) и габариты оконных и дверных проемов фасада; 

характер расстекловки оконных проемов: мелкая, геометрическая (согласно иконографии);

венчающий карниз простого уступчатого профиля с гладким фризом - габариты, местоположение, профиль;

центральный объем, увенчанный треугольным щипцом, с двумя малыми фланкирующими прямоугольными ризалитами и центральным ризалитом главного входа лучкового очертания, завершенного балконом со сквозным кирпичным ограждением;

пояс выпущенного кирпича простого профиля над архивольтами оконных и входных проемов полуциркульного ризалита входы;

импосты арок входных проемов, выделенные прямоугольными выступами выпущенного кирпича;

оконные проемы фланкирующих ризалитов в неглубоких прямоугольных нишах;

межэтажный карниз выпущенного кирпича простого профиля фланкирующих ризалитов;

лопатки в угловых зонах фланкирующих ризалитов;

ниши – полуциркульная и две прямоугольные по сторонам в завершающей части 2-х фланкирующих ризалитов – габариты, местоположение;

оконные проемы в зоне щипца, в прямоугольных неглубоких нишах;

треугольные нишки над оконными проемами в зоне щипца;

местоположение и габариты трех небольших оконных проемов с полуциркульным завершением, находящихся в венчающей части щипца под аркатурным поясом*;
*зафиксированы на фото 1920-х гг. в настоящее время заложены

местоположение и габариты двух полуциркульных оконных проемов в нижней зоне щипца, по сторонам от окна- люкарны;**
** зафиксированы на фото 1920-х гг. в настоящее время заложены

каменное ограждение балкона, из сквозных стоек, в виде аркатурно-колончатого пояса стрельчатого очертания;

боковые крылья лицевого фасада главного учебного корпуса:
полуциркульные оконные проемы 1-го этажа, расположенные в единой нише, повторяющей в верхней части очертания архивольтов;

импосты архивольтов окон 1-го этажа, выделенные в межоконных простенках прямоугольной деталью выпущенного кирпича;

оконные проемы 2-го этажа в неглубоких нишах с наружными подоконными досками;

профилированный венчающий карниз уступчатого профиля;

местоположение, габариты, профили утраченного декора выпущенного кирпича - прямоугольные ниши над сдвоенными оконными проемами 1-го этажа.

Восточный лестничный ризалит и объем мастерских:
оконные проемы лестничного ризалита в неглубоких нишах, повторяющих очертания окон;

наружные подоконные доски окон габариты, местоположение, профиль;

лопатки в угловых зонах, фланкирующие оконные проемы — габариты, местоположение;

прямоугольные ниши в верхней части лопаток - габариты, местоположение;

венчающий карниз лестничного ризалита простого профиля;

глухой фасад объема мастерских с прямоугольной «лежачей» нишей в верхней части и с венчающим карнизом уступчатого профиля;

торцевой фасад главного учебного корпуса - оформление, аналогичное боковым крыльям лицевого фасада главного корпуса.

Садовые фасады главного корпуса и кухонного корпуса со столовым и театральным залами:
цоколь, облицованный гранитными блоками;

материал и характер отделки фасада — тонкая штукатурка с окраской без выделения кирпичной кладки;

Садовый фасад объема мастерских (восточный ризалит) и боковых крыльев главного учебного корпуса:
местоположение, конфигурация (прямоугольные в уровне 2-го этажа, с полуциркульным завершением большего и меньшего размера, в уровне 1-го этажа) и габариты оконных и дверных проемов фасада (включая заложенные оконные проемы);

характер расстекловки оконных проемов — мелкая, геометрическая (согласно иконографии);

материал оконных заполнений - дерево; 

венчающий карниз выпущенного кирпича с зубчиками — габариты, местоположение, профиль;

местоположение и габариты воротного проема объема мастерских;* 
*в настоящее время заложен

скругленные оштукатуренные детали, напоминающие полуколонну, по сторонам заложенного воротного проема - габариты, местоположение; фигурная кладка, выделяющая архивольт воротного проема, с импостами, опирающимися на оштукатуренные квадры;

архивольты оконных проемов 1-го этажа, выделенные декоративной кладкой;

орнамент поребрик выпущенного кирпича, в уровне импостов полуциркульных завершений оконных и воротного проемов - местоположение, габариты, профиль;

квадратные ниши в профилированном обрамлении выпущенного кирпича в простенках между 1-м и 2-м этажами объемов мастерской и 2х ризалитов лучкового очертания, аналогичные между архивольтами полуциркульных окон боковых крыльев центрального корпуса - местоположение, габариты;

орнамент выпущенного кирпича «уголки» в межоконных простенках 2- го этажа (в зоне верхних перемычек), сгруппированный по одной и по две (объем мастерских, лучковые ризалиты) детали - габариты, местоположение, рисунок;

местоположение и габариты дверного проема в зоне примыкания восточного крыла главного корпуса к объему мастерских;***
***в настоящее время частично заложен, превращен в оконный проем

скругленные боковые части перебитого дверного проема и оконных проемов 1-го этажа - местоположение, габариты, характер кирпичной кладки;

два ризалита лучкового очертания боковых крыльев главного корпуса, с аналогичным декором — габариты, местоположение;

четыре лопатки выпущенного кирпича лучковых ризалитов; оконные проемы меньшего размера ризалитов - с полуциркульным завершением в уровне 1-го этажа, с прямой перемычкой в уровне 2-го этажа — габариты, местоположение;

деталь орнамента «полууголок», фланкирующая центральные оконные проемы 2-го этажа лучковых ризалитов.

Фасады кухонного корпуса со столовым и театральным залами: Восточный фасад:
цоколь, облицованный гранитными блоками;

материал и характер отделки фасада - тонкая штукатурка с окраской без выделения кирпичной кладки;

местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов фасада (включая заложенные оконные проемы) - в том числе - прямоугольные лежачие подвала, прямоугольные с коробовым завершением в уровне 1-го этажа, прямоугольные с полуциркульным завершением в уровне 2-го этажа (включая оконные проемы меньшего размера и оконные проемы с прямой перемычкой кухонного северо-восточного ризалита, в том числе квадратный оконный проем южного ризалита; 

характер расстекловки - мелкая, геометрическая (согласно иконографии);

материал заполнений оконных проемов -дерево;

венчающий карниз выпущенного кирпича с зубчиками более частого шага, в том числе без зубчиков над кухонным объемом - габариты, местоположение, профиль;

ризалит, прямоугольный в плане, в зоне примыкания кухонного корпуса к главному корпусу (южный), трехэтажный - габариты, местоположение;

архивольты оконных проемов 1-2- го этажей, выделенные декоративной кладкой, в том числе «бровки» выпущенного кирпича над архивольтами окон 1 -го этажа;

квадратные ниши в профилированном обрамлении выпущенного кирпича в простенках между окнами 1-го этажа (в зоне архивольтов) — местоположение, габариты;

две лопатки выпущенного кирпича - восточного фасада объема со столовым и театральным залами;

орнамент выпущенного кирпича «уголки» в межоконных простенках 2- го этажа (в зоне верхних перемычек), в центральной части в виде пояса, в зоне южного ризалита в виде одной детали, фланкирующей окно в уровне 2-го этажа - габариты, местоположение, рисунок;

межэтажный карниз выпущенного кирпича с зубчиками над окном 2-го этажа южного ризалита;

небольшие прямоугольные нишки над поясами «уголков» кухонного юго-восточного объема;

Северо-восточный торцевой фасад кухонного объема:
ризалит небольшого выноса в центральной части фасада;

местоположение, конфигурация и габариты оконных проемов фасада (включая заложенные оконные проемы) — прямоугольные;

характер расстекловки оконных проемов - мелкая, геометрическая (согласно иконографии);

материал заполнений оконных проемов - дерево;

венчающий карниз выпущенного кирпича простого профиля габариты, местоположение, профиль;

оконные проемы в неглубоких нишах;

треугольные сандрики выпущенного кирпича над оконными проемами 1 -го этажа;

лучковые перемычки выпущенного кирпича над окнами 2-го этажа;

лучковые перемычки выпущенного кирпича оконных проемов подвала;

лопатки выпущенного кирпича в угловых зонах ризалита и в зонах боковых крыльев фасада;

квадратные ниши в профилированном обрамлении выпущенного кирпича в простенках между окнами 1-го этажа (в верхней части) боковых крыльев фасада — местоположение, габариты;

орнамент выпущенного кирпича «уголки» в межоконных простенках 2- го этажа (в зоне верхних перемычек), сгруппированный по одной и по четыре детали; небольшие нишки над поясами орнамента «уголки» габариты, местоположение, рисунок;

приямки кухонного корпуса - местоположение;

Северо-западный фасад:
Цоколь, облицованный гранитными блоками;*
*в настоящее время частично утоплен в культурном слое

материал и характер отделки фасада — тонкая штукатурка с окраской без выделения кирпичной кладки;

местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов фасада (включая заложенные оконные проемы) - оконные проемы кухонного ризалита: прямоугольное, с полуциркульной, лучковой перемычками;

оконные проемы 1-го этажа объема со столовым и театральным залами - с лучковой перемычкой;

оконные проемы 1 -го этажа объема со столовым и театральным залами - с лучковой перемычкой;

северо-западный ризалит кухонного объема, с лестничным объемом и с выделенной входной зоной — местоположение, габариты;

двускатное щипцовое завершение объема кухонного объема с профилированными скатами выпущенного кирпича; 

ложный малый щипец, вписанный в объем большого щипца с профилированными скатами выпущенного кирпича, выделяющий лестничный объем;

профилированные ниши в зоне щипцов;

оконные проемы в неглубоких нишах, с выделенным декоративными перемычками;

лопатки выпущенного кирпича;

технологический проем полуциркульного очертания, с профилированным архивольтом, в зоне подвала - габариты, местоположение; *
*в настоящее время заложен

орнамент «уголки» выпущенного кирпича в верхней части стен;

входной проем в глубокой нише с полуциркульным завершением - исторические местоположение, габариты;**
**в настоящее время верхняя часть проема на месте фрамуги заложена кирпичом

лестничный западный ризалит в месте примыкания кухонного корпуса с залами к главному корпусу —местоположение, габариты;

оконные проемы с лучковой и полуциркульной перемычкой: местоположение, габариты (в том числе заложенный проем 1 -го этажа);

характер расстекловки оконных проемов - мелкая, геометрическая (согласно иконографии); 

материал заполнений оконных проемов - дерево;

венчающий карниз выпущенного кирпича с зубчиками;

Восточный фасад основного объема домовой церкви:
лопатки выпущенного кирпича в угловой зоне;

венчающий профилированный карниз выпущенного кирпича с фризом аркатурного пояса - местоположение, габариты;

два прямоугольных оконных проема, их исторические габариты, местоположение, характер расстекловки.
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	2. Конюшня

	2.1.
	Объемно-пространственное решение
	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;

крыша: исторические габариты и конфигурация, тип (двускатная).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, облако, трава, строительство

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	2.2.
	Конструктивная система здания
	наружные капитальные стены: местоположение, материал (смешанная каменная кладка).
	
[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, облако, небо, дерево

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	2.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	материал и характер отделки фасадов: валунная кладка с затиркой известняковым раствором и с известняковыми блоками по углам;

дверные проемы: местоположение (по центральной оси западного и восточного фасадов), конфигурация (прямоугольная с лучковыми перемычками);
воротные проемы: местоположение (по торцевым фасада), конфигурация (прямоугольная);

оконные проемы: местоположение, конфигурация (по восточному и западному фасадам – прямоугольные, лежачие, перемычки рядовые с деревянной опалубкой, по торцевым фасадам – полуциркульные в уровне фронтона);

заполнение оконных проемов: материал (дерево).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, облако, трава, строительство

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	3. Башня Форель

	3.1.
	Объемно-пространственное решение
	местоположение и градостроительные характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре ландшафта;

габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;

конфигурация и габариты крыши со слуховым окном, высотные отметки коньков и карнизов.

	[image: Изображение выглядит как строительство, на открытом воздухе, небо, дом

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	3.2.
	Конструктивная система здания
	наружные и внутренние капитальные стены: местоположение, материал (бутовая кладка из натурального камня, красный кирпич);

каменный цоколь: материал (колотый гранитный бут), высотные отметки;

междуэтажные перекрытия: тип (сводики по металлическим балкам), местоположение;

лестница: историческое местоположение;

дымовые трубы: материал (кирпич), местоположение;

стропильная система: конструкция, материал (дерево).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, небо, строительство, облако

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]



	3.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	Архитектурно-художественное решение фасадов в том числе:

стены 1-го и 2-го этажей выполнены из натурального камня (гранит, бутовая кладка) с кирпичной кладкой в виде руста по углам здания и в местах оконных и дверных проемов;

стены 3-го этажа из красного кирпича;

двускатная крыша с фронтонами по торцам, венчающимися с фронтонами по торцам и парапетными столбиками; материал кровли (металл);

слуховое окно: конфигурация, отметки, лучковый оконный проем, оконное заполнение – историческая расстекловка, профиль, материал (дерево);

подшивка кровельного свеса и кронштейны-кобылки: материал (дерево), исторический профиль;

венчающий карниз и арочный фриз с крупными зубцами (профиль, рисунок, материал, отметки);

междуэтажные карнизы: профиль, материал (кирпич), отметки;

оконные и дверные проемы: местоположение, габариты и конфигурация (в том числе заложенные в уровне 1-3-го этажей);

клинчатые перемычки из красного кирпича дверных и оконных проемов;

заполнения оконных и дверных проемов: материал (дерево), рисунок расстекловки (шестичастная), рисунок дверных заполнений (филенчатый).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, строительство, небо, трава

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]

	3.4.
	Декоративно-художественное оформление интерьеров
	оформление кирпичной кладки вокруг оконных и дверных проемов красным кирпичом в виде руста;

подоконные доски: материал (бетон), исторический профиль;

бетонные быки (водохранилище): местоположение, конфигурация, габариты;

профилированные водоотливные канавки в полу 2 и 3 этажей.

	

	4. Скотный двор

	4.1.
	Объемно-пространственное решение
	габариты и конфигурация П-образного в плане здания;

крыша: габариты и конфигурация, тип (двускатная, вальмовая).

	
[image: ]


	4.2.
	Конструктивная система здания
	наружные капитальные стены: местоположение, материал (смешанная каменная кладка).
	[image: ]

	4.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	материал и характер отделки фасадов: валунная кладка с затиркой известняковым раствором и с известняковыми блоками по углам;

дверные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольная с лучковыми перемычками);

оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные, лежачие, перемычки рядовые, полуциркульные в уровне фронтона);

заполнение оконных проемов: материал (дерево).
	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, облако, небо, строительство

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]



	5. Хозяйственная постройка (кузница малая)

	5.1.
	Объемно-пространственное решение
	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;

крыша: габариты и конфигурация, тип (двускатная).

	[image: Изображение выглядит как дерево, на открытом воздухе, растительность, лес

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	5.2.
	Конструктивная система здания
	наружные капитальные стены: местоположение, материал (смешанная каменная кладка).

	

	5.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	материал и характер отделки фасадов: каменная кладка с затиркой известняковым раствором с известняковыми блоками по углам;

дверные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольная, с лучковыми перемычками);

оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные);

заполнение оконных проемов: материал (дерево).





	

	6. Хозяйственная постройка (кузница большая)

	6.1.
	Объемно-пространственное решение
	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;

крыша: габариты и конфигурация, тип (двускатная).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, дерево, строительство, растение

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	6.2.
	Конструктивная система здания
	наружные капитальные стены: местоположение, материал (каменная кладка).
	

	6.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	материал и характер отделки фасадов: каменная кладка с затиркой известняковым раствором и с известняковыми блоками по углам;

дверные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольная, с лучковыми перемычками);

оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные);

заполнение оконных проемов: материал (дерево).

	

	
	
	7. Пекарня
	

	7.1.
	Объемно-пространственное решение
	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;

крыша: габариты и конфигурация, тип (двускатная).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, трава, строительство, небо

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	7.2.
	Конструктивная система здания
	наружные капитальные стены: местоположение, материал (смешанная каменная кладка).


	

	7.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	материал и характер отделки фасадов: валунная кладка с затиркой известняковым раствором и с кирпичной кладкой по углам и проемам;

дверные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольная с лучковыми перемычками);

оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольная с лучковыми перемычками);

заполнение оконных проемов: материал (дерево).


	

	
	
	8. Каретный навес
	

	8.1.
	Объемно-пространственное решение
	габариты и конфигурация прямоугольного в плане здания;

крыша: габариты и конфигурация, тип (двускатная).

	[image: Изображение выглядит как на открытом воздухе, строительство, облако, небо

Содержимое, созданное искусственным интеллектом, может быть неверным.]


	8.2.
	Конструктивная система здания
	наружные капитальные стены: местоположение, материал (кирпич).

	

	8.3.
	Архитектурно-художественное решение фасадов
	материал и характер отделки фасадов: кирпичная кладка с покраской;

дверные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольная);

оконные проемы: местоположение, конфигурация (прямоугольные);

заполнение оконных проемов: материал (дерево).
	



Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных 
и реставрационных исследований, реставрационных работ.
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