

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Каменные бастионы перед дворцом», 1790–е гг., 1851 г. (перестроены), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,   
г. Гатчина, Дворцовый парк**

В соответствии со статьями 9.1, 33, 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 2.1.1. Положения   
о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области   
от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Каменные бастионы перед дворцом», 1790–е гг., 1851 г. (перестроены),входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,г. Гатчина, Дворцовый парк, поставленного   
   под государственную охрану Постановлением Совета Министров от 30 августа   
   1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры   
   в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории   
   и культуры) народов Российской Федерации.
3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации   
   и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории   
   и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия

Ленинградской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Каменные бастионы перед дворцом», 1790–е гг., 1851 г. (перестроены),   
входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение территории | Историческое местоположение каменной стены с бастионами и мостами вдоль юго-юго-западной границы плаца перед Большим дворцом, в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка»;  историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формирует и на которой расположена стена с бастионами;  композиционные и визуальные связи и раскрытия с основных планировочных направлений, в том числе с аллеи Павла Первого, исторического плаца, вдоль Красноармейского проспекта;  симметричная объемно-пространственная композиция, по которой расположена каменная стена с бастионами и мостами. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  № 2 на плане - объект культурного наследия федерального значения «Каменные бастионы перед дворцом»  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100446.jpg    начало XX века |
| 2. | Объемно-планировочное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация (со скругленными углами) каменной стены между юго-западной башней Кухонного каре и юго-восточной башней Арсенального каре;  историческое местоположение, габариты и конфигурация двух каменных полуциркульных бастионов, фланкирующих центральную выступающую часть каменной стены;  историческое местоположение (вдоль юго-западного края каменной стены), габариты и конфигурация рва;  историческое местоположение, габариты и конфигурация четырех мостов с входами. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100832.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_101804.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100633.jpg |
| 3. | Конструктивное решение | Историческое местоположение булыжного мощения дна рва;  историческое местоположение (в крайних участках стенок), габариты и конфигурация (арочная) проемов для отвода воды рва;  исторические каменные стены, включая цоколь, бруствер с амбразурами, бастионы – исторический материал исполнения (материал – бутовый камень), историческая облицовка (материал – известняк);  исторические лестницы (две) – местоположение (в северных стенах бастионов), габариты и конфигурация (одномаршевые), материал исполнения (известняк);  исторические мосты (четыре) – местоположение (симметрично с западной и восточной стороны), габариты и конфигурация (арочные), материал исполнения (известняк). | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210415_100808.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100553.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_101750.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100713.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое оформление каменных стен и завершения мостов – профилированный карниз, материал исполнения (известняк);  историческое оформление бруствера, амбразур и каменных столбов мостов –профилированные карнизы, профиль простого сечения в оформлении амбразур, материал исполнения (известняк);  исторический скошенный руст в оформлении углов выступающих острых участков стены;  историческое оформление арочных проемов мостов – профилированный архивольт, замковый камень с волютообразными завитками, материал исполнения (известняк);  историческое ограждение мостов – местоположение, материал исполнения (металл), рисунок исполнения (геометрический), исторический рисунок профиля поручня;  исторические фонарные опоры – местоположение (в завершении мостов с внешней стороны), габариты и конфигурация, декоративное оформление: профилированные карнизы и филенка в постаменте, криволинейный силуэт опоры с карнизами, стилизованными каннелюрами, растительным орнаментом и раковинами, материал исполнения металл. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100355.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100928.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100434.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_100811.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\36. Каменные бастионы\фото\20210408_134056.jpg |

\* *Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.*