

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ивангородской крепости», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, город Ивангород, улица Псковская, владение 3, строение 2**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ивангородской крепости», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, город Ивангород, улица Псковская, владение 3, строение 2, принятого на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации   
   и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории   
   и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия

Ленинградской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский собор», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Ивангородской крепости», расположенного**

**по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Ивангородское городское поселение, город Ивангород, улица Псковская,**

**владение 3, строение 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Предмета охраны** | **Описание предмета охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | местоположение в центральной части ансамбля Ивангородской крепости;  историческая композиционная  и визуальная связь с Никольской церковью;  исторические габариты  и конфигурация однокупольного, трехапсидного, квадратного в плане основного объема, на подклете,  с гульбищем (арочной галереей)  с южной, западной и северной сторон, с лестницей на гульбище  с западной стороны  и примыкающего с юго-востока  к основному объему,  однокупольного, с одной апсидой, квадратного в плане придела;  исторические габариты  и конфигурация крыши  и шлемовидных куполов, материал окрытия (металл);  местоположение, габариты, материал (металл) накупольных крестов на «яблоках»; | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\67. Успенский собор\на плане.jpg |
| 2 | Конструктивная система: | исторические наружные  и внутренние капитальные стены, цоколь, материал (известняк);  крестовые с распалубками своды подклета, столб в центральной части;  цилиндрические с распалубками своды галереи по периметру подклета;  цилиндрические своды апсид подклета;  полукупольные своды апсид основного объема и придела;  крестовые своды гульбища;  перекрытие барабанов основного объема и придела  полусферическими сводами;  тромпы для перехода от четверика  к барабану;  полуциркульная аркада гульбища  с прямоугольными в плане опорными столбами;  местоположение и конфигурация лестницы на гульбище со стороны западного фасада, с крестовым сводом площадки, материал (известняк).  местоположение крылец южного фасада основного объема и придела, западного фасада придела, материал (известняк) | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01485.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01510.JPG              \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01370.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01372.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01375.JPG |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен и перекрытий. |  |
| 4 | Архитектурно-художественное решение: | местоположение, габариты  и конфигурация дверных проемов – прямоугольные с лучковыми  и полуциркульными завершениями в неглубоких нишах;  местоположение, габариты  и конфигурация оконных проемов основного объема, придела и апсид – прямоугольные с полуциркульными завершениями, в неглубоких нишах;  оформление аркады импостами  и архивольтами;  венчающие профилированные карнизы в завершении гульбища, основного объема, придела и апсид;  местоположение, габариты  и конфигурация световых проемов барабанов – с полуциркульными завершениями в неглубоких нишах, в барабане основного объема вписанными в аркатурный пояс;  горизонтальные тяги в основании световых проемов барабанов, венчающие карнизы. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01520.JPG    \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01498.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01370.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01311.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Мария\Федеральные\Кингисеппский\ФФ\DSC01369.JPG |

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.