

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»», XII в., расположенного по адресу: Ленинградская область, с. Старая Ладога, Волховский проспект, д.36**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»», XII в., расположенного по адресу: Ленинградская область, с. Старая Ладога, Волховский проспект, д.36, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

1. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения**

**«Крепость «Старая Ладога»», XII в., расположенного по адресу: Ленинградская область, с. Старая Ладога, Волховский проспект, д.36**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение территории: | историческое местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога» (далее Ансамбль) в центре села Старая Ладога Волховского района Ленинградской области, на левом берегу реки Волхов, при впадении в нее речки Ладожки;  местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Ансамбля:  1. Стрелочная башня,  2. Северо-западное прясло,  3. Вороная башня,  4. Юго-западное прясло,  5. Климентовская башня,  6. Южная стена,  7. Раскатная башня,  8. Юго-восточное прясло,  9. Тайничная башня с лестницей,  10. Северо-восточное прясло с «торговой аркой»,  11. «Церковь Георгия»\*,  12. «Церковь Дмитрия Солунского в крепости»\*,  13. Культурный слой в крепости и основание каменной крепостной стены\*  композиционная структура и визуальные связи и раскрытия объектов, формирующих Ансамбль;  исторические визуальные связи и раскрытия с реки Волхов, включая излучин, противоположных берегов, с основных видовых точек села Старая Ладога.  \*предметы охраны объектов, разрабатываются и утверждаются отдельно. | http://www.photoline.ru/secbase/picpart/1565/1565683923.jpg  https://static.tildacdn.com/tild3934-3566-4961-b463-636161336264/DJI_0071.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_171507.jpg  https://prigorod.info/images/places/leningradskaya-oblast/ob-ekty-religiy/staroladozhskaya-krepost-v-s-staraya-ladoga/4.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | исторические габариты и конфигурация Ансамбля, вытянутого по оси север-юг, вдоль высокого берега реки Волхов и имеющего форме неправильного треугольника, повторяющего очертания мыса, на котором он находится;  историческая планировочная структура Ансамбля с историческими входами/выходами с запада (в сторону транспортно-пешеходных направлений населенного пункта) и с востока (к реке Волхов);  историческое местоположение башен и прясел (стен), формирующих конфигурацию Ансамбля;  исторический рельеф территории Ансамбля. | https://i.pinimg.com/originals/00/e6/9b/00e69bf387e5697329afc18ac27b68f3.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_110942.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113133.jpg |
| **1. Стрелочная башня** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение круглой в плане со скошенной южной стеной каменной башни с тремя ярусами (боями) в месте слияния реки Ладожки и Волхов, на северной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация башни;  историческое завершение\* – граненый шатер с полицей, завершенный шаром с прапором, материал покрытия (тес).  \*воссоздано | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113243.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен (наружных и внутренних) 1-2 ярусов (боев);  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\приложения\приложения\4.7 техн учет_Страница_24.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\приложения\приложения\4.7 техн учет_Страница_25.jpg  Чертежи 1-2 ярусов (боев) из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические наружные и внутренние стены (1-2 ярусов) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  исторические каменные лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, конфигурация перекрытий (ступенчатые полуциркульные своды), материал исполнения (известняк);  исторические боевые печуры – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (известняк), материал покрытия полов (известняк, натуральный камень);  исторические бойницы – местоположение (в печурах), габариты и конфигурация (прямоугольная, со «щеками»), высотные отметки;  исторические проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная, прямоугольная). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_093109.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_092603.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_092341.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_092527.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк;  исторический валик, отделяющий первый боевой ярус (подошвенный бой) от второго яруса. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_171507.jpg |
| **2. Северо-западное прясло** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение криволинейного в плане прясла между Стрелочной и Воротной башнями, в северо-западной части границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»,  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация прясла;  историческая крыша\* – местоположение, габариты и конфигурация (на два ската), материал исполнения конструкций (дерево), материал покрытия (тес).  \*воссоздано | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113136.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен;  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев)\*.  \*боевой ход воссоздан | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_12.jpg  Чертеж 1 яруса (боя) из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\* (включая исторические фрагменты стен XII века) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  \*фрагментарно воссозданы  исторические боевые печуры – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (известняк), материал покрытия полов (известняк, натуральный камень);  исторический боевой ход – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, прямоугольные зубцы на сплошном парапете вдоль западной границы прясла, материал покрытия (известняк);  исторические бойницы – местоположение (в печурах, в уровне боевого хода), габариты и конфигурация (прямоугольная, со «щеками»), высотные отметки;  исторические проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_115111.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_115025.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113417.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_093749.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_094101.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113231.jpg |
| **3. Воротная башня** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение практически квадратной в плане каменной башни с тремя ярусами (боями) и с Г-образными воротным проездом, на западной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация башни;  историческое завершение\* – шатер с полицей со смотровой вышкой с шатровым завершением, увенчанной шаром с прапором, материал исполнения конструкций (дерево), материал покрытия (тес).  \*воссоздано | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210602_125521.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен (наружных и внутренних);  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев);  исторические выходы на боевые ходы – местоположение. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_09.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_10.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_11.jpg  Чертежи 1-3 ярусов (боев) из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические наружные и внутренние стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  исторические каменные лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, конфигурация перекрытий (ступенчатые полуциркульные своды), материал исполнения (известняк);  исторические боевые печуры – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (известняк), материал покрытия полов (известняк, натуральный камень);  исторические бойницы – местоположение (в печурах), габариты и конфигурация (прямоугольная, со «щеками»), высотные отметки;  исторические проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоская), материал (дерево), техника исполнения (бревно в накат);  историческое перекрытие – местоположение (участок входа с дворовой территории), габариты и конфигурация (цилиндрическая), высотные отметки. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_111348.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_095340.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_095147.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_094920.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113628.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_095415.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк;  исторический валик, отделяющий первый боевой ярус (подошвенный бой) от второго яруса;  исторические воротные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), высотные отметки, габариты и местоположение отверстия для герсы;  исторические прямоугольные ниши дверных проемов. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_114845.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113732.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113521.jpg |
| **4. Юго-западное прясло** | | | |
| . | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение прясла между Воротной и Климентовской башнями, в юго-западной части границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация прясла;  историческая крыша\* – местоположение, габариты и конфигурация (на два ската), материал исполнения конструкций (дерево), материал покрытия (тес).  \*воссоздано | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113820.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен;  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев)\*.  \*боевой ход воссоздан | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_17.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_18.jpg  Чертежи 1-2 ярусов (боев) из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\* (включая исторические фрагменты стен XII века) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  \*фрагментарно воссозданы  исторические боевые печуры – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (известняк), материал покрытия полов (известняк, натуральный камень);  исторический боевой ход – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, сплошной парапет вдоль западной границы прясла, материал покрытия (известняк);  исторические бойницы – местоположение (в печурах, в уровне боевого хода), габариты и конфигурация (прямоугольная и прямоугольная со «щеками»), высотные отметки;  исторические проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_110808.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_110956.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_100219.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_095838.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_100241.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_111122.jpg |
| **5. Климентовская башня** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение круглой в плане каменной башни с тремя ярусами (боями), на юго-западной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация башни;  историческое завершение\* – граненый шатер с полицей, увенчанный шаром с прапором, материал исполнения конструкций (дерево), материал покрытия (тес). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_114017.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен (наружных и внутренних);  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев);  исторические выходы, в том числе на боевые ходы – местоположение. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_14.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_15.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_16.jpg  Чертежи 1-3 ярусов (боев) из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические наружные и внутренние стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  исторические каменные лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, конфигурация перекрытий (ступенчатые полуциркульные своды), материал исполнения (известняк);  исторические проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), в том числе в прямоугольных нишах;  исторические боевые печуры – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (известняк), материал покрытия полов (известняк, натуральный камень);  исторические бойницы – местоположение (в печурах, на лестнице), габариты и конфигурация (прямоугольная, со «щеками»), высотные отметки;  исторические перекрытия\* – местоположение, габариты и конфигурация (плоская), материал (дерево), техника исполнения (бревно в накат);  \*воссозданы  историческая лестница и выход во двор – местоположение (2 ярус (бой), северо-восточный угол), габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения ступеней (известняк). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_114222.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_100602.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_101056.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_101420.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_100811.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_100704.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк;  исторический валик, отделяющий первый боевой ярус (подошвенный бой) от второго яруса. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_113917.jpg |
| **6. Южная стена** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение прясла между Климентовской и Раскатной башнями, на южной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация прясла;  \*в настоящее время в руинированном состоянии  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_101754.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_19.jpg  Чертеж из технического паспорта |
| 2 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\* (включая исторические фрагменты стен XII века) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  \*законсервированы  исторический проем – местоположение, габариты. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_110541.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_105642.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_101809.jpg |
| **7. Раскатная башня** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение круглой в плане каменной башни с тремя ярусами (боями), в юго-восточном углу границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация башни.  \*восстановлен и законсервирован третий ярус с устройством смотровой площадки. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_114444.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен (наружных и внутренних),  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев).  \*восстановлен и законсервирован третий ярус. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_20.jpg  Чертеж из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические наружные и внутренние стены\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  \*воссоздана частично, законсервированы в уровне второго и третьего яруса.  исторические каменные лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, конфигурация перекрытий (ступенчатые полуциркульные своды), материал исполнения (известняк);  исторические боевые печуры – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (известняк), материал покрытия полов (известняк, натуральный камень);  исторические бойницы – местоположение (в печурах), габариты и конфигурация (прямоугольная, со «щеками»), высотные отметки;  исторические проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, арочная), в том числе в прямоугольных нишах. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_105715.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_105002.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_105022.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_104854.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк;  исторический валик, отделяющий первый боевой ярус (подошвенный бой) от второго яруса. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_114517.jpg |
| **8. Юго-восточное прясло** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение криволинейного прясла между Раскатной и Тайничной башнями, на юго-восточной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация прясла;  \*в утрачены  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_21.jpg  Чертеж из технического паспорта |
| 2 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\*– местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки.  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_105655.jpg |
| **7. Тайничная башня с лестницей** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение полукруглой в плане каменной башни с тремя ярусами (боями), на восточной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»,  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация башни.  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_111659.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен;  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев)\*.  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_22.jpg  Чертеж из технического паспорта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические наружные и внутренние стены\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  историческая каменная лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк), историческая арка лестницы.  \*в настоящее время в руинированном состоянии | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_111713.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_111727.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в формах древнерусской крепостной архитектуры;  историческая отделка фасадов – тесаный известняк;  исторический проем – местоположение, габариты и конфигурация (арочная). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_112732.jpg |
| **10. Северо-восточное прясло с «торговой аркой»** | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение криволинейного прясла между Тайничной и Стрелочной башнями, на северо-восточной границе территории объекта культурного наследия федерального значения «Крепость «Старая Ладога»;  исторические высотные отметки\*, габариты и конфигурация прясла;  исторические уровни (местоположение) ярусов (боев).  \*в настоящее время утрачено | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\4.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\для фф\4.7 техн учет_Страница_23.jpg  Чертеж из технического паспорта |
| 2 | Конструктивная система и архитектурное решение: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\*– местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк, натуральный камень), тип кладки;  исторический арочный проем на восточной границе стены, габариты и высотные отметки.  \*в настоящее время руинированы, утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_112239.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\5. Крепость Ст.Ладога\фото 01.06\20210601_111944.jpg |

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.