
Проект



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

**Об утверждении предмета охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Башня Ратуши, XV-XVII вв.» по адресу:**

**Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а**

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия

федерального значения «Башня Ратуши, XV-XVII вв.», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР», согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации

в сфере объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области обеспечить внесение сведений о предмете охраны объекта культурного наследия федерального значения «Башня Ратуши, XV-XVII вв.», расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

1. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Лазареву

Галину Ефимовну - заместителя начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области.

Председатель

комитета по культуре Е.В. Чайковский

Приложение 1

к приказу комитета по культуре

Ленинградской области

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2015 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Башня Ратуши, XV-XVII вв.»**

**по адресу:**

**Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, 13а.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Вид**  **предмета**  **охраны** | **Элементы предмета охраны** | **Фиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение территории | Участок в габаритах, соответствующих границам объекта культурного наследия.  Местоположение здания в границах территории объекта культурного наследия.  Исторический материал устройства территории объекта – булыжное мощение (по материалам археологических исследований).  Материковая поверхность территории – скала (по материалам археологических исследований). |  |
| 2 | Объемно-пространственное решение здания | Пятиярусный объём: три нижних яруса – четверик, периода устройства XV века, а два верхних – восьмерик, устроенный в XVII веке.  Материал кладки: три нижних яруса – каменные, периода устройства XV века, а два верхних – выложенные в кирпиче в XVII веке.  Крыльцо: габариты - фрагменты, местоположение - по северо-западному фасаду, у входного дверного проёма, материал - гранит (по материалам археологических исследований).  Габариты и конфигурация крыши (шатровая,  усложненной формы, с маленькой главкой и  шпилем в завершении).  Материал окрытия – медь.  Габариты и конфигурация, высотные отметки всех элементов, включая видовые раскрытия. |  |
| 3 | Конструктивные элементы здания | Фундаменты первоначального периода устройства (1475-1477 гг.), выложенные булыжной кладкой на известковом растворе (по материалам археологических исследований).  Остатки крыльца периода устройства дверного проёма (1595-1599 гг.), выложенные тесовой кладкой (по материалам археологических исследований).  Остатки городской стены, выложенные в перевязку с основным массивом юго-западной стены основного объёма башни.  Стены основного объема – каменные и выложенные из кирпича.  Расположение и количество световых осей, конфигурация, габариты оконных и дверных проемов.  Внутристенные и пространственные (из полосового железа) связи арочных оконных проёмов пятого яруса, деревянные связи из бруса арочных оконных проёмов пятого яруса.  Характер стропильной системы.  Кровля – листовая фальцованная. |  |
| 4 | Объемно-  планировочное  решение  интерьеров  здания | Историческое объемно-планировочное решение интерьеров здания в габаритах стен, включая внутристенную лестницу - её местоположение, характер изготовления (из гладких булыжников), материал (гранодиорит),  Местоположение, габариты и форму оконных и дверных проёмов, обработку кирпичной кладки  стен в интерьере на первоначальный период XVII в. (известковая обмазка), обработку каменной кладки стен в интерьере на первоначальный период XV в. (уточняется по результатам вскрытия в ходе ремонтно-реставрационных работ), исторические отметки устройства перекрытий ярусов. |  |
| 5 | Архитектурно-художественное решение  фасадов | Материал отделки фасадных поверхностей на первоначальный период XV в. – бутовая каменная кладка с заполнением швов известковым раствором с последующей затиркой швов и обработкой известковым молочком (уточняется по результатам вскрытия в ходе ремонтно-реставрационных работ).  Обработка кирпичной кладки наружных стен на первоначальный период XVII в. (известковая обмазка).  Местоположение (в центральной части северо-западного фасада в уровне первого яруса), форма (прямоугольная, со слабо выраженным лучковым завершением), характер изготовления (с устройством наружных четвертей и устроенными в них подставами), материал (кирпичная кладка на известковом растворе) дверного проёма.  Оконные проёмы четвёртого и пятого ярусов (с арочным завершением, с устроенными наружными четвертями и подставами для навески петель (жиковин), выполненными в кирпичной кладке на известковом растворе), включая их местоположение и характер обработки на первоначальный период устройства XVII в. (известковая обмазка). |  |