ПРИЛОЖЕНИЕ

 к приказу Комитета

 экономического развития

 и инвестиционной деятельности

 Ленинградской области от\_\_\_\_\_\_\_\_N\_\_\_

|  |
| --- |
| Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом |
| 1.1 | 26.20.15 | Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода. |  |  |  | не определены | Все категории должностей государственных учреждений | X | X |
| тип (моноблок/рабочая станция/системный блок, монитор) | Моноблок рабочая станция/системный блок (за исключением сервера), монитор |
| 39 | дюйм | размер экрана/монитора | не менее 21 дюйма |
| разрешение экрана | не менее 1920 x 1080 dpi |
|  |  | кол-во ядер процессора | не менее 2 |
| количество потоков процессора | не менее 4 |
| 2931 | гигагерц | частота процессора | требование не установлено |
|  |  |  | 2553 | гигабайт | размер оперативной памяти | Не менее 4 ГБ  |
| тип оперативной памяти | требование не установлено |
| частота оперативной памяти | требование не установлено |
| 2553 | гигабайт | объем накопителя | не менее 500 Гб |
|  |  | тип жесткого диска | SSD или HDD |  |  |
| размер жесткого диска | 2,5 дюйма |
| оптический привод | требование не установлено  |
| тип видеоадаптера | требование не установлено  |
| операционная система | лицензионная |
| предустановленное программное обеспечение | требование не установлено  |
| источник бесперебойного питания | линейно-интерактивный |
| продолжительность автономной работы | при нагрузке 150 Вт не менее 10 минут |
| выходная мощность | не менее 650 ВА |
| тип выходных разъемов питания | CEE 7 (Евророзетка) |
| количество выходных разъемов | CEE 7 не менее 8 |
| минимальное входное напряжение | не менее 140 В |
| максимальное входное напряжение | не более 300 В |
| время зарядки | до 90% полной емкости не более 8 часов |
| 1.2 | 26.20.18 | Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений |  |  |  |  | многофункциональное устройство | Тип печати лазерный, черно-белый, настольный |  |  |
| максимальный формат бумаги | A4 |
| автоматическая двусторонняя печать в стандартной комплектации | наличие |
| максимальное разрешение печати | не менее 600 x 600 dpi |
| скорость печати | не менее 27 стр./мин. |
| расчетная максимальная нагрузка в месяц | не менее 10000 страниц |
| лоток для подачи бумаги | не менее 250 листов |
| тип сканирующего модуля | планшетный с двухсторонним устройством автоподачи |
| максимальный формат сканирования | A4 |
| максимальное разрешение | сканирования не менее 1200 x 1200 dpi |
| Отправка изображения по e-mail | наличие |
|  |  |  |  |  |  |  | поддержка стандартов | TWAIN, WIA |  |  |
| максимальное разрешение копира (оптическое) | не менее 600 x 600 dpi |
| скорость копирования A4 | не менее 27 стр./мин. |
| автоподача оригиналов для копирования | не менее 40 листов |
| Интерфейс | Ethernet (RJ-45) |
| 383 | рубль | предельная цена | не установлена | предельная цена | Моноблок не более 70000,0; системный блок не более 65000,0; монитор не более 20000,0; многофункциональное устройство не более 30000,0 |
|  |
| 2 | 29.10.22 | Автомобиль легковой | 251 | л/с |  | не определена | Мощность, л/с | не более 200,0 |  |  |
| 383 | рубль | предельная цена | не установлена | предельная цена | не более 1500000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |