

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль», XVIII-XIX вв.,**

**расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, деревня Гостилицы**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, деревня Гостилицы, принятого на государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 1995 года № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения**

**«Дворцово-парковый ансамбль», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, деревня Гостилицы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | историческое местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль» (далее – Ансамбль)  в центральной и северо-восточной частях деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области, в границах улиц Нагорная и Новая и безымянных проездов на севере и юге;  местоположение, объемно-пространственные, архитектурные, конструктивные и планировочные характеристики выявленных объектов культурного наследия на территории Ансамбля:  - главный дом усадьбы;  - корпус кавалерийский северный гостевой;  - корпус кавалерийский юго-восточный;  - церковь святой Троицы;  - чайный павильон;  - оранжерейный дом с теплицей;  - мельница;  - крепость «Потешная» с часовней Спаса-Нерукотворного;  - конюшенный корпус;  - дом конюха (руины);  - дом священника;  - Хозяйственный двор № 1;  - Хозяйственный двор № 2  (в составе: Северо-западный хозяйственный корпус, Северо-восточный хозяйственный корпус, Восточный хозяйственный корпус, Западный хозяйственный корпус, Центральный хозяйственный корпус,  Южный хозяйственный корпус);  - парк;  - Мост горбатый первый;  - Мост горбатый второй;  - Плотина со сливным колодцем;  - Ледажный пруд;  - Пильничий пруд (Пиличный пруд);  - Пруд Миниха;  - Нижний пруд (Нижнее озеро);  - Карасево-карпинный пруд (озеро Карпо-Карасево);  исторические стилистические и архитектурные решения как территории Ансамбля в целом, так и отдельных элементов\* в составе Ансамбля,  композиционная структура и визуальные связи и раскрытия объектов, формирующих Ансамбль,  исторические визуальные связи и раскрытия, в том числе с центральных транспортно-пешеходных направлений, открытых ландшафтных пространств, русла реки Гостилки, прудов и озер,  историческое доминирующее положение Ансамбля в объемно-пространственной структуре деревни Гостилицы.  \*включая руинированные и утраченные объекты | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  http://photos.wikimapia.org/p/00/06/91/30/95_big.jpg  Вид на усадебный дом (дворец)  https://3-img.onrealt.ru/files/05-2021/30/47/ed/derevnya-gostilitcy-kypit-dom-novaya-ulitca-883534-1053851399.jpg  Вид на церковь святой Троицы  https://maps.spravka-region.ru/img/16/4572379913702804.jpg  Вид на реку Гостилка от мельницы  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113422.jpg  Хозяйственный двор  https://img-fotki.yandex.ru/get/196534/29076450.90/0_a5617_70bfe964_orig.jpg  Пиличный пруд  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_150223.jpg  пруд Мининха |
| 2. | Объемно-планировочное решение: | исторические габариты и конфигурация Ансамбля, имеющего сложную многоугольную конфигурацию в плане, с отдельно сформированными хозяйственной зоной на юге, усадебной зоной в центре и парковой зоной на севере;  историческая планировочная структура Ансамбля, включая основные транспортные и пешеходные направления, водные артерии;  исторический рельеф и природный ландшафт территории Ансамбля, включая естественные и искусственно созданные пруды и озера, земляные сооружения;  историческая система озеленения и благоустройства территории Ансамбля;  историческая водная и гидротехническая система Ансамбля;  исторические подъезды и проезды к Ансамблю. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_122813.jpg  усадебная зона с дворцом  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144246.jpg  пллея плотины Пиличного пруда  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_135128.jpg  восточный хол руста реки Гостилки  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_155640.jpg  кленовая аллея  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_151332.jpg  озеро Нижнее  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110412.jpg  центраьная дорога через парк |
| **1. «Главный дом усадьбы»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация каменного двухэтажного ассиметричного сложной конфигурации в плане здания\*, с подвалом, ризалитами, террасами и башней;  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (вальмовая, скатная) крыш основного объема, ризалитов;  историческое завершение башни;  \*в настоящее время в руинированном состоянии, башня утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  https://cs10.pikabu.ru/post_img/2020/05/16/10/1589648903198262626.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\dvorets-gostilitsy-istoricheskoe-foto-glavniy-vhod.jpg  фотография начала XX века |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич), включая полуциркульные ниши в стенах, перекрытие конхой;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (плоские по балкам и сводчатые кирпичные, в том числе с распалубками) перекрытий;  историческое местоположение, габариты и конфигурация приямков в подвал;  историческое местоположение, габариты и конфигурация лестниц (наружных и внутренних: включая лестницу в башне\*;  парадную лестницу (в том числе материал исполнения ступеней (гранит),  боковые лестницы\*);  \* разрушены и утрачены  историческое местоположение, габариты и конфигурация балкона\* лицевого фасада, материал исполнения (чугун), рисунок оформления кронштейнов (с розетками и декоративными гирьками)  \*в руинированном состоянии | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_121213.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_120829.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_120912.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_120726.jpg  http://nataturka.ru/wp-content/gallery/usadba-gostilitsyi/dsc_6853-gostilici.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\dvorets-gostilitsy-plan-elektrofikatsii.jpg  чертеж первого этажа 1903 года |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  историческая облицовка цоколя – материал исполнения (гранит), высотные отметки;  исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная), высотные отметки;  исторические оконные проемы подвала – габариты и конфигурация (лучковая), высотные отметки;  исторические оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (арочная, лучковая), высотные отметки, материал заполнений (дерево), исторический рисунок расстекловки;  исторический трехчастный проем – местоположение (на северном фасаде), габариты и конфигурация, высотные отметки;  декоративное оформление\*:  \*в руинированном состоянии  уступ в цокольной зоне;  междуэтажный профилированный карниз с гладким фризом;  венчающие профилированные карнизы граненых ризалитов;  аттиковые стенки в завершении ризалитов с оформлением в виде крепостных зубцов;  венчающий профилированный карниз с гладким фризом основного объема;  ступенчатый щипец с профилированным карнизом западного фасада;  ступенчатый щипец центрального ризалита лицевого фасада с профилированным карнизом;  аркатурный пояс в завершении башни\*;  венчающий профилированный карниз с аттиковой стенкой с оформлением в виде крепостных зубцов башни\*;  эркер западного фасада в уровне второго этажа\*;  \*утрачен  профилированные бровки в оформление проемов (арочные и прямоугольные),  филенки над оконными проемами ризалитов,  контрфорсы в оформлении углов ризалитов,  пояс ширинок в оформлении подоконного пространства. | https://img-fotki.yandex.ru/get/225029/97833783.155f/0_1cb62a_390c5e91_orig.jpg  фотография начала XX века  https://soglas-proekt.ru/files/images/usadba-gostilitsy-dvorets-istoricheskoe-foto.jpg  фотография начала XX века  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\dvorets-gostilitsy-istoricheskoe-foto-severniy-fasad.jpg  фотография начала XX века  http://nordwall.ru/_data/i/upload/2017/04/01/20170401230142-79b3ff63-la.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115933.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_121813.jpg  https://pastvu.com/_p/a/0/t/7/0t7qvu4773gg3t7xnh.jpg  фотография 1940-х гг.  https://pbs.twimg.com/media/EFOiilAWsAIUL0R.jpg  фотография начала XX века  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_120625.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_121518.jpg |
| 5. | Декоративно-художественное оформление интерьеров: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки интерьеров\* (штукатурка), в том числе:  профилированные потолочные карнизы\*,  \*в руинированном состоянии  штукатурные откосы проемов с профилированными тягами. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_121311.jpg  северо-восточный ризалит  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_120030.jpg |
| **2. «Корпус кавалерийский северный гостевой»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного каменного прямоугольного в плане здания\*;  \*в настоящее время в руинированном состоянии,  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), крыши\*.  \*в настоящее время утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B0569.JPG/1200px-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B0569.JPG |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия\* – местоположение, габариты и конфигурация (плоская).  \*в настоящее время утрачено | http://photos.wikimapia.org/p/00/04/63/11/78_big.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\dvorets-gostilitsy-restavratsiya-1988.jpg  фотография второй половины XX века |
| 3. | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен. | 5  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_123015.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки, материал заполнений оконных проемов (дерево);  декоративное оформление:  треугольные сандрики проемов;  профилированный венчающий карниз;  уступ цоколя. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\usadba-gostilitsy-dvorets-istoricheskoe-foto-2.jpg  фотография начала XX века  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_123054.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_123313.jpg |
| **3. «Корпус кавалерийский юго-восточный»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация одно и двухэтажного г-образного в плане здания\*;  \*в настоящее время в руинированном состоянии,  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), крыши\*, включая слуховые окна.  \*в настоящее время утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  http://i.giddom.com/sklad_bol/721223.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия\* – местоположение, габариты и конфигурация (плоская).  \*в настоящее время утрачено | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B0572.JPG/1200px-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B0572.JPG |
| 3. | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен. | 5  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_122654.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки, материал заполнений оконных проемов (дерево);  декоративное оформление:  лопатки западного фасада;  профилированный венчающий и междуэтажный карниз;  угловые рустованные лопатки восточного объема. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\usadba-gostilitsy-kavaleriyskiy-korpus-istoricheskoe-foto.jpg  фотография начала XX века  http://nataturka.ru/wp-content/gallery/usadba-gostilitsyi-arhiv/a_gostilici_16.jpg  фотография 1980-х гг.  IMG_4083.JPG  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_123713.jpg |
| **4. «Церковь святой Троицы»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного четырехстолпного крестовокуполного храма в виде центрального четверика с полуциркульными углами, увенчанного одной главой, прямоугольного притвора с колокольней и прямоугольной апсиды со скошенными углами;  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двухчастного светового цилиндрического барабана с яйцевидным завершением, увенчанного узким световым барабаном (бельведером) с луковичной главкой на тонкой шейке;  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация цилиндрического яруса звона колокольни с яйцевидным завершением с круглыми люкарнами, увенчанного узким световым барабаном (бельведером) со шпилем;  исторические крыши, высотные отметки, габариты и конфигурация (скатная). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114617.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114217.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические столбы – местоположение, габариты и конфигурация (близкая к крещатой), материал исполнения (кирпич);  исторические подпружные арки, опирающиеся на столбы и стены, поддерживающие посредством парусов восьмигранный барабан;  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация:  сомкнутрый свод барабана;  крестовые своды и полуконхи с распалубкой нефов, притвора, алтарной части;  историческое перекрытие яруса звона – местоположение, габариты и конфигурация (сводчатая);  исторические проемы яруса звона – местоположение, габариты и конфигурация (арочная);  историческая средистенная лестница – местоположение (в юго-западном углу), габариты и конфигурация (винтовая)\*.  \*существующие конструкции лестницы поздние | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124554.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124724.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124633.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124512.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_125427.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_125442.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\Новая папка\20210527_125220.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен и столбов. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_135853.jpg  чертеж 1987 г. |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная);  материал заполнений\* (дерево), исторический рисунок расстекловки;  \*восстановлены  исторические оконные проемы барабана – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (круглая);  исторические оконные проемы барабанов-бельведеров – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (арочная);  исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (арочная – западный фасад, прямоугольная – северный и южный фасад), материл заполнений\* (дерево, включая световые фрамуга), рисунок исполнения (с филенками), рисунок расстекловки;  \*восстановлены  историческое крыльцо\* западного фасада, габариты и конфигурация (трехсходное);  \*восстановлено  исторические крыльца северного и южного фасадов, габариты и конфигурация (один марш), материал исполнения ступеней (натуральный камень);  декоративное оформление:  ярус звона:  тяга в основании с поясом горизонтальных прямоугольных филенок;  профилированная тяга с поясом вертикальных прямоугольных филенок в основании арочных проемов;  профилированный карниз в основании пят арочных проемов,  профилированные архивольты арочных проемов, опирающиеся на профилированный карниз;  профилированный венчающий карниз;  профилированная бровка люкарн;  профилированные наличники барабана (бельведера);  криволинейное завершение барабана;  притвор:  раскреповка по центральной западной оси, завершенная треугольным фронтоном;  прямоугольная ниша дверного проема;  филенки в оформлении прясел раскреповки;  угловые широкие лопатки;  антаблемент с профилированным архивольтом, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом с дентикулами, в том числе треугольного фронтона;  прямоугольные ниши боковых прясел, оформленные наличником простого сечения с повышением;  наличники оконных проемов простого сечения с повышением и ушками;  профилированные подоконные доски ниш и оконных проемов с боковыми свесами и прямоугольной филенкой между ними;  основной объем:  наличники дверных проемов простого сечения с повышением,  портики, фланкирующие дверные проемы, в виде двух колонн тосканского ордера и двух пилястр на стенах, поддерживающие треугольные фронтоны;  простенки между пилястрами, оформленные двумя ярусами ниш: в уровне первого яруса – в виде экседры с профилированной подоконной доской, в уровне второго яруса – овальная, заключенная в наличник с ушками, серьгами и боковыми свесами с гутами;  антаблемент с раскреповкой в верхней части, с профилированным архивольтом, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом с дентикулами, в том числе треугольных фронтонов портиков;  оформление скругленных углов рустом;  наличники оконных проемов простого сечения с повышением и ушками;  профилированные подоконные доски оконных проемов с боковыми свесами и прямоугольной филенкой между ними;  барабан:  уступ в членении ярусов,  профилированная тяга в основании;  профилированные бровки круглых проемов;  профилированный венчающий карниз;  профилированные наличники барабана-бельведера;  криволинейное завершение барабана-бельведера;  апсида:  раскреповки фасадов;  оформление рустом плоскости фасада восточной раскреповки;  раскреповка по центральной восточной оси, завершенная лучковым фронтоном;  прямоугольная ниша с арочной филенкой внутри, имитирующей проем;  антаблемент с профилированным архивольтом, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом с дентикулами, в том числе лучкового фронтона;  оформление скошенных циркульных восточных углов: в нижнем уровне – в виде эскедры с профилированной подоконной доской и прямоугольной нишей со щитом, в верхнем уровне – прямоугольная ниша с овальной филенкой;  наличники оконных проемов простого сечения с повышением и ушками;  профилированные подоконные доски оконных проемов с боковыми свесами и прямоугольной филенкой между ними. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124404.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_125354.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114217.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124212.jpg C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115203.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124304.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115215.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114609.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124120.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115604.jpg  https://a-121.ru/wp-content/uploads/2019/11/IMG_7315.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115440.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115159.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114401.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114556.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114228.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115143.jpg |
| 5. | Декоративно-художественное оформление интерьеров: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки интерьеров, в том числе:  штукатурные тяги в оформлении оснований подпружных арок;  профилированные карниза столбов и настенных пилястр, на которые опираются подпружные арки;  профилированные карнизы, делящие барабан на два яруса;  профилированные наличники южного дверного проема и оконных проемов основного объема. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124708.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124806.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_124516.jpg |
| **5. «Чайный павильон»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного, с подвалом, с мезонином по центральной оси, здания\*;  \*перестроено в советский период  исторические местоположение, габариты и конфигурация (скатная, купольная) крыши\*;  \*утрачена  исторические местоположение (с западной стороны), габариты и конфигурация (полуциркульная в плане) колоннады\*.  \*утрачена, сохранилось основание | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160922.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_134127.jpg  рисунок В.С.Садовника, сер. XIX в. |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты, перекрытия – местоположение,  габариты и конфигурация;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160548.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*.  \*поздняя надстройка не включена в элемент предмета охраны | 5  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160643.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  исторические оконные и дверные проемы\* – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (высокие лучковые дверные проемы;  большой полуциркульный проем мезонина;  арочные проемы оконные), материл оконных заполнений (дерево);  \*в советский период искажены  декоративное оформление:  исторический материал облицовки колоннады и исполнения колонн – натуральный камень;  исторический венчающий карниз\* основного объема;  \*изменен  колонны\*, фланкирующие центральный вход восточного фасада.  \*изменены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210114_122015.jpg  рисунок В.С.Садовника, сер. XIX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160449.jpg  IMG_4068.JPG  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160721.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160832.jpg |
| **6. «Оранжерейный дом с теплицей»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение | историческое местоположение, габариты и конфигурация здания, состоящего из одноэтажного с подвалом прямоугольного в плане с ризалитом с северной стороны дома и двух прямоугольных в плане теплиц\*, примыкающих к дому с западной стороны\*;  \*находятся в руинированном состоянии,  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши дома;  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (скатная, в том числе ломаная), историческая конструкция (по металлическим фермам) крыши дома. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  **Паспорт_МК РФ_Страница_23**  фотография 1980-х гг.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_161908.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162040.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены (дома и теплиц) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия дома – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);  исторические лестницы – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162516.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162612.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен, конфигурации теплиц. | 5  https://ic.pics.livejournal.com/forestier/8659588/204694/204694_600.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов дома (штукатурка);  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная (северный фасад), арочные);  исторические заполнения арочных оконных проемов, материал исполнения (дерево), исторический рисунок расстекловки;  декоративное оформление:  арочные ниши с профилем арочных проемов;  раскреповка южного фасада по центрально оси, оформленная пилястрами в простенках проемов;  профилированный венчающий карниз;  тяга, разделяющая первый и подвальный этаж со стороны северного фасада;  историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов теплиц (штукатурка);  исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162403.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162033.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162102.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162043.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162338.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162455.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162425.jpg |
| **7. «Мельница»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение | историческое местоположение, габариты и конфигурация каменного здания, состоящего из двух прямоугольных в плане одно и двухэтажных объемов\* с подвалами;  \*находится в руинированном состоянии,  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыш\*.  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_134059.jpg  рисунок 1820-х гг. |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняковый камень, кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (сводчатые, плоские);  исторические проемы в подвальный этаж, местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, арочная). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_132657.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_132728.jpg  восточный объем  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133042.jpg  западный объем |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_132802.jpg  восточный объем |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (красный кирпич);  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (полуциркульная);  декоративное оформление:  цокольный уступ;  линейный руст в отделке фасадных плоскостей;  междуэтажны карниз;  наличники оконных проемов простого сечения;  оформление проемов кирпичной кладкой в виде руста. | https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/2369616/2a00000170c450f5f6f86d568527f2891497/XXXL  вид со стороны западного объема  IMG_4072.JPG  восточный объем  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133150.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_132953.jpg |
| **8. «Потешная» с часовней Спаса-Нерукотворного»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация крепости\* в виде каменной стены из трех участков с круглой башней в северо-западном углу;  \*находится в руинированном состоянии  историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольной в плане часовни в западной стене крепости;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), крыши часовни\*.  \*утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_142000.jpg  Часовня, фото 1990 г. |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены крепости и башни\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк);  \*утрачена  исторические стены часовни – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  историческое перекрытие\* – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (цилиндрический свод).  \*утрачено | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_143537.jpg  https://pastvu.com/_p/d/u/e/e/ueeqaeus7p13dfnen6.jpg  фотография начло XX века  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_143402.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен. | **Паспорт_МК РФ_Страница_10**  чертеж из паспорта объекта |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов часовни;  историческая облицовка стен, материал исполнения (известняк);  исторический проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (арочная);  декоративное оформление часовни:  профилированный наличник в оформлении проема;  треугольный фронтон с профилированным карнизом в завершении;  угловые пилястры;  арочная ниша с наличником из необработанного камня на восточном фасаде;  стрельчатый аркатурный пояс, на северном и южном фасадах, состоящий из двух арок, опирающихся на пилястры и профилированный кронштейн;  декоративное оформление башни\*:  \*утрачено  круглые оконные проемы;  аркатурный пояс в виде стилизованных машикули;  аттиковая стенка с крепостными зубцами;  исторические лестницы и подпорные стенки, материал исполнения (известняк), габариты и конфигурация;  исторические узкие проемы – габариты и конфигурация (арочная, прямоугольная). | http://www.photosla.narod.ru/tsbukpik/gostil0207/images/P2108769.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_142000.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_143556.jpg  http://nordwall.ru/_data/i/upload/2017/04/01/20170401225928-613f6e39-la.jpg  https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/245342/pub_5c0e174a98832000acf340f0_5c0e1a3beb86bc00a938a8ea/scale_1200  фотография начала XX в.  https://pastvu.com/_p/d/t/4/y/t4yl22ay8cmkg9da5e.jpg  фотография начала XX в. |
| **9. «Конюшенный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация протяженного г-образного в плане одноэтажного здания\* с ризалитами;  \*находится в руинированном состоянии,  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая), высотные отметки крыш\*, включая слуховые окна.  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены и столбы – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич, металл);  исторически колонны – местоположение, габариты и конфигурация (цилиндрические), материал исполнения (металл);  исторические капители колонн – местоположение, габариты и конфигурация (тосканского ордера), материал исполнения (металл);  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170012.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\DSC05400.JPG  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\IMG_20210524_113148.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165544.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен и столбов. | 5  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170100.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  исторический материал облицовки цоколя – натуральный камень (гранит);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (полуциркульная,  прямоугольная – в уровне первого яруса западного ризалита,  «бычий глаз» – над прямоугольными проемами западного ризалита,  лучковая – в уровне первого яруса восточного ризалита,  круглая – по центральной очи восточного ризалита,  строенный проем в полуциркульной перемычке – над круглым проемом восточного ризалита);  исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (полуциркульная);  исторические воротные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, арочная);  декоративное оформление:  южный прямоугольный в плане корпус:  лопатки в воротных проемах;  лучковые архивольты воротных проемов с замковыми камнями;  профилированный венчающий карниз;  треугольный восточный фронтон с профилированным карнизом;  западный корпус, восточный и северный торцевой фасады:  профилированный венчающий карниз;  лопатки в простенках проемов, в том числе угловые рустованные;  лучковые архивольты воротных проемов с замковыми камнями;  треугольный разорванный фронтон ризалита с профилированным карнизом;  прямоугольные подоконные ниши;  арочная ниша центрального оконного проема;  ниша с циркульным завершением в подоконном пространстве круглого окна;  профилированная бровка над круглым окном;  замковые камни полуциркульных оконных проемов;  западный корпус, западный и южный торцевой фасады:  антаблемент с профилированным архивольтом, гладким фризом и профилированным венчающим карнизом;  пилястры в простенках,  рамочные филенки в подоконном пространстве между пилястрами;  профилированные архивольты с замковыми камнями на импостах;  оформление центрального ризалита:  полуциркульное оформление углов ризалита;  раскреповка по центральной оси,  рустованные лопатки;  подоконные прямоугольные филенки;  наличники проемов, в том числе с замковым камнем над проемами «бычий глаз» и полуциркульным проемом;  антаблемент с профилированным архивольтом, гладким фризом с гладкими лопатками в раскреповке и профилированным венчающим карнизом с полуциркульным завершением по центральной оси;  круглый медальон со скульптурным изображением лошадиной головы\*;  аттиковая стенка с раскреповкой по осям лопаток с оформлением крепостными зубцами;  \*утрачено  оформление угловых ризалитов:  рустованные лопатки;  профилированный архивольт с замковым камнем на импостах,  рамочная филенка;  антаблемент с профилированным архивольтом, гладким фризом с гладкими лопатками и профилированным венчающим карнизом;  аттиковая стенка с раскреповкой по осям лопаток с оформлением крепостными зубцами;  оформление углового юго-западного ризалита:  полуциркульное оформление углов ризалита;  выступающая раскреповка по центральной оси со скругленными углами;  рустованные лопатки;  прямоугольные ниши с оформление рустом;  подоконные прямоугольные филенки;  полуциркульная ниша с рамочной филенкой в центре, и профилированным карнизом на уровне пяты арки;  профилированные архивольты с замковыми камнями на импостах;  раскрепованный антаблемент с профилированным архивольтом, гладким фризом с гладкими лопатками в раскреповке и профилированным венчающим карнизом;  аттиковая стенка с раскреповкой по осям лопаток с оформлением крепостными зубцами. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165930.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170222.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\konyushnya-v-gostilitsah-istoricheskoe-foto.jpg  фотография начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165720.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170034.jpg  https://pastvu.com/_p/d/a/u/1/au1gicn8bk8gauxkua.jpg  фотография начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165448.jpg  http://nordwall.ru/_data/i/upload/2017/04/01/20170401225516-e1929ba5-la.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165526.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165930.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165558.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165707.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165720.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165811.jpg  https://f.otzyv.ru/f/11/09/89171/20/18082022320113195573.jpg  фотография начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170144.jpg  https://pastvu.com/_p/d/8/h/5/8h58xc88bqtg0e9ov0.jpg  фотография начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170034.jpg  https://photos.wikimapia.org/p/00/02/93/20/89_big.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170012.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170141.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170158.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_170222.jpg  http://nordwall.ru/_data/i/upload/2017/04/01/20170401225533-73ff322c-la.jpg |
| **10. «Дом конюха (руины)»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольных в плане одноэтажного здания\*;  \*надземные конструкции утрачены  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная) крыши\*, включая слуховые окна.  \*утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165338.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич).  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165729.jpg |
| 3. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов\*;  \*утрачено  исторические проемы – местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);  декоративное оформление:  лопатки угловые и с простенках,  веерные замковые камни. | https://pastvu.com/_p/d/a/u/1/au1gicn8bk8gauxkua.jpg  фотография начала XX в. |
| **11. «Дом священника»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания\* с одноэтажной пристройкой с юго-восточной стороны;  \*фрагментарно изменено при приспособлении  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыш\*.  \*изменена мансардными выступами | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114729.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоская). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114843.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен. | 5  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_131221.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов (штукатурка);  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);  декоративное оформление:  оформление центрально оси четырьмя пилястрами, поддерживающими гладкий фриз;  угловые широкие лопатки,  наличники оконных проемов простого сечения,  профилированный венчающий карниз. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114709.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114809.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_114744.jpg |
| **12. «Хозяйственный двор №1»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного П-образного в плане корпуса, западнее хозяйственного двора-каре;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши\*.  \*утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112438.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (красный кирпич, известняка);  \*без учета перестроек советского периода  исторические перекрытия\* – местоположение, отметки высоты, конфигурация.  \* утрачены | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115009.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112549.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, лучковая);  декоративное оформление:  венчающий карниз;  ниши с прямоугольным основанием, в которых расположены проемы. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112458.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_115047.jpg |
| **13. «Хозяйственный двор №2»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация практически квадратного в плане двора-каре\*, сформированного следующими зданиями (включая выявленные объекты культурного наследия)\*:  \*частично искажены поздними вставками  одноэтажным прямоугольным в плане северо-восточным корпусом;  одноэтажным на высоком цокольном этаже прямоугольным в плане с ризалитами северо-западным корпусом;  одноэтажным прямоугольным в плане восточным корпусом;  одноэтажным прямоугольным в плане южным корпусом;  одноэтажным на высоком цокольном этаже прямоугольном в плане с ризалитами и мезонином юго-западном корпусе;  одноэтажным на высоком цокольном этаже прямоугольном в плане с мезонином западном корпусе;  одноэтажным г-образным в плане корпусе, расположенном в центре;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая, скатная), высотные отметки крыш\*.  \*частично утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_105818.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110126.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111140.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111637.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112435.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112555.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113255.jpg  **Паспорт_МК РФ_Страница_19**  фотография 1980-х гг. |
| **13.1. «Северо-западный хозяйственный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного на высоком цокольном этаже прямоугольного в плане с ризалитами северо-западного корпуса\*:  \*частично искажен поздними вставками  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая, скатная), высотные отметки крыши\*, кирпичные дымовые трубы.  \*частично утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110126.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (красный кирпич);  \*без учета перестроек советского периода  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, конфигурация. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110524.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110659.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*.  \*искажено в советский период | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110754.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, включая цокольные);  декоративное оформление:  широкие лопатки в простенках западного ризалита;  цокольный уступ;  треугольные фронтоны\* восточного объема с прямоугольными нишами в тимпане на восточном фасаде;  \*западный фрагментарно закрыт  профилированный венчающий карниз. | Паспорт_МК РФ_Страница_19  фотография 1980-х гг.  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110545.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110336.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110147.jpg |
| **13.2. «Северо-восточный хозяйственный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане корпуса\*;  \*частично искажен поздними вставками  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши\*, включая кирпичные дымовые трубы.  \* утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_105818.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (красный кирпич, известняк);  \*без учета перестроек советского периода  исторические перекрытия\* – местоположение, отметки высоты, конфигурация.  \*утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_105914.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110935.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*.  \*искажено в советский период | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111006.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы\* – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);  \*фрагментарно искажены  декоративное оформление:  венчающий карниз;  лопатки и ниши в цокольной зоне северного фасада;  треугольные щипцы западной части. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_105706.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111045.jpg  **\\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_105910.jpg**  **\\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110136.jpg** |
| **13.3. «Восточный хозяйственный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане с ризалитом корпуса\*;  \*искажен поздними вставками  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши\*.  \* утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111140.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (красный кирпич, известняк);  \*без учета перестроек советского периода  исторические перекрытия\* – местоположение, отметки высоты, конфигурация.  \*утрачены | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111250.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111435.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*;  \*искажено в советский период | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111503.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы\* – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная).  \*фрагментарно искажены, заложены | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111315.jpg |
| **13.4. «Западный хозяйственный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация корпуса, состоящего из одноэтажного на высоком цокольном этаже прямоугольного в плане с ризалитами и мезонином юго-западного корпуса и одноэтажного на высоком цокольном этаже прямоугольного в плане с мезонином северо-западного корпуса\*;  \*соединены поздней советской постройкой  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши\*, включая кирпичные дымовые трубы и треугольные мезонины.  \* утрачена на юго-западном корпусе | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112435.jpg  юго-западный корпус  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112555.jpg  северо-западный корпус |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (красный кирпич, известняк);  \*без учета перестроек советского периода  исторические перекрытия\* – местоположение, отметки высоты, конфигурация.  \*фрагментарно утрачены в юго-западной части | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112813.jpg  северо-западный корпус  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113723.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112221.jpg  юго-западный корпус |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*.  \*искажено в советский период | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113642.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы\* – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная,  и слабо выраженная лучковая);  историческое крыльцо – местоположение (восточный фасад юго-западного корпуса); материал подпорных стенок (натуральный камень);  декоративное оформление:  профилированный венчающий карниз северо-западного корпуса;  треугольные фронтоны торцевых фасадов северо-западного корпуса;  цокольный уступ северо-западного корпуса;  треугольный щипец мезонина с венчающим профилированным карнизом западного фасада северо-западного корпуса;  угловые пилястры мезонина северо-западного корпуса;  профилированный венчающий карниз юго-западного корпуса;  междуэтажный профилированный карниз юго-западного корпуса;  лопатки в простенках юго-западного корпуса;  цокольный уступ западного фасада юго-западного корпуса;  треугольные щипцы северной части юго-западного корпуса;  треугольный фронтон мезонина северной части юго-западного корпуса. | https://pastvu.com/_p/d/f/s/k/fskzvlynmlbqbqjze3.jpg  запад, фотография начала XX в.  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113711.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110555.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112633.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112131.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112423.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112435.jpg  https://pp.userapi.com/c850332/v850332770/114733/ol0Ikobrz_o.jpg |
| **13.5. «Южный хозяйственный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане корпуса\*;  \*искажен поздними вставками  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши\*.  \* искажена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111637.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (красный кирпич, известняк, каменная кладка);  \*без учета перестроек советского периода  исторические перекрытия\* – местоположение, отметки высоты, конфигурация.  \*поздние | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113449.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112200.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*.  \*искажено в советский период | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111805.jpg  южный корпус |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы\* – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, полуциркульная);  \*фрагментарно искажены  декоративное оформление:  треугольные фронтоны с карнизами южного корпуса;  оформление проемов центрального корпуса кирпичной кладкой. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_112143.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113413.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_111449.jpg |
| **13.6. «Центральный хозяйственный корпус»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, габариты и конфигурация одноэтажного г-образного в плане корпуса\*;  \*искажен поздними вставками при переустройстве  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная), высотные отметки крыши\*.  \* перестроена | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113255.jpg |
| 2. | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич\*, каменная кладка);  \*без учета надстройки  исторические перекрытия\* – местоположение, отметки высоты, конфигурация (плоская).  \*преимущественно утрачены | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113118.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113206.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических наружных и внутренних капитальных стен\*.  \*искажено в советский период | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113329.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение и характер отделки фасадов;  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, слабо выраженная лучковая);  декоративное оформление:  кирпичная кладка углов и проемов центрального корпуса в виде руста. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\postroyki-v-usadbe-gostilitsy.JPG  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_113118.jpg |
| **14. «Парк»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение парка в объемно-пространственной и планировочной структуре ансамбля, севернее усадебной зоны, и деревни гостилицы в целом, ограниченного жилой застройкой населенного пункта;  исторический тип парка – пейзажный парк с элементами регулярной планировки, расположившийся на балтийско-лужском уступе;  историческая объемно-пространственная композиция:  сочетание открытых пространств (луга и поляны, в том числе в русле реки гостилки);  полуоткрытых пространств с ландшафтными группами деревьев, аллеями, с рядовыми посадками, садами;  закрытых пространств (включая пейзажные парки на севере, западе);  исторических зданий и сооружений на территории парка;  водной и гидротехнической системы, включая пруды, озера и реку гостилку, дренажную систему;  исторические композиционные и визуальные связи и раскрытия;  местоположение, объемно-пространственные, архитектурные, конструктивные и планировочные характеристики малых архитектурных форм и ландшафтных объектов на территории парка, включая:  - грот в восточном склоне – габариты и конфигурация (арочной формы), материал исполнения кладки (известняк);  - мост горбатый первый у мельницы;  - мост горбатый второй у пиличного пруда; | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_155143.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\dvorets-gostilitsy-istoricheskoe-foto-severniy-fasad.jpg  собственный садик у дворца, фото начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_163054.jpg  центральная дорога  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_134238.jpg  горбатый мост у Пиличного пруда, фото начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\usadba-gostilitsy-dvorets-istoricheskoe-foto-2.jpg  регалярный парк со скульптурой у дворца, фото начала XX в.  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_134623.jpg  https://ic.pics.livejournal.com/gadkaya_mau/13956791/1215454/1215454_original.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_142017.jpg  фотография 1980-х гг. |
| 2. | Планировочная система: | историческая дорожно-тропиночная сеть\*, включая местоположение и исторический характер покрытий дорог и аллей, включая:  \*включая тропиночную и дорожную сеть xviii-xix веков  темная аллея от усадебного дома к оранжерее;  центральная аллея от церкви святой троицы к пруду Миниха (у западной границы западного луга);  дорожка от усадебного дома к Пиличному пруду;  спуск с холма к Пиличному пруду;  аллея центральной пешеходно-транспортной дороги;  восточная дорога (рядовые аллейные посадки);  южная дорога (южная граница, между усадебной и хозяйственной зонами); | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\20210126_140740.jpg  составлено условно по фотоматериалам и рисункам  - дорожная сеть  - пешеходно-транспортная аллея  - аллеи и пейзажные дорожки  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_161709.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_155624.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_135124.jpg  на восточном уступе  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_135256.jpg  спуск к пруда  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162828.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_165009.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_110354.jpg |
| 3. | Система насаждений: | основной исторический видовой состав насаждений:  старовозрастные и средневозрастные деревья лиственных и хвойных пород – исторический видовой состав и расположение согласно историческим материалам и материалам ландшафтной инвентаризации, в том числе:  фруктовый сад на востоке;  второй сад на востоке;  отдельно стоящие средне и старовозрастные деревья;  группы и ландшафтные композиции;  аллеи и рядовые посадки («темная», центральная, центральная дорога, вдоль восточной границы и иные);  сады и огороды у оранжереи;  смешанные посадки пейзажного парка (в центральной, западной и северной частях);  луг на востоке;  исторические типы и характер насаждений (аллеи, рядовые посадки, регулярные посадки, смешанные массивы, рощи, ландшафтные группы). | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_164757.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_163955.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_163951.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_145617.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_145959.jpg  у пруда Мининха  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_163126.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_161547.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_162726.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_161133.jpg  центральная часть  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_155719.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_160232.jpg |
| 4. | Водная и гидротехническая системы: | историческое местоположение, габариты, характер и абрис береговых линий реки, прудов и озер, сформированная вокруг них пешеходная сеть, включая:  Ледажный пруд,  река Гостилка\*,  \*изменена в советский период  Пильничий пруд (Пиличный пруд),  пруд Миниха,  Нижный пруд (озеро Нижнее),  Карасево-карпинный пруд (озеро Карпо-Карасево);  исторические гидротехнические и мелиоративные:  местоположение исторической дренажной системы (дренажные канавы с валами), историческая конфигурация и габариты, абрис, рядовые посадки;  плотина Ледажного пруда;  каскад реки Гостилки у мельницы от Ледажного пруда – габариты, местоположение, историческая конфигурация;  каскад у второго горбатого моста – местоположение, историческая конфигурация и габариты, исполнение (каменная кладка);  плотина со шлюзом Пиличного  пруда;  каскад с гротом от Пиличного пруда к Нижнему озеру – местоположение, историческая конфигурация и габариты, исполнение грота (арка, сожженная из известняка);  водоподвод и водоспуск пруда Миниха. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133341.jpg  Ледажный пруд  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133904.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133309.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_135715.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144308.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144434.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_145935.jpg |
| 5. | Рельеф: | исторический тип рельефа – природный, с включением искусственных элементов (прудов, обваловки и гидротехнической системы);  общая характеристика рельефа, в том числе склон в сторону озер Нижнее и Карпо-Карасево, высокие берега русла реки Гостилки. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_145313.jpg  склон у пруда Миниха  IMG_4069.JPG  берега р.Гостилки |
| **15. «Мост горбатый первый»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | визуальные, планировочные и композиционные связи элементов;  местоположение у мельницы исторического горбатого моста через реку Гостилка. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  https://ic.pics.livejournal.com/gadkaya_mau/13956791/1215454/1215454_original.jpg |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение: | исторические габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (кирпич, натуральный камень), включая свод моста и береговые устои. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133820.jpg |
| **16. «Мост горбатый второй»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | визуальные, планировочные и композиционные связи элементов;  местоположение у Пиличного пруда исторического горбатого моста через реку Гостилка. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\Усадьба Гостилицы и руины великосветского дворца_files\most-gostilitsy.JPG |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение: | исторические габариты и конфигурация (арочная), материал исполнения (кирпич, натуральный камень), включая арку моста и устои. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\от беломут\фото\20210126_142017.jpg  фотография 1980-х гг.  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_135846.jpg  \*перестроен |
| **17. «Плотина со сливным колодцем»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | визуальные, планировочные и композиционные связи элементов;  историческая плотина со сливным колодцем – местоположение (у Пиличного пруда, северная оконечность), историческая конфигурация. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144308.jpg |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение: | исторические габариты и конфигурация, материал исполнения, включая подпорную стенку плотины;  исторические габариты и конфигурация (практически квадратная в плане) сливного колодца, материал исполнения, включая парапетную стенку и подпорные стенки;  исторические габариты, местоположение и конфигурация шлюзного устройства, материал исполнения (металл). | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144323.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144329.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144336.jpg |
| **18. «Ледажный пруд»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение пруда юго-западнее паркового ансамбля усадьбы, западнее церкви святой Троицы;  открытая (незастроенная, без высокорослых посадок) ландшафтная композиция и береговые откосы;  визуальные, планировочные и композиционные связи элементов, раскрытия с высоких берегов. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=yB86BWOo2ciNx9S-Db2URQ&image_size=XXL  https://core-pht-proxy.maps.yandex.ru/v1/photos/download?photo_id=odhTWJmxUAl_egjuXkrZWw&image_size=X5L |
| 2. | Архитектурная и конструктивная система: | историческое местоположение, габариты и конфигурация (абрис) пруда, вытянутого по оси север-юг, включая откосы;  исторические конструкции берегоукрепления;  историческая плотина – местоположение, историческая конфигурация и габариты. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133341.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_133437.jpg |
| **19. «Пильничий пруд» (Пиличный пруд)** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение пруда в западной части паркового ансамбля усадьбы, восточнее «Потешной крепости»;  открытая (незастроенная) композиция береговых откосов;  визуальные, планировочные и композиционные связи элементов, раскрытия с высоких берегов. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_135727.jpg |
| 2. | Архитектурная и конструктивная система: | историческое местоположение, габариты и конфигурация (абрис) пруда, вытянутого по оси север-юг, включая откосы и круглый остров у западной границы;  местоположение водоспусков и плотины.  исторические конструкции берегоукрепления. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_142522.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_144236.jpg |
| **20. «Пруд Миниха»** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение искусственного пруда в северной части паркового ансамбля усадьбы, северо-восточнее Пиличного пруда;  открытая (незастроенная) композиция береговых откосов;  закрытое (уединенное) местоположение пруда в структуре парка;  визуальные, планировочные и композиционные связи элементов. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_150336.jpg |
| 2. | Архитектурная и конструктивная система: | историческое местоположение, габариты и конфигурация (абрис) пруда, практически прямоугольного в плане, включая искусственно созданные откосы;  историческое местоположение водосброса и водоподвода;  исторические конструкции берегоукрепления. | http://photos.wikimapia.org/p/00/04/46/49/54_big.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_150300.jpg |
| **21. «Нижний пруд» (Нижнее озеро)** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение пруда (озера) в северно-западной оконечности паркового ансамбля усадьбы;  открытая (незастроенная) примыкающая территория, включая восточную часть без высокорослых посадок;  визуальные, планировочные и композиционные связи элементов. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_151332.jpg |
| 2. | Архитектурная и конструктивная система: | историческое местоположение, габариты и конфигурация (абрис) пруда (озера), практически треугольного в плане, включая откосы и острова;  исторические конструкции берегоукрепления, плотин (водоудерживающих устройств);  историческое местоположение водоподвода и водоспуска. | Большое озеро в Гостилицах. Остров Двигающийся  Большое озеро в Гостилицах |
| **22. «Карасево-карпинный пруд» (озеро Карпо-Карасево)** | | | |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение | историческое местоположение пруда (озера) в северно-восточной оконечности паркового ансамбля усадьбы;  открытая (незастроенная) примыкающая территория;  визуальные, планировочные и композиционные связи элементов. | C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\для фф\для ПО.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_152612.jpg |
| 2. | Архитектурная и конструктивная система: | историческое местоположение, габариты и конфигурация (абрис) пруда (озера), вытянутого по оси восток-запад, включая откосы и полуостров в северной части;  исторические конструкции берегоукрепления, плотин (водоудерживающих устройств);  историческое местоположение водоподвода и водоспуска. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_151826.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Ломоносовский\80. Дворц.-парк. Гостилицы\фото 27.05\20210527_152610.jpg |

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.