

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17), и объектов культурного наследия федерального значения, входящих в его состав**

В соответствии со статьями 9.1, 20, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», п. 2.1.1. Положения о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь», расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17), и объектов культурного наследия федерального значения, входящих в его состав, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04 декабря 1974 года № 624, согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу:

- «Успенский монастырь» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский (1-17) (ансамбль) – приложение 1;

- «Два корпуса келий» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 2 и 6 – приложение 2;

- «Две башни ограды» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 14А – приложение 3;

- «Ограда с воротами» по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 14-17 – приложение 4.

1. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить:

- внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

1. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Приложение 1

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Успенский монастырь», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,**

**пер. Успенский (1-17) (ансамбль)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение территории: | историческое местоположение объекта культурного наследия федерального значения «Успенский монастырь» (далее Ансамбль) севернее крепости «Старая Ладога» в селе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области, на левом берегу реки Волхов;  местоположение, объемно-пространственные, конструктивные и планировочные характеристики объектов на территории Ансамбля:  1. церковь Успения\*,  2. две башни (северо-восточная и юго-восточная),  3. два корпуса келий (трапезный корпус и настоятельский корпус),  4. ограда с воротами (ограда, святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей, святые ворота восточные, южные хозяйственные ворота, восточные хозяйственные ворота),  5. баня-прачечная с двумя кельями,  6. каретный (экипажный) сарай с конюшней,  7. корпус больничный с домовой церковью Крестовоздвижения,  8. корпус келейный восточный,  9. северо-западная и юго-западная башни;  композиционная структура и визуальные связи и раскрытия объектов, формирующих Ансамбль;  исторические визуальные связи и раскрытия с реки Волхов, включая с противоположного берега, с основных видовых точек села Старая Ладога.  \*предмет охраны утверждается отдельным приказом | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\с инета\gLbogudHGwo.jpg  церковь Успения  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\077_Rossiya_Staraya_Ladoga_Uspenskiy_monastyr'_View_from_height_on_the_Old_Ladoga_Sacred_and_Uspensky_maiden_monastery_Old_Ladoga_Foto_sikaraha-Deposit.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\4inxeoS9akY.jpg  корпус больничный с домовой церковью Крестовоздвижения |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | исторические габариты и конфигурация Ансамбля, практически квадратной в плане территории ограниченной каменными стенами с угловыми башнями;  историческая планировочная структура Ансамбля с историческими входами/выходами с запада, с востока (к реке Волхов) и с юга;  исторический рельеф территории Ансамбля, с возвышенностями и склонами к реке Волхов;  историческое местоположение и габариты исторических деревянных келий, расположенных на территории Ансамбля. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_162605.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_162434.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160446.jpg |
| «Корпус больничный с домовой церковью Крестовоздвижения» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация крестообразного в плане вытянутого по оси север-юг двухэтажного (с восточной стороны с дополнительным цокольным этажом) с ризалитами здания, в юго-восточной части границ территории Ансамбля;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная, вальмовая) крыш, высотные отметки;  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (восьмигранная) светового барабана с шатровым завершением\*, увенчанным луковичной главной с яблоком и крестом.  \*восстановлен | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_161204.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\krestovozdvizhenskaya_tserkov_uspenskogo_monastyria.jpg  https://i.ytimg.com/vi/Y3V3w9pBoXw/maxresdefault.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен;  коридорный тип планировки боковых крыльев корпуса;  исторический уровень (местоположение) хоров. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Больничный корпус_с. Старая Ладога\Binder1_Страница_22.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Больничный корпус_с. Старая Ладога\Binder1_Страница_21.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Больничный корпус_с. Старая Ладога\Binder1_Страница_23.jpg  Чертежи из паспорта объекта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические ризалиты с крыльцами – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материл исполнения крылец (известняк);  исторические проемы – местоположение (в коридорах, при входе в церковь), габариты и конфигурация (арочная), отметки высоты;  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация:  плоские в помещения боковых крыльев,  зеркальные своды в помещении церкви и под церковью (в цокольном этаже),  плоские перекрытия хоров;  исторический барабан\* с граненым сомкнутым сводом, на парус, – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки;  \*восстановлен  исторические лестницы – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (известняк). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_161344.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160837.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_145313.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_144439.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_145021.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_144947.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение в «русском» стиле;  историческая отделка фасадных плоскостей (натуральный кирпич);  историческая отделка цоколя – материал (известняк);  исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, лучковая), высотные отметки;  дверные заполнения – материал исполнения (дерево);  исторические оконные проемы, в том числе барабана, – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация:  цокольного этажа, торцевых ризалитов – лучковой и прямоугольной формы,  проемы первого этажа – псевдотрехцентровой формы,  второго этажа – арочные, в том числе два двухуровневых проема восточного фасада и проемы (ниши) трифория,  проемы барабана – прямоугольной формы;  исторические оконные заполнения – габариты и конфигурация, местоположение, материал исполнения (дерево), исторический рисунок расстекловки;  декоративное оформление:  сдвоенные угловые полуколонки на высоких стилобатах, завершенные над карнизом стилизованными кокошниками;  профилированный карниз с поясом модульонов;  филенчатые наличники оконных проемов цокольного этажа;  наличники оконных проемов в виде наборных колонок и сандриков (в уровне первого этажа луковичной формы, в уровне второго треугольной);  кресты в тимпанах сандриков оконных проемов первого этажа;  наличники дверных проемов западного фасада в виде наборных колонок с килевидным завершением;  наличники проемов дворовых фасадов в виде валика;  профилированные венчающие карнизы западного и торцевых ризалитов;  профилированные подоконная и венчающая тяги барабана;  пояс треугольных фронтонов в основании шатра. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\с инета\4inxeoS9akY.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160648.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_161307.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160733.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_161154.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_161623.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160824.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\krestovozdvizhenskaya_tserkov_uspenskogo_monastyria.jpg |
| 5. | Декоративно художественное оформление интерьеров: | профилированные рамочные филенки на плоскостях сводов и барабана;  профилированные тяги в оформлении яруса хоров;  оформление потолков помещений боковых крыльев падугами с профилированными потолочными карнизами и рамочными профилированными филенками;  иконостас с киотами\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (дерево), рисунок резьбы.  \*восстановлен | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_145118.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_145122.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_144718.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_144639.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_144454.jpg |
| «Корпус келейный восточный» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане вытянутого по оси север-юг двухэтажного корпуса\*, на восточной границе территории Ансамбля;  \*в настоящее время в руинированном состоянии  исторические габариты и конфигурация (вальмовая) крыши.  \*утрачена | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\фото\20210114_162002.jpg  фотография середины XX в. |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Келейный корпус_с. Старая ладога\Binder1_Страница_09.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Келейный корпус_с. Старая ладога\Binder1_Страница_10.jpg  Чертежи из паспорта объекта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические наружные и внутренние стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  историческое местоположение и конфигурация лестниц;  историческое местоположение и конфигурация (арочная) перекрытия центрального входа. | https://img-fotki.yandex.ru/get/4103/cool-mikis.3/0_1fa15_dd444512_XL.jpg  фотография начала XXI века  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_161003.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение;  исторический характер отделки фасадных плоскостей;  исторические дверные и оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная);  исторические междуэтажный и венчающий карнизы. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Келейный корпус_с. Старая ладога\Binder1_Страница_07.jpg  фотография конца XX века |
| «Баня-прачечная с двумя кельями» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания, в южной части границ территории Ансамбля. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155355.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\для фф\20210121_160746.jpg  Чертеж из проекта паспорта объекта |
| 3 | Конструктивное решение: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, конфигурация (плоская);  историческая отмостка – материал исполнения (булыжник). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155905.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение;  исторический характер отделки фасадных плоскостей;  историческая отделка цоколя – материл исполнения (известняк);  исторические оконные и дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (слабо выраженная лучковая), материал исполнения (дерево) и рисунок расстекловки оконных заполнений;  декоративное оформление:  профилированная подоконная тяга,  профилированная тяга фриза,  профилированный венчающий карниз,  угловые пилястры. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160236.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_160007.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155838.jpg |
| «Каретный (экипажный) сарай с конюшней» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация прямоугольного в плане одноэтажного здания\*, в южной части границ территории Ансамбля.  \*частично воссоздано | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155431.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\беломут\Новая папка\Монастырь Успенский Староладожский. Экипажный сарай_с. Старая ладога\Binder1_Страница_9.jpg  Чертеж из паспорта объекта |
| 3 | Конструктивное решение: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  \*частично восстановлены  исторические перекрытия – местоположение, конфигурация (плоская). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155259.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение;  исторический характер отделки фасадных плоскостей;  историческая отделка цоколя – материл исполнения (известняк);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (арочная);  исторические воротные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная);  исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (прямоугольная);  декоративное оформление:  профилированная тяга фриза,  профилированный венчающий карниз,  угловые пилястры. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155407.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155343.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155503.jpg |
| «Северо-западная и юго-западная башни» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение территории: | историческое местоположение двух каменных башен на северо-западном и юго-западном углах монастырской ограды, в границах территории Ансамбля;  историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;  композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с транспортно-пешеходных направлений Старой Ладоги. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_124252.jpg  юго-западная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_124619.jpg  северо-западная башня |
| 2 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двух угловых круглых в плане, сужающихся кверху и завершающихся шатрами, башен ограды;  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация (конусообразная), шатров двух башен. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_124314.jpg  юго-западная башня |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен башен. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Волховский\11. Ограда с воротами\приложения\Binder1_Страница_25.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Волховский\11. Ограда с воротами\приложения\Binder1_Страница_26.jpg  Чертежи башен из паспорта объекта |
| 4 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);  кровельное покрытие шатров – материал (листовой металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_124650.jpg  северо-западная башня |
| 5 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей, цветовое решение (белое);  отделка цоколя – материал (известняк);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (стрелочная);  исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;  декоративное оформление:  наличники оконных проемов,  нависающие карнизы с восьмигранными нишами во фризах, поддерживаемые криволинейными кронштейнами на гладком фризе. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_124328.jpg  юго-западная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_155654.jpg  юго-западная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8. Успенский монастырь\фото 01.06\20210601_124650.jpg  северо-западная башня |

Приложение 2

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения «Два корпуса келий», , XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога, пер. Успенский, 2 и 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение территории: | историческое местоположение двух каменных двухэтажных келий на высоких цоколях, в границах территории Ансамбля в составе:  - корпус настоятельский,  -корпус трапезный;  историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формируют и на которой расположены две кельи, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;  композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с транспортно-пешеходных направления Старой Ладоги и со стороны реки Волхов. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8-11. Успенский мон\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  http://img.29palms.ru/photo/hotels/russia/spb/staraya-ladoga/resized/077_Rossiya_Staraya_Ladoga_Uspenskiy_monastyr'_View_from_height_on_the_Old_Ladoga_Sacred_and_Uspensky_maiden_monastery_Old_Ladoga_Foto_sikaraha-Deposit.jpg  \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Волховский\11. Ограда с воротами\uspensky_monastyr_na_beregu_volkhova.jpg |
| «Корпус настоятельский» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного прямоугольного в плане двухэтажного на высоком цоколе здания, ориентированного запад-восток;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая) крыши, высотные отметки конька. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8-11. Успенский мон\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  http://uspenie-ladoga.ru/uploads/c9b7745ef1f1e5726673a6b8d8570524/medium/009_b.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен и лучковых проемов;  местоположение исторических входов с трехсходными крыльцами. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\приложения\Binder1_Страница_17.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\приложения\Binder1_Страница_18.jpg  Чертежи из паспорта объекта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические проемы и ниши – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты;  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);  историческая лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (натуральный камень\*).  \*в настоящее время облицованы поздними материалами | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_155045.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_142839.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_142812.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_143242.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов в «русском» стиле;  историческая отделка фасадных плоскостей;  историческая облицовка цоколя – высотные отметки, материал (известняк);  исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;  исторические крыльца – габариты и конфигурация (трехсходная), материал исполнения ступеней (натуральный камень);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (в уровне цоколя – прямоугольная, в уровне первого этажа – слабо выраженной лучковая, в уровне второго этажа – арочная);  декоративное оформление:  профилированная подоконная тяга,  оформление оконных и дверных проемов западного, северного и восточного фасадов в виде полуколонок, фланкирующих проемы, и профилированных сандриков:  в уровне первого этажа - прямого со стилизованным килевидным завершением,  в уровне второго этажа – треугольной формы,  угловые сдвоенные циркульные полуколонки,  венчающий раскрепованный карниз большого выноса с тягой в основании, гладким фризом, подкарнизным поясом зубчиков (северный, восточный и западный). | https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/1003740/2a0000016286e9da09b3e6f1960c0f5cd38d/XXL  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_154813.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_154953.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_154606.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\настоятельский\20210601_155045.jpg |
| «Корпус трапезный» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменного прямоугольного в плане, ориентированного запад-восток, двухэтажного на высоком цоколе здания, с северной стороны с двумя лестничными ризалитами со скошенными углами;  историческое местоположение, габариты и конфигурация (вальмовая, сложная) крыши, высотные отметки коньков, исторические кирпичные трубы. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\8-11. Успенский мон\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/6745/80571039.84/0_bdd20_49f6795f_XL.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капиталь. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\приложения\трапе_Страница_15.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\приложения\трапе_Страница_13.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\приложения\трапе_Страница_14.jpg  Чертежи из паспорта объекта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические проемы и ниши – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), отметки высоты;  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);  исторические коробовые арки, поддерживающие плоские перекрытия парадной лестницы, - местоположение, габариты, высотные отметки;  историческая парадная лестница – местоположение, габариты и конфигурация (марши по металлическим балкам), материал исполнения ступень (натуральный камень);  \* в настоящее время окрашены  историческая черная лестница – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения ступень (натуральный камень). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163515.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_151022.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_151153.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_151536.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_150719.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов в «кирпичном» стиле;  историческая отделка фасадных плоскостей;  историческая облицовка цоколя – высотные отметки, материал (известняк);  историческое крыльцо с парапетами – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк);  исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (лучковая), высотные отметки;  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (в уровне цоколя – прямоугольная, в уровне первого этажа – лучковая, в уровне второго этажа и над парадным дверным проемом – арочная);  исторические оконные заполнения – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок расстекловки, материал (дерево);  декоративное оформление:  выделение цокольного этажа уступом, оформленным обратным четвертным валом;  южный фасад:  наличники оконных проемов первого этажа прямоугольного сечения, материал исполнения (известняк);  раскреповки по бокам с треугольными завершениями;  ниши-филенки в раскреповках в форме трилистника;  полуциркульные ниши в раскреповках;  оформление оконных проемов второго этажа и ниш раскреповок наличниками простого сечения;  оформление подоконного пространства второго этажа тягами с поясом «поребрик» между ними;  оформление дверного проема с оконным проемом над ним профилированным наличником;  лопатки в оконных простенках, в завершении объединенные аркатурным поясом;  профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик»;  западный и восточный фасады:  раскреповка с треугольным завершением западного фасада;  ниша-филенка в раскреповке в форме трилистника;  круглая ниша в центре раскреповки;  оформление подоконного пространства второго этажа тягами с поясом «поребрик» между ними;  оконные проемы второго этажа и ниша в западной раскреповке оформлены наличниками простого сечения;  лопатки, в завершении объединенные аркатурным поясом;  профилированный венчающий карниз с поясом «поребрик»;  северный фасад:  треугольные завершения лестничных ризалитов;  ниши-филенки в оформлении ризалитов в уровне 1-2 этажей с полуциркульным (западная) и трехлистным (восточная) завершениями;  профилированный карниз с гладким фризом;  сдвоенные оконные проемы с круглой нишей, имитирующие бифорий, оформленные наличниками простого сечения. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163717.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163656.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163745.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_164059.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_164244.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163656.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163710.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_164414.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163307.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163515.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163511.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_163620.jpg |
| 5 | Декоративно-художественное оформление интерьеров: | историческое оформление потолков парадной лестничной клетки – падугами с профилированными карнизами и потолочными профилированными рамочными филенками;  оформление потолков помещений первого этажа падугами с профилированными карнизами и потолочными профилированными рамочными филенками. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_151221.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_151524.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\10. два корпуса келий\фф\трапезный\20210601_151317.jpg |

Приложение 3

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Две башни ограды», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,**

**пер. Успенский, 14А**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Две башни ограды» | | | |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение территории: | историческое местоположение двух каменных башен на северо-восточном\* и юго-восточном углах монастырской ограды, в границах территории Ансамбля;  \*восстановлен  историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, на которой расположены башни, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;  композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия, в том числе с реки Волхов. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\12. ц. Успения\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_140923.jpg  юго-восточная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_152256.jpg  северо-восточная башня |
| 2 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация двух угловых круглых в плане, сужающихся кверху и завершающихся шатрами, башен ограды;  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация (конусообразная), шатров двух башен. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_140916.jpg  юго-восточная башня |
| 3 | Объемно-планировочное решение: | историческое объемно-планировочное решение в габаритах исторических капитальных стен башен\*.  \*северо-восточная башня восстановлена | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\приложения\Binder1_Страница_27.jpg  Чертеж из паспорта объекта(юго-восточная ашня) |
| 4 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, отметки высоты, габариты и конфигурация (плоская);  кровельное покрытие шатров – материал (листовой металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_140905.jpg  юго-восточная башня |
| 5 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей, цветовое решение (белое);  отделка цоколя северо-восточной башни – материал (известняк);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная, лучковая);  исторические дверные проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки;  декоративное оформление:  наличники оконных проемов,  уступчатое оформление откосов оконных и дверных проемов,  нависающие карнизы с восьмигранными нишами во фризах, поддерживаемые криволинейными кронштейнами, с тягой под кронштейнами,  зубчатое оформление подкарнизной зоны. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_140335.jpg  северо-восточная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_161357.jpg  юго-восточная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_140905.jpg  юго-восточная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_140945.jpg  юго-восточная башня  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\9. Две башни\фото\20210601_152256.jpg  северо-восточная башня |

Приложение 4

к приказу комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Предмет охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Ограда с воротами», XIX в., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Старая Ладога,**

**пер. Успенский, 14-17**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Ограда с воротами» | | | |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объемно-пространственное решение территории: | историческое местоположение каменной монастырской ограды с воротами\*, в границах территории Ансамбля;  \*фрагментарно восстановлена  историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, которую формирует и на которой расположена ограда с воротами, исторически сложившийся масштаб окружающей застройки;  исторический состав монастырской ограды:  - ограда,  - восточные ворота (хозяйственные),  - святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей,  - южные ворота (хозяйственные),  - святые ворота восточные,  - угловые башни\*;  \*предмет охраны разрабатывается и утверждается отдельно  композиционные и визуальные связи и видовые раскрытия. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\для фф\для ПО.jpg  http://img.29palms.ru/photo/hotels/russia/spb/staraya-ladoga/resized/077_Rossiya_Staraya_Ladoga_Uspenskiy_monastyr'_View_from_height_on_the_Old_Ladoga_Sacred_and_Uspensky_maiden_monastery_Old_Ladoga_Foto_sikaraha-Deposit.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_124252.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140307.jpg  http://s2.fotokto.ru/photo/full/293/2936318.jpg |
| «Ограда» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменной ограды с воротами и четырьмя угловыми башнями;  историческое объемно-планировочное решение (траектория). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_124335.jpg  западная стена  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140744.jpg  восточная стена |
| 2 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические контрфорсы - местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения кирпич;  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершений и окрытий, материал покрытия (металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_161357.jpg  восточная стена  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_155718.jpg  южная стена |
| 3 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей;  отделка цоколя – материал (известняк);  исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая);  декоративное оформление:  прямоугольные в сечении лопатки,  венчающий пояс с прямоугольными ширинками,  венчающий карниз с поясом зубцов;  венчающий прямоугольный в сечении карниз (восточная стена, дворовой фасад). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_161400.jpg  восточная стена  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_141049.jpg  южная стена  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140549.jpg  восточная стена |
| «Восточные ворота (хозяйственные)» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в северной части прясла восточной ограды. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\для фф\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140501.jpg |
| 2 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершения и окрытий, материал покрытия (металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_161923.jpg |
| 3 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей;  отделка цоколя – материал (известняк);  исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);  исторический воротный проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);  историческая ниша – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (прямоугольная);  декоративное оформление:  раскреповка;  прямоугольные в сечении лопатки, фланкирующие дверной проем и нишу;  пилястры, фланкирующие воротный проем;  венчающий профилированный карниз воротного проема;  аттиковая стенка с профилированным венчающим карнизом;  венчающий карниз, с поясом зубцов с восточной стороны;  прямоугольные в сечении франкирующие лопатки (дворовой фасад). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140542.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140529.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140522.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140529.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140522.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140452.jpg |
| «Святые ворота восточные» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в южной части прясла восточной ограды. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\для фф\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140656.jpg |
| 2 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершения и окрытий, материал покрытия (металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_161710.jpg |
| 3 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей;  отделка цоколя – материал (известняк);  исторический дверной проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая);  исторический воротный проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (коробовая);  историческая ниша – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая);  декоративное оформление:  пилястры, фланкирующие воротный проем, с пьедесталами и стилизованными капителями,  архивольт в оформлении арки,  венчающий профилированный карниз воротного проема, с поясом «поребрик» с восточной стороны  аттиковая стенка в форме трилистника (криволинейной конфигурации), с профилированными уступами в форме трилистника,  профилированные венчающие карнизы аттиковой стенки, в том числе с дворовой стороны,  ниши с полуциркульным завершением в наличниках прямоугольного сечения и с профилированным основанием (по одной с каждой стороны аттиковой стенки),  венчающий карниз с поясом зубцов над дверным проемом и нишей. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140735.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140723.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140735.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140713.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_161710.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_140752.jpg |
| «Южные ворота (хозяйственные)» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное и планировочное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в западной части прясла южной ограды. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\для фф\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_124226.jpg |
| 2 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены (столбы) – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация окрытий столбов, материал покрытия (металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_155710.jpg |
| 3 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей;  отделка цоколя – материал (известняк);  исторический воротный проем\* – местоположение, габариты.  \* металлическое заполнение проема позднее | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210602_133512.jpg |
| «Святые ворота западные с часовней и сторожевой кельей» | | | |
| 1 | Объемно-пространственное решение: | историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация каменных ворот в северной части прясла западной ограды;  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация зданий часовни (южная пристройка) и сторожевая келья (северная пристройка);  историческое местоположение, высотные отметки, габариты и конфигурация (скатная) крыш зданий, материал покрытия (металл). | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\для фф\Успенский монастырь_Страница_2.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_124534.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_163752.jpg |
| 2 | Объемно-планировочное решение | историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\приложения\Binder1_Страница_24.jpg  чертеж из паспорта объекта |
| 3 | Конструктивная система: | исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (кирпич);  исторические высотные отметки, местоположение, габариты и конфигурация завершений и окрытий, материал покрытия (металл); | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164316.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164208.jpg |
| 4 | Архитектурно-художественное решение фасадов: | историческое архитектурно-художественное решение фасадов;  историческая отделка фасадных плоскостей;  отделка цоколя – материал (известняк);  исторические дверные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, прямоугольная);  исторические оконные проемы – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (лучковая, полуциркульная);  исторический воротный проем – местоположение, высотные отметки, габариты, конфигурация (полуциркульная);  декоративное оформление:  рустованный архивольт в оформлении воротного проема,  треугольные сандрики над дверными проемами,  прямоугольные ниши над дверными проемами,  аттиковые стенки: боковые и по центральной оси ворот,  профилированные венчающие карнизы объема ворот и аттиковых стенок,  разорванный венчающий карниз прямоугольного сечения в завершении часовни и сторожевой кельи. | C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_124551.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164301.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164222.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\vorota_uspenskogo_monastyria_i_uspensky_sobor.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164305.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164320.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\волховский\11. Ограда с воротами\фото\20210601_164049.jpg |

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и реставрационных исследований, реставрационных работ.