Проект



АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Санкт-Петербург

**Об установлении предмета охраны**

**объекта культурного наследия федерального значения**

**«Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны и пр.)»,   
1790–е годы, входящего в состав объекта культурного наследия федерального**

**значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк**

В соответствии со статьями 9.1, 33, 47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской области», пунктом 2.1.1. Положения   
о комитете по сохранению культурного наследия Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области   
от 24 декабря 2020 года № 850, приказываю:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия   
   федерального значения «Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны   
   и пр.)», 1790–е годы, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», входящего   
   в состав объекта культурного наследия федерального значения   
   «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район,г. Гатчина, Дворцовый парк, поставленного под государственную охрану Постановлением Совета Министров от 30 августа 1960 года № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры   
   в РСФСР», согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории   
   и культуры) народов Российской Федерации.
3. Сектору осуществления надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области обеспечить размещение настоящего приказа на сайте комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области, уполномоченного в области сохранения, использования, популяризации   
   и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории   
   и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Председателя Правительства

Ленинградской области – председатель

комитета по сохранению культурного наследия В.О. Цой

Приложение

к приказу комитета по сохранению культурного наследия

Ленинградской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны и пр.)», 1790–е годы,

входящего в состав объекта культурного наследия федеральногозначения

«Ансамбль Гатчинского дворца и парка», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка», расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, Дворцовый парк.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Виды предмета охраны** | **Предмет охраны** | **Фотофиксация** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объемно-пространственное и планировочное решение территории | Историческое местоположение ансамбля разных парковых сооружений (мостов, ворот, павильонов и пр.) в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гатчинского дворца и парка»;  композиционные и визуальные связи и раскрытия элементов ансамбля с основных планировочных направлений Гатчинского парка и транспортно-пешеходных магистралей города Гатчина;  историческое архитектурно-композиционное и объемно-пространственное решение территории, зданий и сооружений, формирующих ансамбль, в том числе утраченных и руинированных сооружений. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  № 31 на плане - объект культурного наследия федерального значения «Разные парковые сооружения (мосты, ворота, павильоны и пр.)»  https://img-fotki.yandex.ru/get/247911/86441892.d27/0_1411e9_94aff25b_orig.jpg  Мост над протокой в пруд «Ковш»  https://img-fotki.yandex.ru/get/6108/86441892.d25/0_141168_3d8bbd9f_orig.jpg  муст-руина с навмахией |
| 1. Здание караулки № 1, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д.1, стр.1 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (у Черных ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки;  габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_124921.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские). | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_125101.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек;  исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек;  историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста);  историческое декоративное оформление караулки:  рустованные угловые лопатки, материал (известняк);  профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками,  профилированный венчающий карниз;  уплощенные наличники круглых окон;  оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы);  историческое декоративное оформление каретника:  стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов);  венчающий уплощенный карниз;  профилированные подоконники оконных проемов, ниши оконных проемов. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_124939.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_125019.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_124928.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_124921.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\1. караулка № 1 у черных ворот\20210513_125034.jpg |
| 2. Здание караулки № 2, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.2 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (на Круговой дороге у Глухих ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки;  габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122101.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские);  историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком).\*  \* в настоящее время в аварийном состоянии | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_121948.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122251.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122330.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево);  Исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево);  историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста);  декоративное оформление караулки: рустованные угловые лопатки, материал (известняк);  профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками,  уплощенные наличники круглых окон;  профилированный венчающий карниз,  оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы);  декоративное оформление каретника: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов);  венчающий уплощенный карниз,  оформление фронтона уплощенным карнизом;  профилированные подоконники оконных проемов, ниши оконных проемов; | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122856.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122044.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_121925.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_121917.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122120.jpg |
| 5. | Декоративно-художественное оформление интерьера | Исторический профилированный потолочный карниз помещения караулки;  Историческая вьюшка дымохода – местоположение, габарита, материал исполнения, рисунок исполнения (с цветочным оформлением). | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122524.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\2. караулка № 2 на круговой\20210513_122447.jpg |
| 3. Здание караулки № 3, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.3 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (у Зверинских (Железных) ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки;  габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144620.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские);  историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком);\*  \* в аварийном состоянии  навес крыльца – местоположение, габариты и конфигурация (с треугольным завершением), с ограждением\*и фигурными кобылками, материал (дерево).  \*утрачено | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144537.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144415.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144632.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144515.jpg |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево);  исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек, материал заполнений (дерево);  историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста);  историческое декоративное оформление караулки:  рустованные угловые лопатки, материал (известняк);  уплощенные наличники круглых окон, профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками\*;  \*утрачены  профилированный венчающий карниз;  оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы);  декоративное оформление каретника: стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов) и венчающий уплощенный карниз\*, ниши оконных проемов.  \*искажены | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144321.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144443.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144334.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144328.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\3. караулка № 3 у звериных ворот\20210415_144337.jpg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%E2%84%96_8_%282014%29.JPG |
| 4. Здание караулки № 4, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.4 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (при входе в парк Сильвия у Сильвийских ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной прямоугольной в плане пристройкой каретника, высотные отметки;  габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки, | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114619.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | исторические фундаменты – местоположение,  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич),  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские),  историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком),\*  \* в неудовлетворительном состоянии | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_115613.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114534.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек;  исторические дверные и воротный проемы – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная и со слабо выраженной лучковой перемычкой), отметки высоты перемычек;  историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста);  историческое декоративное оформление караулки:  рустованные угловые лопатки, материал (известняк);  профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками;  уплощенные наличники круглых окон;  профилированный венчающий карниз;  оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы).  Историческое декоративное оформление каретника:  стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов);  профилированные подоконники оконных проемов, ниши оконных проемов;  венчающий уплощенный карниз;  оформление фронтона уплощенным карнизом. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_115555.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114526.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114919.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114433.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114944.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114619.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\4. караулка № 4 у сивильи\20210513_114557.jpg |
| 5. Здание караулки № 5, г. Гатчина, пр. Красноармейский, д. 1, стр.5 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (у Березовых ворот), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки с одноэтажной западной прямоугольной в плане пристройкой каретника и одноэтажной восточной прямоугольной в плане пристройкой\*, высотные отметки;  \*частично перестроена  историческое местоположение, габариты и конфигурация (скатная) крыш, высотные отметки коньков, включая фигурные кобылки, слуховое окно с треугольным завершением. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152236.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_153922.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские);  историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком);\*  \* в неудовлетворительном состоянии  навес крыльца – местоположение, габариты и конфигурация (с треугольным завершением), с резным ограждением и фигурными кобылками, материал (дерево);  историческая лестница – местоположение, габариты и конфигурация (одномаршевая), материл (дерево). | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152328.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152845.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152711.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_153047.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое архитектурно-художественное решение\*;  \*оформление восточной пристройки имитирует декор исторического западного каретника  исторические оконные проемы, в том числе подвальные, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек;  исторические заполнение оконных проемов – местоположение, габариты и конфигурация, рисунок расстекловки, материал (дерево);  исторические дверные и воротный проемы - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная и со слабо выраженной лучковой перемычкой), отметки высоты перемычек;  историческое дверное заполнение, в том числе второе внутреннее, - местоположение, габариты и конфигурация, оформление дверных полотен филенками, остекленная фрамуга (рисунок расстекловки), материал (дерево);  историческое заполнение воротного проема - местоположение, габариты и конфигурация, материал (дерево);  историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста),  историческое декоративное оформление караулки:  рустованные угловые лопатки, материал (известняк),  уплощенные наличники круглых окон,  профилированный венчающий карниз,  оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы),  профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками;  Историческое декоративное оформление пристроек:  стилизованные пилястры (угловые и франкирующие проемы продольных фасадов, в простенках);  профилированные подоконники оконных проемов, ниши проемов;  венчающий уплощенный карниз;  оформление фронтона уплощенным карнизом;  оформление восточной пристройки\*.  \*имитирует декор исторического западного каретника. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152337.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152445.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152719.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152533.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152312.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152312.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_153241.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_153254.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152245.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152353.jpg |
| 5. | Декоративно-художественное оформление интерьеров | Профилированный потолочный карниз в тамбуре;  профилированный потолочный карниз основного помещения. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152845.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\5. караулка № 5 у березовых\20210415_152903.jpg |
| 6. Здание караулки № 6, г. Гатчина, ул. Крупской, д. 1а | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение (напротив северного входа в Дворцовый парк), габариты и конфигурация одноэтажного прямоугольного в плане здания караулки, высотные отметки;  габариты и конфигурация (скатная) крыши, высотные отметки конька, включая фигурные кобылки. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\6. караулка № 6  у дороги\20210415_154155.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич);  исторические перекрытия – местоположение, габариты и конфигурация (плоские);  историческое крыльцо – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки парапетов и площадки, материал исполнения (известняк), исполнение ступеней (с валиком). | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\6. караулка № 6  у дороги\20210415_154219.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\6. караулка № 6  у дороги\20210415_154316.jpg |
| 3. | Объемно-планировочное решение: | Историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен. |  |
| 4. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические оконные проемы, – местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная, два круглых окна), отметки высоты перемычек;  исторический дверной проем - местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), отметки высоты перемычек;  историческая облицовка цоколя – местоположение, конфигурация, высотная отметка, материал исполнения (известняк), исполнение (в виде руста);  историческое декоративное оформление караулки:  рустованные угловые лопатки, материал (известняк);  профилированные наличники с прямыми профилированными сандриками;  уплощенные наличники круглых окон;  профилированный венчающий карниз;  оформление треугольных фронтонов (уплощенные карнизы). | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\6. караулка № 6  у дороги\20210415_154144.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\6. караулка № 6  у дороги\20210415_154259.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\6. караулка № 6  у дороги\20210415_154155.jpg |
| 7. Грот «Эхо», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 2 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация грота на берегу Серебряного озера, оформляющего выход из подземного хода, идущего из дворца;  историческое местоположение, габариты и конфигурация искусственного озелененного всхолмления. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  https://pastvu.com/_p/d/p/n/r/pnr8roa163idxzdlrv.jpg  фото начала XX века |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (грубо тесаный камень), | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\8. грот эхо\20210415_122924.jpg |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Исторический проем – местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (арочная), отметка высоты, материал (грубо тесаный камень);  исторические ступени – местоположение, габариты и конфигурация, материал (камень);  историческое покрытие площадки входа – каменные плиты; | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\8. грот эхо\20210415_123018.jpg  https://pastvu.com/_p/a/c/1/0/c102fc090f0b0aee2b9c887f7221b4c5.jpg  фотография 1980-х годов |
| 8. Колодец «Иорданъ», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 17 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация колодца «Иорданъ» на южном берегу Белого озера, представляющего собой квадратный в плане бассейн с лестницей. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические подпорные стенки – местоположение, материал (необработанный гранит);  историческая каменная наброска;  исторические стены бассейна, лестница и парапеты – местоположение, габариты и конфигурация, материал (гранит).  \*в настоящее время частично перестроены | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\9. колодец\20210415_133854.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\9. колодец\20210415_133916.jpg |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Исторические профили в оформление скругленных краев стен бассейна и парапетов лестницы. | **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\9. колодец\20210415_133959.jpg** |
| 9. Черные ворота с оградой, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 18 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация ворот и ограды\* вдоль юго-западной границы Дворцового парка, высотные отметки;\*  \*в настоящее время утрачены и искажены | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  https://pastvu.com/_p/d/6/z/q/6zqx7px17z9c7ly8ti.jpg  Фотография конца XIX века |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены и столбы\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (кирпич).  \*в настоящее время частично искажены |  |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Исторический цоколь\* – натуральный камень;  \*утрачен  историческое оформление столбов ворот\*:  раскреповка плоскостей столбов с треугольными завершениями,  парные прямоугольные ниши,  пояса в технике «поребрик»,  завершения с горизонтальной нишей и разорванными карнизами,  исторические фонари – рисунок исполнения, материал (металл).  \*утрачены  Исторические заполнения ворот и калитки\* – местоположение, габариты, высотные отметки, материал (металл), рисунок исполнения: вертикальные стойки с пиками в завершении, вертикальные стойки с пиками в завершении и завитками в основании, пояса с кругами, композиция в центре ворот (двуглавый орел с короной и лентой);  \*утрачены  оформление стен и столбов ограды (с двух сторон) – парные прямоугольные ниши, пояса зубчиков и ширинок;  исторические заполнения ограды – местоположение (между столбами, в верхней зоне), габариты и конфигурация, материал (металл), рисунок исполнения (из вертикальных стоек с пиками в завершении и завитками в основании, горизонтальных прутьев). | **https://pastvu.com/_p/d/z/l/n/zlng71ebsrqdwven1l.jpg**  **https://pastvu.com/_p/d/z/l/n/zlng71ebsrqdwven1l.jpg** |
| 10. Холодная ванна, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 19 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация подковообразного в плане сооружения «Холодная ванна» с бассейном в западной части Дворцового парка у каскада при впадении реки Колпанки в Белое озеро;  центрально-осевая, пространственная композиция. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  https://img-fotki.yandex.ru/get/9511/86441892.d25/0_141167_3a085ba4_orig.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение,  исторические стены – местоположение, габариты и конфигурация, материал (известняк)\*;  \*в настоящее время искажен  исторические лестницы\* - местоположение, габариты и конфигурация, с парапетными стенками.  \*в настоящее время искажены | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\11. холодные ванны\20210513_121101.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фотки паспортов из КГИОП\20210623_120551.jpg  Фотография 1980-х годов |
| 11. Плоский мост, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 24 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация плоского трехарочного моста над протокой, соединяющей Серебряное озеро с Белым озером;\*  \*в настоящее время утрачен | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\паспорт разные пароквые\Старые паспорта_разные парковые_Страница_37.jpg  Чертех их паспорта объекта |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены (надводная часть)\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (натуральный камень);  \*в настоящее время утрачены  исторические арки – местоположение, габариты и конфигурации (полуциркульные);\*  в настоящее время утрачены  Архитектурное оформление\*:  оформление рустом плоскостей стен,  полуциркульные арки акцентированы замковыми камнями  ограждение в виде каменной балюстрады.  \*в настоящее время утрачено | https://img-fotki.yandex.ru/get/9491/86441892.d27/0_1411d5_8b581abc_orig.jpg  Фотография конца XIX века  https://pastvu.com/_p/d/v/1/5/v1561i63nksc5nzee3.jpg  Фотография начала XX века |
| 12. Карпин мост с каскадом», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 25 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация Карпиного моста\* через протоку, соединяющую Карпин пруд с Белым озером, высотные отметки;  \*восстановлен  боковые ризалиты - местоположение, габариты и конфигурация (трапециевидные), высотные отметки;  историческое местоположение, габариты и конфигурация каскада. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_105939.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Историческая конструкция каскада (одноступенчатого) с каменной наброской;  исторические стены (надводная часть, включая архитектурное оформление)\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (известняк);  историческая арка – местоположение (по центральной оси), габариты и конфигурация (полуциркульная), высотная отметка. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_110337.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_110351.jpg |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Оформление арочного проема моста рустованным архивольтом;  профилированный венчающий карниз с стилизованными волютообразными кронштейнами,  ограждение в виде глухой каменной стенки с волютообразными завершениями, повторяющей конфигурацию моста в плане,  каменные скамьи – местоположение (в пространстве ризалитов), габариты и конфигрурация;  покрытие площадок перед скамьями каменными плитами. | **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_110323.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_110450.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_110433.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\14. мост карпин\20210415_110551.jpg** |
| 13. Два металлических моста у Холодной ванны, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1,  сооруж. 28 и 29 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация двух металлических арочных моста в западной части Дворцового парка у Холодной ванны над протоками Белого озера; | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124236.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические береговые устои – местоположение, материал исполнения (натуральный камень), габариты, конфигурация, высотные отметки;  исторические арочные мосты – местоположение, материал исполнения (металл), габариты, конфигурация (благодаря изогнутым двутавровым балкам), высотные отметки; | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124635.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124347.jpg |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое архитектурно-художественное решение ограждений;  тумбы и поребрики – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (известняк);  перила – местоположение (между тумбами и на поребриках), габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), техника исполнения (ковка), рисунок исполнения (с использованием волютообразных завитков, растительного орнамента и цветочных розеток);  волютообразные кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл);  кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), рисунок (геометрический). | **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124437.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124411.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124618.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\15-16 мосты у холодных ванн\20210408_124340.jpg** |
| 14. Металлический мост над протокой в пруд «Ковш», г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 30 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация металлического арочного моста в северо-восточной части Дворцового парка напротив Голландии над протокой, соединяющей пруд «Ковш» с Белым озером. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  http://rasfokus.ru/images/photos/medium/ec99b48271296509da529cecc8163b28.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические береговые устои и подпорные стенки – местоположение, материал исполнения (натуральный камень), габариты, конфигурация, высотные отметки, покрытие подпорных стенок (каменная плитка);  арочный мост – местоположение, материал исполнения (металл), габариты, конфигурация (благодаря изогнутым двутавровым балкам), высотные отметки, | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\17. мост у голландии\20210415_141112.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\17. мост у голландии\20210415_141002.jpg |
| 3. | Архитектурно-художественное решение: | Историческое архитектурно-художественное решение ограждений;  тумбы и поребрики – местоположение, габариты и конфигурация, высотные отметки, материал исполнения (известняк),  перила – местоположение (между тумбами и на поребриках), габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), техника исполнения (ковка), рисунок исполнения (с использованием волютообразных завитков, растительного орнамента и цветочных розеток);  волютообразные кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл);  кронштейны – местоположение, габариты, конфигурация, материал исполнения (металл), рисунок (геометрический). | **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\17. мост у голландии\20210415_141043.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\17. мост у голландии\20210415_141040.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\17. мост у голландии\20210415_141200.jpg**  **C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\17. мост у голландии\20210415_140948.jpg** |
| 15. Малый каменный мост, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 35 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация каменного арочного моста в западной части Дворцового парка на Круговой дороге над протокой Белого озера\*  \*в настоящее время утрачен | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\паспорт разные пароквые\Старые паспорта_разные парковые_Страница_29.jpg  Чертеж из паспорта объекта |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены (надводная часть)\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (натуральный камень);  \*в настоящее время утрачены  историческая арка – местоположение, габариты и конфигурация (коробовая)\*;  \*настоящее время утрачена  архитектурное оформление\*:  оформление рустом плоскостей стен, арка акцентирована архивольтом и треугольными филенками, ограждение в виде каменной балюстрады с тумбами, оформленными филенками.  \*в настоящее время утрачено | https://pastvu.com/_p/d/c/w/l/cwl4s5zgujd2zofun7.jpg  Фотография начала XX века  https://pastvu.com/_p/d/a/g/3/ag3pfwode9p6mf4ped.png  Фотография начала XX века |
| 16. Мост-руина с каскадом и навмахией, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 37 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация ансамбля, состоящего из миниатюрной копии навмахии\* и каскадского моста\*\* на берегу реки Колпанки недалеко от птичника в западной части Дворцового парка.\*  \*в настоящее время в руинированном состоянии;  \*\* утрачен | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg  https://pastvu.com/_p/d/1/d/n/1dnx8pu4e3d2hviehy.jpg  Фотография начала XX века |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические конструкции навмахии\* – местоположение, габариты и конфигурация (подковообразная, в форме амфитеатра), материал (натуральный камень),  Исторический бассейн с колодцем\* - местоположение (в центре амфитеатра), габариты и конфигурация (прямоугольная с полуциркульным колодцем), материал исполнения (натуральный камень);  исторические фрагменты колонн\* – местоположение, композиция, габариты и конфигурация, материал исполнения (натуральный камень);  \*в настоящее время в руинированном состоянии  исторические конструкции моста – местоположение (ниже по течению), габариты и конфигурация, материал (необработанный известняк),  Историческая арка моста,  Историческое ограждение в виде каменных тумб и деревянных поручней;  историческая конструкция каскада – местоположение (выше навмахии), габариты и конфигурация, материал (известняк),  Исторические арки (пять), историческая каменная наброска,  Исторический мост-переход над каскадом, материал (дерево). | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фотки паспортов из КГИОП\20210623_115845.jpg  Чертеж навмахии из паспорта объекта  C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\19. мост с каскадом\20210513_123444.jpg  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C_%D0%B4%D0%BE_1917_%D0%B3._%28%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%29.jpg  Фотография начала XX века  https://pastvu.com/_p/d/1/s/x/1sxuuoqa8hf03h7qqx.jpg  Фотография начала XX века  https://pastvu.com/_p/d/5/w/s/5ws9020tons98qlqxs.jpg  Фотография начала XX века |
| 17. Лодочные станции, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 1, сооруж. 40 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация каменной лодочных станций на Белом озере с южной стороны Березового острова и напротив террасы на Длинном острове\*.  \*в настоящее время в руинированном состоянии, вторая станция утрачена | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Историческая конструкция фундаментов – местоположение;  береговые площадки-устои – историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная), высотные отметки, материал исполнения (натуральный камень);  исторические тумбы – местоположение, габариты и конфигурация, материал исполнения (известняк), профили в оформлении тумб. | https://img-fotki.yandex.ru/get/235015/86441892.d25/0_141180_547cea3d_orig.jpg |
| 18. Мост Пихтового острова, г. Гатчина, Красноармейский пр., з/у № 1 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация деревянного трехарочного моста на Пихтовый остров в западной части Дворцового парка на Круговой дороге над протокой Белого озера .\*  \*в настоящее время утрачен | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg |
| 2. | Конструктивное и архитектурное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические стены (надводная часть)\* – местоположение, габариты и конфигурация, материал (дерево);  \*в настоящее время утрачены  исторические арки – местоположение, габариты и конфигурация (центральная - высокая полуциркульная, две боковые – небольшие полуциркульные)\*;  \*настоящее время утрачены  архитектурное оформление (деревянное)\*:  центральная арка акцентирована архивольтом и замковым камнем,  малые арки оформлены архивольтами,  в простенках ромбовидные филенки,ограждение в виде тумб с профилированным завершением и сетчатым ограждением.  \*в настоящее время утрачено | https://pastvu.com/_p/a/k/q/c/kqcsf0xk7i3xw3af36.jpg  Фотография 1970-х годов  https://pastvu.com/_p/d/n/p/l/npl94m92h997qo6vdz.jpg  Фотграфия 1960-х годов |
| 19. Грот Белого озера, г. Гатчина, Красноармейский пр., з/у № 1 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация каменного арочного грота на юго-западном берегу Белого озера неподалеку от террасы Белого озера. | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg |
| 2. | Конструктивное решение | Исторические фундаменты – местоположение;  исторические подпорные стены и арка – местоположение, габариты и конфигурация (арка-полуциркульная), материал (известняк);  историческое одернованное покрытие. | C:\Users\Настя\Desktop\61. Разные парковые сооруж\фото\20 грот на белом озере\20210415_113344.jpg |
| 20. Сооружение у Березовых ворот, г. Гатчина, Красноармейский пр., з/у № 1 | | | |
| 1. | Объемно-пространственное решение | Историческое местоположение, габариты и конфигурация (прямоугольная) каменных фундаментов неподалеку от Березовых ворот, материал (известняк, кирпич).  \*в настоящее время сооружение утрачено | \\192.168.10.3\Share\pub\ОБЪЕКТЫ\экспертизы\Инветаризация дирекция ЛО\Настя\Федеральные\Гатчинский\_____Гатчинский дворец и ансамбль\границы\План_границ_парк_по_приказу.jpg |

\* *Предмет охраны может быть уточнен при проведении дополнительных научных исследований.*