Приложение

к постановлению Правительства Ленинградской области

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему территориального планирования

Ленинградской области в области обращения с отходами,   
в том числе твердыми коммунальными отходами,   
утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области   
от 11 мая 2023 года № 302

1. В Положении о территориальном планировании:

в пункте 1.1 позицию "Выборгский муниципальный район" изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | Выборгский муниципальный район | | |  |
|  | 5 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |  |
|  | Вид | Объект размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов производства  и потребления |  |
|  | Назначение | Обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов |  |
|  | Основные характеристики | Мощность по размещению: до 600 тысяч тонн в год.  Мощность по обработке: до 600 тысяч тонн в год.  Мощность по утилизации: до 360 тысяч тонн в год.  Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.  Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |  |
|  | Местоположение | Первомайское сельское поселение Выборгского муниципального района |  |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.  Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) | ". |

пункт 1.1. дополнить позицией "Тосненский муниципальный район" следующего содержания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| " | Тосненский муниципальный район | | |  |
|  | 7 | Наименование | Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов III-V классов опасности |  |
|  | Вид | Объект размещения, обработки и утилизации отходов производства и потребления |  |
|  | Назначение | Обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов III-V классов опасности |  |
|  | Основные характеристики | Мощность по размещению: до 600 тысяч тонн в год.  Мощность по обработке: до 600 тысяч тонн в год (до 300 тысяч тонн в год на первую очередь).  Мощность по утилизации: до 460 тысяч тонн в год.  Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I.  Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I |  |
|  | Местоположение | Любанское городское поселение Тосненского муниципального района |  |
|  | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Санитарно-защитная зона 1000 м.  Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) |  |

2. Дополнить картой «Изменения в схему территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, применительно к части территории Ленинградской области. Карта планируемого размещения объектов регионального значения».

