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АО – акционерное общество 
[bookmark: _Toc398551639][bookmark: _Toc462569653][bookmark: _Toc426966962][bookmark: _Toc379889742][bookmark: _Toc398551641]АХОВ – аварийно химически опасные вещества
ВЛ – воздушные линии электропередачи
ГЖ – горючие жидкости
ГЛПС – геморрагическая лихорадка с почечным синдромом
ГО – гражданская оборона
д. – дом
ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство
ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости
ОКН – объект культурного наследия
ООПТ – особо охраняемые природные территории
ОСО – объектовая система оповещения
ПС – подстанция электрическая
СЗЗ – санитарно-защитная зона
ТВС – топливно-воздушная смесь
ТКО – твёрдые коммунальные отходы
тыс. – тысяча
ул. – улица
ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
чел. – человек
ЧС – чрезвычайная ситуация

Категория, род (вид) населённого пункта:
г. –  город
г.п. – городской поселок
дер. –  деревня
пос. –  поселок
п. ст. – поселок при железнодорожной станции

Официальное наименование муниципального образования – Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, закреплено Уставом Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав).
Сокращенное наименование муниципального образования – Рахьинское городское поселение (в соответствии с Уставом).
Наименование муниципального образования в соответствии с областным законом от 10.03.2004 № 17-оз «О наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» – Рахьинское городское поселение.
В текстовой части материалов по обоснованию генерального плана принято наименование муниципального образования – Рахьинское городское поселение.


Состав изменений в Генеральный план 
	№
п/п
	Наименование документа
	Масштаб



	1
	2
	3

	Изменения в Генеральный план  муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пункта

	1
	Положение о территориальном планировании 
	-

	2
	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 
	1:5 000

	3
	Карта границ населённых пунктов, входящих в состав поселения
	1:25 000

	4
	Карта функциональных зон
	1:5 000

	5
	Приложение: Сведения о границах населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	-

	Материалы по обоснованию изменений в Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пункта

	1
	Пояснительная записка
	-

	2
	Ситуационная карта. Карта границ поселения. Карта планируемого размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения
	1:25 000

	3
	Карта использования территорий. 
Карта зон с особыми условиями использования территорий 
	1:5 000

	4
	Карта оценки территории по фактору риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	1:5 000

	5
	Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий. Карта размещения объектов обеспечения пожарной безопасности
	1:25 000

	6
	Карта границ земель различных категорий
	1:5 000

	7
	Карта планируемых границ земель различных категорий
	1:5 000

	8
	Карта максимально допустимых уровней территориальной доступности объектов социальной инфраструктуры
	1:25 000

	9
	Карта инженерной инфраструктуры
	1:5 000

	Исходно-разрешительная документация для выполнения изменений в Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пункта

	1
	Исходно-разрешительная документация 
	-
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[bookmark: _Toc366661026][bookmark: _Toc383608780][bookmark: _Toc398551642]Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 536 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 № 23) и включает всю территорию Рахьинского городского поселения за исключением пос. Посёлок № 13.
Изменения в Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пункта разработаны на основании постановления администрации Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2020 № 649 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и постановления администрации Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2023 № 900 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2020 № 649 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».
Изменения в Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пунка (далее – изменения в Генеральный план) выполнены на основании муниципального контракта от 28.12.2020 № 20 и включают в себя территории пос. Посёлок № 13, планируемую производственную зону (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов четвертого созыва Рахьинского городского поселения от 16.05.2023 № 39 (288)) и земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0941004:228 и 47:07:0941004:59, которые относятся к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения (далее – земли промышленности и иного специального назначения).
[image: C:\Users\Ольга\Downloads\Рисунок Постановление (схема).jpg]
Рисунок 1. Границы территории изменений в Генеральный план (1 этап)

Современное использование территории Рахьинского городского поселения, в том числе на территории изменений в Генеральный план, приведено в соответствии с информацией, предоставленной администрациями Рахьинского городского поселения, Всеволожского муниципального района, органов исполнительной власти Ленинградской области.
Изменения в Генеральный план выполнены в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, с учетом документов территориального планирования Российской Федерации, Ленинградской области, Всеволожского муниципального района.
Изменения в Генеральный план выполнены на топографической основе (открытая цифровая модель местности) масштаба 1:10 000 в системе координат МСК 47 зона 2, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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[bookmark: sub_3448]Рахьинское городское поселение расположено в восточной части Всеволожского муниципального района.
В соответствии с областным законом от 15.06.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с последующими изменениями) в состав Рахьинского городского поселения входят 13 населенных пунктов, в том числе пос. Посёлок № 13. 
Пос. Посёлок № 13 построен в 1928 году для рабочих торфпредприятия «Ириновское», которое не действует с 1990 года.
Согласно сведениям администрации Рахьинского городского поселения численность населения в поселении на 01.01.2026 составила 8771 человек, в пос. Посёлок № 13 – 8 человек.
Расстояние от административного центра Рахьинского городского поселения (г.п. Рахья) до административного центра Всеволожского муниципального района (г. Всеволожск) – 14 км, до Санкт-Петербурга – 34 км. Расстояние от пос. Посёлок № 13 до г.п. Рахья – 12,2 км.
По территории поселения проходят автомобильные дороги федерального и регионального значения, железная дорога Санкт-Петербург – Ладожское Озеро Октябрьской железной дороги.
На территории поселения расположена особо охраняемая природная территория – государственный природный заказник регионального значения «Коккоревский».

[bookmark: _Toc398551643][bookmark: _Toc154131966]2. Анализ современного использования и состояния территории
[bookmark: _Toc366661028]
[bookmark: _Toc383608782][bookmark: _Toc398551644][bookmark: _Toc154131967]2.1. Природно-ресурсный потенциал

[bookmark: _Toc398551645][bookmark: _Toc366661029][bookmark: _Toc383608783][bookmark: _Toc154131968]2.1.1. Климатические условия

[bookmark: _Toc398551646][bookmark: _Toc383608784][bookmark: _Toc366661030]Территория изменений в Генеральный план находится в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом и характеризуется умеренно холодной зимой с оттепелями и умеренно теплым летом.
Среднегодовая температура воздуха по данным аэрологической станции Воейково 4 °C. Среднемесячная температура января, самого холодного месяца – минус 8,7 °C, самого жаркого месяца июля – 16,7 °C.
Устойчивый снежный покров (в среднем) ложится в конце ноября и сохраняется до первой декады апреля, высота снежного покрова составляет 33 см, глубина промерзания почвы достигает 140 см.
Устойчивые морозы сохраняются около 4 месяцев. Полное оттаивание почв происходит во второй декаде апреля. 
Территория изменений в Генеральный план расположена в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое значение влажности составляет 80 – 81 %. Среднемесячное количество осадков составляет 56 – 63 мм. Наибольшее количество осадков приходится на август – сентябрь (67 – 87 мм).
Во все сезоны года преобладают ветры с северной и северо-западной составляющей, переносящие воздух атлантического происхождения. Южный ветер, чаще всего это континентальный воздух умеренных широт, преобладает летом. Скорость ветра в зимние месяцы составляет 3,5 – 4,0 м/с. В теплый период скорость ветра ослабевает. Сильные ветры (15 м/с и более) отмечаются преимущественно в холодный период, за год отмечается 8 – 14 дней с такими ветрами.
Климатические условия благоприятны для проживания, ведения экономической деятельности.

[bookmark: _Toc154131969]2.1.2. Рельеф и геоморфология

Территория изменений в Генеральный план входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таёжной провинции Русской равнины.
В геоморфологическом отношении, территория расположена в пределах Приладожской равнины, представляющей собой плоскую озерно-ледниковую равнину с общим уклоном в сторону Ладожского озера. На поверхности озерно-ледниковой равнины широко развиты торфяники.

[bookmark: _Toc154131970]2.1.3. Геологические условия и процессы

В геологическом строении территории изменений в Генеральный план принимают участие коренные отложения перекрытые четвертичными породами.
Коренные породы представлены ляминоритовым и гдовским горизонтами нижнекембрийского возраста.
Ляминаритовый горизонт представлен однородной толщей зеленовато-серых глин и аргиллитов. Гдовский горизонт представлен циклически чередующимися породами: гравелитами, песчаниками, песками, алевритами, аргиллитами и глинами.
В разрезе четвертичных отложений (согласно стратиграфической схеме Н.И. Апухтина) выделяются два ледниковых яруса – валдайский и карельский и межледниковые ярусы – молого-шекснинский и мгинский.
С поверхности озерно-ледниковые отложения представленные песками, супесями, реже суглинками и ленточными глинами, мощность которых изменяется в пределах 8 – 10 м.
Современный отдел четвертичной системы представлен озерными отложениями ладожской трансгрессии. Литологически – это пески, реже супеси. Пески преимущественно мелкозернистые и среднезернистые в верхней части разреза с включением гравийно-галечникового материала и валунов. 
На территории изменений в Генеральный план распространены торфяноболотные отложения. Мощность торфа в среднем от 0,7 – 2,5 м до 4,5 – 5,0 м.

[bookmark: _Toc366661032][bookmark: _Toc383608786][bookmark: _Toc398551648][bookmark: _Toc154131971]2.1.4. Опасные геологические процессы и явления

На территории изменений в Генеральный план отсутствуют опасные геологические явления и процессы.
В Ленинградской области собраны сведения о границах зон затоплений и подтоплений. Свод сведений содержит графическое описание, местоположение границ этих зон, а также перечень координат зон, находящихся в населенных пунктах Ленинградской области. Все они внесены в государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости.
В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости территория изменений в Генеральный план не попадает в зону риска затопления и подтопления.

[bookmark: _Toc366661033][bookmark: _Toc398551649][bookmark: _Toc383608787][bookmark: _Toc154131972]2.1.5. Гидрогеология и ресурсы подземных вод

Гидрогеологические характеристики и ресурсы подземных вод на территории изменений в Генеральный план отражены в настоящем разделе по материалам Концепции развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов Ленинградской области на основе геолого-экономической оценки минерально-сырьевого потенциала муниципальных образований, включая ревизионные работы по расчистке балансовых запасов твердых полезных ископаемых, государственным учреждением «Агентство экономического развития Ленинградской области», Санкт-Петербург, 2003 г.
На территории изменений в Генеральный план подземные воды приурочены к коренным отложениям и четвертичным породам.
В отложениях четвертичного возраста, водоносные горизонты приурочены к озерно-ледниковым отложениям.
Водоносный комплекс озерно-ледниковых отложений. Подземные воды приурочены к мелкозернистым хорошо отсортированным пескам, реже разнозернистым пескам. Мощность водовмещающих пород изменяется в пределах 1 – 13 м, наиболее часто встречаемые мощности от 2 до 5 м. Мощность песчаных слоев и линз, заключенных в суглинках достигает 5 м. Воды озерно-ледниковых отложений имеют свободную поверхность и являются порово-пластовыми. Воды, приуроченные к песчаным прослоям и линзам, обладают слабым напором. Дебиты скважин изменяются от 0,05 до 0,5 л/с. По химическому составу воды озерно-ледниковых отложений являются пресными, мягкими гидрокарбонатными кальциевыми и натриевыми, не защищены от поверхностного загрязнения.
Мощность отложений относящийся к мгинскому ярусу составляет 20 – 30 м. Отложения представлены глинами, суглинками, супесями и пескам. Водообильность, а также условия залегания водоносного горизонта не постоянны. Подземные воды порово-пластовые, напорные. Водообильность горизонта пестрая, дебиты скважин могут изменяться от 0,05 до 6 л/с. Подземные воды пресные, мягкие, по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые. Характерно повышенное содержание железа.
Водоносные горизонты дочетвертичных пород. Дочетвертичными породами являются нижнекембрийские отложения, представленные двумя горизонтами: верхним, сложенным ляминоритовыми глинами, среди которых иногда встречаются тонкие прослои и линзы песчаников и песков, и нижним гдовским, представленным циклически чередующимися породами: гравелитами, песчаниками, песками, алевритами, аргиллитами и глинами. Подземные воды, содержащиеся в породах гдовского горизонта характеризуются повышенной минерализаций, которая изменяется от 1 до 10 г/л. По химическому составу вода хлоридная натриевая. Минерализованная вода может применяться для технических и лечебных целей.
Территория изменений в Генеральный план характеризуется как необеспеченная пресными подземными водами. Воды гдовского горизонта коренных пород соленые, а грунтовые и межморенные горизонты четвертичных отложений проблематичные, в целях централизованного водоснабжения населения и хозяйственных объектов.
Водоснабжение населения пос. Посёлок № 13 осуществляется посредством шахтного колодца.

[bookmark: _Toc383608788][bookmark: _Toc398551650][bookmark: _Toc154131973]2.1.6. Гидрография и ресурсы поверхностных вод

На территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях отсутствуют водные объекты, а именно реки, озера, пруды, ручьи.

[bookmark: _Toc383608789][bookmark: _Toc366661035][bookmark: _Toc398551651][bookmark: _Toc154131974][bookmark: _Hlk519501846]2.1.7. Месторождения и проявления полезных ископаемых

На территории изменений в Генеральный план имеется месторождение торфа Борисовское (кадастровый номер участка 694, выработанный участок). По сведениям федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической информации по Северо-Западному федеральному округу» (письмо от 06.12.2023 № 02-06/2430, размещено в томе исходно-разрешительной документации) месторождение разведано в 1926 г. и разрабатывалось до 1956 г. На 01.01.2026 оставшиеся запасы торфа числятся на территориальном балансе запасов торфа Ленинградской области в группе «охраняемые» в графе «забалансированные».
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений регулируется Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», который содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей недр.
[bookmark: _Toc383608790][bookmark: _Toc398551652]
2.1.8. Инженерно-геологическая оценка

Благоприятными условиями для строительства характеризуется территории, где уклоны поверхности не превышают 10 %, грунтовые воды залегают на глубине более 2 м от поверхности.
Исходя из рельефа, гидрогеологических, условий, развития физико-геологических процессов, физико-механических свойств грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений на территория изменений в Генеральный план, в части пос. Посёлок № 13, является благоприятной для жилищного строительства.
Инженерно-геологическая оценка носит обобщенный характер, в дальнейшем при проектировании и строительстве должны проводиться детальные инженерно-геологические изыскания.

[bookmark: _Toc154131975]2.1.9. Лесные ресурсы и растительность

Часть территории изменений в Генеральный план расположена на землях лесного фонда (по материалам лесохозяйственного регламента Всеволожского лесничества Ленинградской области 2018 г. с изменениями).
Пос. Посёлок № 13 полностью расположен на землях лесного фонда – Вагановское участковое лесничество Всеволожского лесничества, 36 квартал, выдел 21.
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области предоставлена выписка из государственного лесного реестра от 14.09.2023 № 71/04 на 21 выдел 36 квартала Вагановского участкового лесничества Всеволожского лесничества Всеволожского муниципального района Ленинградской области, кадастровый номер 47:00:0000000:2.
Таксационное описание лесного участка
Поселок
квартал 36 выдел 21, площадь 18,0 га; 
категория защитности – запретные полосы;
рекреационная зона – зона умеренного посещения;
ландшафтная характеристика: тип ландшафта – открытый с единичными деревьями, 1 класс эстетической оценки, рекреационная оценка высокая, проходимость хорошая, просматриваемость хорошая.
На территории изменений в Генеральный план частично расположены 31 и 32 кварталы Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества.
Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области предоставлена выписка из государственного лесного реестра от 16.10.2023 № 10/04 на 31 и 32 кварталы Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества, кадастровый номер 47:00:0000000:2. Копия указанной выписки размещена в исходно-разрешительной документации для выполнения изменений в Генеральный план Рахьинского городского поселения. Изменениями в Генеральный план земли лесного фонда в границах 31 и 32 кварталов Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества не планируются к переводу в другие категории земель.

Таблица 2.1.9.1. Сведения об арендаторах лесных участков на территории изменений в Генеральный план 
	Арендатор
	Номер договора аренды
	Участковое лесничество
	Номера лесных кварталов или их частей
	Площадь,
га



	1
	2
	3
	4
	5

	Ведение сельского хозяйства
	

	ИП Мандаровский А.А.
	№ 170/Р-2010-12 от 23.12.2010
	Вагановское
	36 часть выдела 21
	0,07


Растительность
На территории изменений в Генеральный план произрастают сосна, ель, береза бородавчатая, береза пушистая, серая ольха, осина, сирень, рябина, черемуха, жасмин и ягодные кустарники – черника, брусника, костяника, голубика, смородина и малина.
Согласно Красной книге природы Ленинградской области, на территории изменений в Генеральный план нет редких видов растений.
[bookmark: _Toc345505668][bookmark: _Toc379889754][bookmark: _Toc398551653]
[bookmark: _Toc154131976]2.1.10. Почвы 

По почвенно-географическому районированию почвы, на территории изменений в Генеральный план, относятся к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Почвы сформировались в результате трех основных почвообразовательных процессов: подзолообразования, дернообразования и заболачивания.
По механическому составу преобладают супесчаные на озерно ледниковых супесях (супесчаная морена) почвы.
Почвообразующие породы – песчаные, подстилаемые суглинками и глинами.
На территории изменений в Генеральный план имеют место следующие почвы:
торфянисто и торфянисто-подзолисто-глеевые;
слабо и среднеподзолистые;
подзоло-железистые в сочетании с торфяно-болотными;
болотно-торфяные верховые.
На территории производственной зоны гумус в почвах кислый, низкого качества.
В 2007 году издана Красная книга почв Ленинградской области, выполненная по заказу комитета по природным ресурсам Ленинградской области. На территории изменений в Генеральный план не выявлены охраняемые почвы по квалификации Международного союза охраны природы. 

[bookmark: _Toc398551654][bookmark: _Toc372020163][bookmark: _Toc154131977]2.1.11. Ресурсы животного мира

На территории изменений в Генеральный план закрепленные охотничья угодья на основании договора имеет местная общественная организация «Союз общественных охотничье-рыболовных  организаций Всеволожского района Ленинградской области».
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Рисунок 2. Схема границ участка «Соколье» охотничьих угодий закреплённых за МОО «Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района Ленинградской области»
Разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кабана, европейской косули, глухаря, тетерева, фазана и кряквы) на территории Рахьинского городского поселения выданы МОО «Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района Ленинградской области» и находятся в кварталах 27, 28, 30, 31 Вагановского участкового лесничества Всеволожского лесничества Ленинградской области.
Разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях не выдавались.
По сведениям комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, по состоянию на 01.04.2025, к охотничьим ресурсам, имеющих место на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в том числе на территории изменений в Генеральный план, относятся:
– млекопитающие (особей): кабан (117), косуля европейская (15), лось (1417), медведь бурый (7), волк (8), лисица обыкновенная (170), енотовидная собака (177), рысь (5), барсук (108), куница лесная (207), ласка (99), горностай (18), лесной хорек (27), норки (340), выдра (9), заяц беляк (1110), заяц-русак (19), бобр канадский (229), бобр европейский (674), кроты (24660), белка (1893), ондатра (1596), водянка полевка (922);
– птицы (особей): глухарь обыкновенный (1085), тетерев обыкновенный (1379), рябчик (1865), куропатка белая (222), куропатка серая (898), коростель (811), чибис (365), бекас обыкновенный (1262), вальдшнеп (3901), вяхирь (1105), голубь сизый (103), дупель обыкновенный (794), кряква (4199), чирок-свистун (881), чирок-трескунок (538), гоголь обыкновенный (1355), свиязь (160), красноголовый нырок (25), хохлатая чернеть (18), шилохвость (47), широконоска (137), лысуха (943), крохаль (73), гуменник (1300), гусь белолобый (5300), гусь серый (100), гуси (вид не определен) (15173), казарка белая (4300), пастушок (43), коростель (811), утки (1140), ворона серая (250).
Виды охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Ленинградской области:
– краснозобая гагара, чернозобая гагара, серый гусь, пискулька, белощекая казарка, черная казарка, пеганка, серая утка, шилохвость, белоглазая чернеть, обыкновенная гага, сибирская гага, луток, белая куропатка, серая куропатка, перепел, пастушок, коростель, мородунка, турухтан, гаршнеп, дупель, большой кроншнеп, средний кроншнеп, большой веретенник, клуша, чеграва, полярная крачка, малая крачка, чистик, гагарка, клинтух, обыкновенная горлица, европейская норка, речная выдра, росомаха.
Для определения численности объектов животного мира в границах  поселения необходимо проведение натурных исследований.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 31.10.2013 № 368 утверждена государственная программа «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в состав которой входит подпрограмма «Животный мир», мероприятия которой реализует комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. 
Государственные программы по воспроизводству объектов животного мира и среды их обитания, инициируемые комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области, на территории Рахьинского городского поселения отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.
В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», животные, относящиеся к видам, занесенным в красные книги Российской Федерации и (или) субъекта Российской Федерации, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.

[bookmark: _Toc154131978]2.1.12. Особо охраняемые природные территории

На территории изменений в Генеральный план и на прилегающих территориях нет и не планируются особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.
На территории Рахьинского городского поселения расположена ООПТ – государственный природный заказник регионального значения «Коккоревский».
В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235 с последующими изменениями), на территории Рахьинского городского поселения планируется ООПТ регионального значения государственный природный заказник «Морье» (подробнее в разделе 5 настоящей пояснительной записки).
[bookmark: _Toc345505671][bookmark: _Toc356813744][bookmark: _Toc356813797][bookmark: _Toc400641497]
[bookmark: _Toc154131979][bookmark: _Hlk531101381]2.2. Население и трудовые ресурсы

По данным администрации Рахьинского городского поселения численность постоянного населения в пос. Посёлок № 13 на 01.01.2026 составила 8 человек.
[bookmark: _Toc398551658][bookmark: _Toc383608796]Сведения о трудовых ресурсах в целом на поселение на 01.01.2025 представлены администрацией Рахьинского городского поселения: 
уровень регистрируемой безработицы – 0,2 %;
численность рабочей силы – 5500 чел.;
численность занятого населения – 4581чел.;
численность трудоспособного населения – 4661 чел.
На всей территории Ленинградской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Ленинградской области» (постановление Правительства Ленинградской области от 07.12.2015 № 466), которая помогает решать проблемы на рынке труда и поддерживать занятость жителей региона.

[bookmark: _Toc154131980]2.3. Объекты культурного наследия

На территории изменений в Генеральный план нет объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия.
Юго-восточнее пос. Посёлок № 13 расположен объект культурного наследия регионального значения – братское захоронение рабочих торфопредприятия, погибших в 1941-43 гг., при заготовке топлива для блокадного Ленинграда (памятник). Границы территории указанного ОКН утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 27.10.2014 № 01-03/14-97, границы зон охраны, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам ОКН утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 08.09.2016 № 01-03/16-147, предмет охраны ОКН утвержден приказом комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области от 24.01.2023 № 01-03/23-34.
Незначительная часть территории пос. Посёлок № 13 попадает в зону охраны ОКН, территория свободна от застройки (природный ландшафт).
В границах зон охраны указанного выше ОКН запрещается:
а) отвод земельных участков;
б) любые строительные работы кроме благоустройства территории,связанного с современным ее использованием;
в) снос зеленых насаждений (кроме ветхих).
[bookmark: _Toc369175599][bookmark: _Toc383608799][bookmark: _Toc398551661][bookmark: _Toc345505676]
[bookmark: _Toc154131981]2.4. Современное использование территории

[bookmark: _Toc398551662][bookmark: _Toc154131982]2.4.1. Распределение земель по категориям

Территория изменений в Генеральный план относится к землям лесного фонда, землям промышленности и иного специального назначения и землям сельскохозяйственного назначения.
Общая площадь изменений в Генеральный план и площади земель различных категорий определены как площади соответствующих полигональных объектов цифровой картографической основы масштаба 1:10 000, система координат МСК 47 зона 2.
Общая площадь земель в границах изменений в Генеральный план составляет 217,3 га.
Земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0941004:228 (площадь 5 га) и 47:07:0941004:59 (площадь 15,3 га) расположены на землях промышленности и иного специального назначения (вид разрешенного использования – склады), на 01.01.2026 территория не застроена.
Территория пос. Посёлок № 13 полностью расположена на землях лесного фонда, площадь 18,0 га. 
При подготовки изменений в Генеральный план были выявлены противоречия в сведениях информационных систем по отнесению земельных участков к категориям земель, а именно земельные участки в соответствии со сведениями Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса частично относятся к землям лесного фонда, а в соответствии со сведениями Национальной системы пространственных данных – к землям сельскохозяйственного назначения (таблица 2.4.1.1).

Таблица 2.4.1.1
	Кадастровый номер земельного участка в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости
	Площадь земельного участка, м2
	Категория земель по сведениями ЕГРН
	Форма собственности
	Разрешенное использование
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	47:07:0941004:705
	74996
	земли сельскохозяйственного назначения
	частная
	для организации фермерского хозяйства
	по сведениям государственного лесного реестра 92500 м2 относятся к землям лесного фонда (часть выделов 2, 3, 11 квартала 32 Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества

	47:07:0941004:706
	74995
	
	
	
	


Примечания к таблице 2.4.1.1: 
в исходно разрешительной документации размещена копия выписки из государственного лесного реестра на часть выделов 2, 3, 11 квартала 32 Всеволожского сельского участкового лесничества Всеволожского лесничества, представленная комитетом по природным ресурсам Ленинградской области от 16.10.2023 № 10/04;
земельные участки не относится к особо ценными продуктивными сельскохозяйственными угодьями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 17.08.2011 № 257 (с последующими изменениями).

В соответствии с пунктом 7.1 статьи 10 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» с даты внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ лесничеств в соответствии с частями 15, 15.1 и 16 статьи 34 Закона о регистрации границ лесничеств считаются установленными в границах, сведения о которых внесены в ЕГРН. 
Сведения о границах Всеволожского лесничества внесены в ЕГРН под реестровыми номерами 47:01-6.859 и 47:00-15.10. Земельные участки с кадастровыми номерами 47:07:0941004:705 и 47:07:0941004:706 (земли сельскохозяйственного назначения по сведениям ЕГРН) не имеют пересечений с Всеволожским лесничеством.
На заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории Ленинградской области (протокол от 25.12.2025 № 58), относительно земельного участка с кадастровым номером 47:07:0941004:622 (земли сельскохозяйственного назначения согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости), принято решение о внесение изменений в государственный лесной реестр, в части исключения из них (земельных участков) сведений о лесах и землях лесного фонда.
В соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости земельные участки 47:07:0941004:59 и 47:07:0941004:228 (земли промышленности и иного специального назначения), расположенные на территории изменений в Генеральный план, частично расположены на землях лесного фонда (Всеволожское лесничество, реестровый номер границы 47:00-15.10). В исходно-разрешительной документации имеются письма (от 12.07.2023 № 02-12583/2023 и 14.11.2023 № 02-21488/2023) в адрес собственников указанных земельных участков от комитета по природным ресурсам Ленинградской области с информацией о том, что на заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с приведением в соответствие сведений Единого государственного реестра недвижимости и государственного лесного реестра на территории Ленинградской области, созданной на основании постановления Губернатора Ленинградской области от 18.01.2012 № 5-пг (в редакции постановления Губернатора Ленинградской области от 04.06.2018 № 35-пг) принято решение о внесение изменений в государственный лесной реестр, в части исключения из них (земельных участков) сведений о лесах и землях лесного фонда.
Итого, в границах изменений в Генеральный план по сведениям ЕГРН:
земли лесного фонда – 61,5 га;
земли сельскохозяйственного назначения – 135,5 га;
земли промышленности и иного специального назначения – 20,3 га.
В соответствии с материалами государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения ОАО «Спутник», выполненных Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости СевзапНИИгипрозем, в 1995 году, земельные участки сельскохозяйственного назначения в границах изменений в Генеральный план не относятся к сельскохозяйственным угодьям.
Земельные участки на территории изменений в Генеральный план не относятся к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям.
Результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ленинградской области земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 07.11.2022 № 796 (с последующими изменениями). 
В границах изменений в Генеральный план нет объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Ленинградской области, Всеволожского муниципального района.

[bookmark: _Toc398551663][bookmark: _Toc154131983]2.4.2. Производственный потенциал

Факторами, влияющими на развитие производственного потенциала Рахьинского городского поселения, являются экономико-географическое и транспортное положение, обеспеченность природными и трудовыми ресурсами.
Основные направления производственной деятельности на территории Рахьинского городского поселения – обрабатывающее производство, сельскохозяйственное производство, лесопильное производство, оптовая и розничная торговля.
На территории изменений в Генеральный план производственные предприятия отсутствуют.

[bookmark: _Toc398551664][bookmark: _Toc154131984]2.4.3. Транспортная инфраструктура
[bookmark: _Toc383608803][bookmark: _Toc398551665]
[bookmark: _Toc154131985]2.4.3.1. Внешний транспорт

Автомобильный транспорт
На территории изменений в Генеральный план нет автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и местного значения. 
По прилегающей к пос. Посёлок № 13 территории проходит автомобильная дорога регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива, кадастровый номер земельного участка 47:07:0000000:90356 (земли промышленности и иного специального назначения).
Основные характеристики автомобильной дороги Проба – Лепсари – Борисова Грива:
техническая категория – IV;
общая протяженность – 4,1 км; 
тип покрытия – асфальтобетон, щебеночно-гравийное;
среднегодовая интенсивность – 1967 автомобилей в сутки. 
[bookmark: _Hlk520896811]Железнодорожный транспорт
[bookmark: _Toc398551666][bookmark: _Toc345505680][bookmark: _Toc379889767]По территории Рахьинского городского поселения проходит электрифицированная железная дорога Санкт-Петербург – Ладожское Озеро Октябрьской железной дороги. Электропоезда следуют от Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до конечной станции Ладожское Озеро.
Ближайшая от пос. Посёлок № 13 железнодорожная станция Борисова Грива расположена на расстоянии 5,7 км.
Трубопроводный транспорт
По территории изменений в Генеральный план и на прилегающих территориях не проходят магистральные трубопроводы.
Воздушный транспорт
Воздушные перевозки населения Ленинградской области осуществляются из аэропорта «Пулково», расположенного в городе Санкт-Петербург.
Местная сеть воздушных сообщений отсутствует.

[bookmark: _Toc154131986]2.4.3.2. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в пос. Посёлок № 13 практически не существует, поскольку все жилые дома в поселке были признаны аварийными (в соответстии с региональными программами) и снесены в период 2014 – 2023 гг., а граждане, проживающие в них, переселены.
[bookmark: _Toc398551667][bookmark: _Toc345505681][bookmark: _Toc379889768]На 01.01.2026 в пос. Посёлок № 13 постоянно проживают 8 человек. Подъезд к жилому зданию осуществляется с автомобильной дороги Проба – Лепсари – Борисова Грива.

[bookmark: _Toc154131987]2.4.3.3. Транспортное обслуживание населения

Транспортные услуги населению на территории изменений в Генеральный план не предоставляются. Маршрут общественного пассажирского транспорта через пос. Посёлок № 13 не проходит.
Предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов, которые обслуживаются муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров (500 – 800 м) не соблюдаются.
Ближайшая автобусная остановка общественного транспорта расположена на расстоянии 5,8 км в дер. Борисова Грива. 
Ближайшая остановка пригородного железнодорожного транспорта расположена на расстоянии 5,7 км в дер. Борисова Грива.
Для субъектов Российской Федерации, не относящихся к субъектам Российской Федерации с особыми природно-климатическими условиями, в том числе для Ленинградской области, установлены предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от индивидуальных жилых домов до остановочных пунктов, которые обслуживаются муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров – 800 м.
Требования к уровню и качеству транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным, межмуниципальным, смежным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок и их нормативные значения установлены в соответствии с социальным стандартом транспортного обслуживания населения (распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р (с последующими изменениями) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»). Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, должны отвечать положениям, установленным подпунктами 7.3.1 – 7.3.16 Методических рекомендаций по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства (ОДМ 218.2.007-2011).
Кроме того, должен соблюдаться областной закон от 24.02.2021 № 31-оз «О дополнительных социальных стандартах и гарантиях Ленинградской области», о необходимости организации транспортного сообщения с административными центрами муниципальных образований населённых пунктов с численностью населения более 100 человек. В пос. Посёлок № 13 прогнозная численность населения на расчетный срок (обоснование в разделе 9 настоящей пояснительной записки) составит 300 человек. Необходимо продление маршрута общественного транспорта до пос. Посёлок № 13 и размещение остановки общественного транспорта в центре поселка на автомобильной дороге регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива (рисунок 3).
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года ключевой приоритет Ленинградской области в сфере развития транспорта – повышение  транспортной доступности территорий региона и мобильности населения, комплексное развитие инфраструктуры пассажирского транспорта и повышение качества оказания транспортных услуг населению, в том числе, для внутрирайонного сообщения: подключение населенных пунктов численностью более 100 человек, не обеспеченных регулярным пассажирским сообщением с административными центрами районов, к сети автомобильных дорог общего пользования; развитие и оптимизация сети муниципальных автобусных маршрутов, ремонт и новое строительство остановочных пунктов общественного транспорта.

 [image: C:\Users\Ольга\Downloads\Схема транспортного обслуживания населения.jpg]
Рисунок 
Рисунок 3. Схема транспортного обслуживания населения Рахьинского городского поселения
Максимальное расстояние от планируемого остановочного пункта общественного транспорта до самых удаленных границ жилой зоны до в пос. Посёлок № 13 составляет 300 м. 
Поскольку Рахьинское городское поселение не имеет собственного автобусного парка и бюджет поселения не располагает средствами его создать, предлагается (для учета при внесении изменений в схему территориального планирования Всеволожского муниципального района) развитие автобусного маршрута до пос. Посёлок № 13 и размещение павильона автобусной остановки. 
Объекты дорожного сервиса в границах изменений в Генеральный план отсутствуют.

[bookmark: _Toc154131988][bookmark: _Toc383608806][bookmark: _Toc398551668]2.4.4. Инженерная инфраструктура

[bookmark: _Toc154131989]2.4.4.1. Газоснабжение

Территория изменений в Генеральный план сетевым природным газом не обеспечена, пос. Посёлок № 13 не газифицирован.
В целях пищеприготовления используется сжиженный углеводородный баллонный газ. Обеспечение сжиженным углеводородным газом потребителей осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» на газонаполнительном пункте Кузьмолово.

[bookmark: _Toc154131990]2.4.4.2. Электроснабжение

Электроснабжение на территории Рахьинского городского поселения обеспечивается ПАО «Россети Ленэнерго» и муниципальным предприятием «Всеволожское предприятие электрических сетей».
ПС 35/10 № 633 «Ладожское озеро» – принадлежит ПАО «Россети Ленэнерго», находится в зоне электроснабжения ПС-6 «Колпино» 330/110 кВ, имеет 2 трансформатора мощностью по 4 МВ∙А каждый, введена в 1987 году;
ПС 35/10 № 636 «Ваганово» – принадлежит ПАО «Россети Ленэнерго», находится в зоне электроснабжения ПС-6 «Колпино» 330/110 кВ, имеет 2 трансформатора мощностью по 6,3 МВ∙А каждый, трансформаторы введены в 2014 и 2016 годах;
ПС 35/10 «Борисова Грива (тяг-9)» – принадлежит ОАО «РЖД», имеет 2 трансформатора мощностью по 6,3 МВ∙А каждый, введена в 1966 году.
Согласно информации ПАО «Россети Ленэнерго» на 4 квартал 2025 года свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность на ПС 35/10 № 636 «Ваганово» и ПС 35/10 № 633 «Ладожское озеро» отсутствует.
По территории Рахьинского городского поселения проходят воздушные линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ (таблица 2.4.4.2.1).

Таблица 2.4.4.2.1. Характеристика существующих линий электропередачи регионального значения
	№
п/п
	Название высоковольтной линии
	Диспетчерское наименование
	Протяженность в границах поселения, км

	1
	ВЛ 110 кВ Мельничный Ручей – Лепсари
	Ириновская-1
	4,4

	2
	ВЛ 110 кВ ГПП-2 п/я Г-4093 – Лепсари
	Ириновская-2
	8,2

	3
	ВЛ 35 кВ Ваганово – Ладожское Озеро
	Ладожская-7
	11,4

	4
	ВЛ 35 кВ Борисова Грива – Ваганово
	Ладожская-6
	7,3

	5
	ВЛ 35 кВ Лепсари – Борисова Грива
	Озерная-1
	10,1

	6
	ВЛ 35 кВ Морозовская (ПС 515 РУ 35 кВ) – Ваганово
	Ладожская-5
	2,9

	7
	ВЛ 35 кВ Ваганово – Ладожская Насосная
	Ладожская-8
	2,9


Объекты федерального значения в сфере электроснабжения на территории Рахьинского городского поселения отсутствуют.
Существующие объекты регионального значения в сфере электроснабжения отображены на карте планируемого размещения объектов федерального значения, регионального значения, местного значения в составе материалов по обоснованию. 
Распределение электроэнергии в границах изменений в Генеральный план осуществляется воздушными линиями напряжением 10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.
Источником питания распределительной сети 10 кВ пос. Посёлок № 13 и земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0941004:59 и 47:07:0941004:228 является электрическая подстанция регионального значения ПС 110 кВ Лепсари (ПС 325), расположенная на территории Романовского сельского поселения Всеволожского муниципального района. ПС 110 кВ Лепсари принадлежит ПАО «Россети Ленэнерго», имеет 2 трансформатора мощностью по 16,0 МВ∙А каждый, введенных в эксплуатацию в 1977 и 2012 годах. На 4 квартал 2025 года ПС 110 кВ Лепсари не имеет свободной мощности для подключения новых потребителей.
Охранная зона объектов энергетики установливается в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (раздел 2.6.1.2 настоящей пояснительной записки).

[bookmark: _Toc154131991]2.4.4.3. Водоснабжение и водоотведение

На территории изменений в Генеральный план централизованное водоснабжение отсутствует. 
Для водоснабжения населения в пос. Посёлок № 13 используются пресные подземные воды. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из шахтного колодца.
Территория изменений в Генеральный план не обеспечена системой централизованного водоотведения. Для водоотведения в пос. Посёлок № 13 используют выгреб, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом на канализационные очистные сооружения г.п. Рахья. Норма накопления жидких бытовых отходов в не канализованном жилищном фонде составляет 1,8 м3/год на 1 человека, то есть за 2025 год было вывезено 14,4 м3 отходов.
Система дождевой канализации отсутствует, дождевые воды с территории отводятся по рельефу.
Постановлением администрации Рахьинского городского поселения от 28.12.2021 № 638 утверждена актуализированная схема водоснабжения и водоотведения Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2031 года. 
В указанном выше документе, на территории изменений в Генеральный план, не предусмотрены мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения.

[bookmark: _Toc154131992]2.4.4.4. Теплоснабжение

Территория изменений в Генеральный план не обеспечена централизованным теплоснабжением. В пос. Посёлок № 13 применяется печное отопление и электрический котел.
Постановлением администрации Рахьинского городского поселения от от 01.07.2025 № 280 утверждена схема теплоснабжения Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области до 2035 года.
В указанном выше документе, на территории изменений в Генеральный план, не предусмотрено размещение объектов теплоснабжения.

[bookmark: _Toc398551674][bookmark: _Toc154131993]2.4.4.5. Телекоммуникационная инфраструктура и связь

[bookmark: _Toc398551675]Территория Рахьинского городского поселения расположена в зоне покрытия разных операторов сотовой связи.
Все населенные пункты поселения обеспечены телевизионным вещанием и телефонной сетью общего пользования. С учетом спутниковой сети телерадиовещания, для 100 % населения поселения, имеется возможность принимать 6 телевизионных программ.
На территории Рахьинского городского поселения действуют отделения почтовой связи (АО «Почта России») в г.п. Рахья, дер. Борисова Грива, дер. Ваганово, п. ст. Ладожское Озеро.
Ближайшее к пос. Посёлок № 13 отделение почтовой связи расположено на расстоянии 5,7 км в дер. Борисова Грива.

[bookmark: _Toc154131994]2.4.5. Жилищный фонд

Региональными адресными программами «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 – 2013 годах» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 07.02.2012 № 34) и «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 № 73) установлен перечень многоквартирных домов (в том числе, в пос. Посёлок № 13), которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых произведено предоставление финансовой поддержки в рамках реализации указанных программ. В соответствии с выше указанными программами, в пос. Посёлок № 13 аварийными и подлежащими сносу признаны дома № 2 – 5, 8 – 12, 14 – 17, население из которых, по сведениям администрации Рахьинского городского поселения, полностью переселено.
В пос. Посёлок № 13 проживает 8 человек. В исходно-разрешительной документации представлен правоустанавливающий документ на объект недвижимости – свидетельство о праве собственности на жилой дом площадью 138,5 м2.
Администрация Рахьинского городского поселения планирует в пос. Посёлок № 13 бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области» и областным законом от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», а также для участников специальной военной операции и членов семей погибших ветеранов боевых действий.
На 01.01.2026 в Рахьинском городском поселении в очереди на бесплатное предоставление земельных участков стоит 169 человек, из них 36 человек по областному закону от 17.07.2018 № 75-оз, 133 человека по областному закону от 14.10.2008 № 105-оз.

[bookmark: _Toc383608814][bookmark: _Toc398551676][bookmark: _Toc154131995]2.4.6. Социальная инфраструктура

[bookmark: _Toc398551677][bookmark: _Toc154131996]2.4.6.1. Образование

На территории изменений в Генеральный план образовательные учреждения отсутствуют.

Таблица 2.4.6.1.1. Структурные подразделения муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования»
	№
п/п
	Структурные подразделения 
	Местоположение 
	Проектная мощность, мест
	Фактическая мощность, мест



	1
	2
	3
	4
	5

	 1
	Школьное отделение
	г.п. Рахья, ул. Севастьянова, д. 1
	520
	362

	 2
	Дошкольное отделение
	г.п. Рахья, ул. Ленинградское шоссе, д. 1
	80
	95

	 3
	Школьное отделение
	дер. Ваганово
	320
	75

	 4
	Дошкольное отделение
	дер. Борисова Грива, ул. Грибное, д. 21
	64
	64

	 5
	Дошкольное отделение
	дер. Ваганово, военная часть № 16, д. 20, литер ББ
	70
	68


По сведениям администрации Рахьинского городского поселения на 01.01.2026 детей школьного и дошкольного возраста в пос. Посёлок № 13 нет.

[bookmark: _Toc398551678][bookmark: _Toc383608816][bookmark: _Toc154131997]2.4.6.2. Здравоохранение

На территории изменений в Генеральный план объекты здравоохранения отсутствуют.
[bookmark: _Hlk26524010][bookmark: _Toc383608817][bookmark: _Toc398551679]На территории Рахьинского городского поселения деятельность в сфере здравоохранения осуществляет государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Всеволожская клиническая межрайонная больница», которое представлено структурными подразделениями: амбулаторией в г.п. Рахья, Ириновским реабилитационным отделением.
Амбулатория г.п. Рахья на 90 посещений в смену, оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь местному населению. Прием осуществляется по профилям: терапия и педиатрия участковая (врачами общей врачебной практики), акушерство и гинекология, лечебное дело, стоматология. В состав амбулатории входят три фельдшерско-акушерских пункта: ФАП дер. Ваганово, ФАП «Грибное», ФАП «Военная часть 28 036».
Ириновское реабилитационное отделение расположено в п. ст. Ириновка, в бывшей усадьбе С. И. Голенищевой-Кутузовой и Л. Ф. Корфа. Отделение рассчитанно на 43 места, оказывает медицинскую помощь по профилям: неврология травматология и ортопедия, онкология, медицинская реабилитация, восстановительная медицина и другие. 
Станция скорой медицинской помощи расположена в г. Всеволожск.
Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83 (с последующими изменениями), максимально допустимый уровень территориальной доступности аптек для Рахьинского городского поселения составляет 800 м при малоэтажной и блокированной жилой застройке.
Ближайший от пос. Посёлок № 13 фельдшерско-акушерский пункт расположен в дер. Ваганово – расстояние 9,2 км, аптека имеется в г.п. Рахья (12,2 км от пос. Посёлок № 13).
Пос. Посёлок № 13 попадает в зону 30-минутной комбинированной доступности до лечебно-профилактических учреждений.
В соответствии со схема территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 № 454) в дер. Ваганово, военная часть 28036 и дер. Ваганово планируются к размещению фельдшерско-акушерские пункты 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница») мощностью не менее 15 посещений в смену и общей площадью здания не менее 90 м2.

[bookmark: _Toc154131998]2.4.6.3. Социальная защита

На территории изменений в Генеральный план объекты социального обслуживания населения отсутствуют.
Предоставление социального обслуживания гражданам, в том числе страдающих психическими расстройствами, признанным нуждающимися в социальном обслуживании через различные формы социального обслуживания, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, а также реализации технологий социального обслуживания и мероприятий по социальному сопровождению указанной категории граждан на территории Всеволожского муниципального района осуществляется: 
Ленинградским областным государственным автономным учреждением «Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения»; 
Ленинградским областным государственным стационарным бюджетным учреждением социального обслуживания «Всеволожский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 
Предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также участие в организации социального обслуживания и предоставлении социальных услуг, реализации методик и технологий в сфере социального обслуживания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Ленинградской области гражданам, проживающим на территории Всеволожского муниципального района, осуществляется Ленинградским областным государственным казенным учреждением «Центр социальной защиты населения» (филиал во Всеволожском муниципальном районе).
[bookmark: _Toc383608818][bookmark: _Toc398551680][bookmark: _Toc154131999]2.4.6.4. Культура

На территории изменений в Генеральный план объекты культуры отсутствуют.
Объекты культурно-досуговой деятельности на территории Рахьинского городского поселения представлены домом культуры, библиотеками, музеями и музыкальной школой.
В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования количество посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа в городском поселении с численностью населения 5000 – 9999 чел. составляет 80 мест на 1000 человек. Нормативная обеспеченность посадочными местами учреждений клубного типа для Рахьинского городского поселения составляет 592 места. В г.п. Рахья расположен дом культуры на 250 мест, что ниже норматива.
В г.п. Рахья (в здании дома культуры) и дер. Борисова Грива функционируют библиотечные учреждения книжный фонд которых составляет 18,1 тыс. томов. В общедоступной библиотеке в г.п. Рахья есть детское отделение.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования для городского поселения с численностью населения менее 10 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 5 тыс. чел., таким образом в Рахьинском городском поселении с численностью населения 7400 чел. должно быть две библиотеки. Наличие библиотек на территории поселения соответствует местным нормативам градостроительного проектирования.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования для пос. Посёлок № 13 обеспечивается максимальная транспортная доступность до объектов культуры 15 – 30 минут (14,5 км до дома культуры в г.п. Рахья и 6 км до библиотеки в дер. Борисова Грива).
Постановлением администрации Рахьинского городского поселения от 16.12.2017 № 637 утверждена муниципальная программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период с 2018 по 2030 гг., мероприятиями которой не планируется размещение и реконструкция объектов местного значения поселения в сфере культуры.

[bookmark: _Toc398551681][bookmark: _Toc154132000]2.4.6.5. Физкультура и спорт
[bookmark: bookmark35]
На территории изменений в Генеральный план объекты физической культуры и массового спорта отсутствуют.

[bookmark: _Hlk4423943]Таблица 2.4.6.5.1. Объекты физической культуры и спорта в Рахьинском городском поселении 
	Наименование объекта
	Местоположение
	Единица измерения
	Мощность



	1
	2
	3
	4

	Спортивный зал при школе
	дер. Ваганово
	м2 площади пола
	162

	Спортивный зал при школе
	г.п. Рахья
	м2 площади пола
	288

	Спортивный зал при доме культуры
	г.п. Рахья
	м2 площади пола
	80

	Стадион
	дер. Ваганово, военный городок
	га
	1,5

	Стадион
	г.п. Рахья
	га
	1,6

	Спортивная площадка
	дер. Борисова Грива, ул. Грибное
	га
	0,6

	Спортивная площадка при школе
	дер. Ваганово
	га
	0,2

	Спортивная площадка
	дер. Коккорево
	га
	1,1

	Спортивная площадка при школе
	г.п. Рахья
	га
	0,3

	Тренажерный зал (частная собственность)
	г.п. Рахья
	м2 площади пола
	50


Ближайший от пос. Посёлок № 13 спортивный зал и спортивная площадка расположены в дер. Ваганово (при школе), на расстоянии 9,3 км от поселка. 
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования максимально допустимый уровень территориальной доступности до спортивных залов и плоскостных спортивных сооружений (1500 м) не соблюдается.
Бассейн расположен в г. Всеволожск, в 20 км от пос. Посёлок № 13, что отвечает требованиям 30 минутной транспортной доступности.
[bookmark: _Toc398551682][bookmark: _Toc383608820]В соответствии с областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» универсальные игровые спортивные площадки не относятся к объектам местного значения городского поселения.
Численность населения на расчетный срок в пос. Посёлок № 13 – 300 человек (обоснование в разделе 9 настоящей пояснительной записки). Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов норматив универсальными игровыми площадками 1250 м2 на 1000 человек, соответственно нормативная площадь составляет 375 м2.
Планируется размещение универсальной игровой площадки площадью 380 м2 в пос. Посёлок № 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
[image: ]

Рисунок 4. Местоположение планируемой универсальной игровой площадки площадью 380 м2 в пос. Посёлок № 13

[bookmark: _Toc154132001]2.4.6.6. Молодежная политика

На территории Рахьинского городского поселения объекты молодежной политики отсутствуют, работа с детьми и молодежью ведется на базе учреждений образования и культуры. 
Распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», установлены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства для сельских поселений – не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.
Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами для работы с детьми и молодежью – 25 м2 общей площади на 1000 чел. и 2 рабочих места.
Расчет минимально допустимого уровеня обеспеченности объектами для работы с детьми и молодежью в пос. Посёлок № 13 на расчетный срок выполнен в разделе 10.3.8.
[bookmark: _Toc154132002]
2.4.7. Потребительский рынок и коммунально-бытовое обслуживание населения

На территории изменений в Генеральный план объекты розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживая отсутствуют.
В Рахьинском городском поселении имеются объекты розничной торговли, общественного питания, баня, парикмахерская, мастерские по ремонту обуви и одежды, прачечная и химчистка отсутствуют.
Объекты розничной торговли представлены 40 магазинами общей площадью торговых залов 8 225 м2. В поселении есть 2 объекта общественного питания: кафе в г.п. Рахья, в п. ст. Ладожское Озеро на 80 посадочных мест. 
В г.п. Рахья из предприятий бытового обслуживания функционируют баня на 40 мест, парикмахерская на 2 рабочих места, мастерские по ремонту обуви и одежды.
Фактическая обеспеченность и нормативная потребность в объектах розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования представлена в таблице 2.4.7.1.

Таблица 2.4.7.1. Фактическая обеспеченность и нормативная потребность объектами розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания
	Показатель
	Норматив на 
1 тыс. чел.
	Обеспеченность

	
	
	нормативная
	фактическая

	Объекты розничной торговли, м2
	950,8
	7035,92
	8225

	Объекты общественного питания, посадочных мест
	40
	296
	80

	Предприятие бытового обслуживания малой мощности, рабочих мест
	5
	37
	6

	Прачечная самообслуживанияч, мини-прачечная, кг белья в смену
	10
	74
	-

	Предприятие по химчистке, кг в смену
	4
	29,6
	-

	Бани, помывочных мест
	5
	37
	40

	Гостиница, мест
	6
	45
	-


Фактическая обеспеченность объектами розничной торговли в Рахьинском городском поселении соответствует нормативу, объектов общественного питания и бытового обслуживания – ниже норматива.
Места захоронений
[bookmark: _Hlk5375220]На территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях нет кладбищ. 
Ближайшее действующее кладбище расположено в дер. Ириновка, на расстоянии 7,7 км от пос. Посёлок № 13.

[bookmark: _Toc154132003]2.4.8. Туристический комплекс

На территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях нет объектов туристического комплекса.
Инфраструктура туристического комплекса на территории Рахьинского городского поселения:
база отдыха «Мир маяков» на 25 мест в п. ст. Ладожское Озеро;
база отдыха «Гавань» на 10 мест (на берегу Ладожского озера);
база охотников и рыболовов в дер. Коккорево;
гостевой дом «Ладога» в дер. Коккорево;
кафе в г.п. Рахья и п. ст. Ладожское Озеро.
Объекты туристического интереса на территории поселения: 
объекты культурного наследия наиболее значимыми среди которых являются: ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», а также памятные места и братские захоронения воинов, связанные с событиями Великой Отечественной войны;
музеи:
филиал федерального государственного бюджетного учреждения культуры и искусства «Центральный военно-морской музей» Министерства обороны Российской Федерации – музей «Дорога жизни» и филиал музея Октябрьской железной дороги (п. ст. Ладожское Озеро);
филиал Государственного музея обороны и блокады Ленинграда (дер. Коккорево);
музей Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного речного пароходства (дер. Ваганово);
Ладожское озеро;
ООПТ – государственный природный заказник регионального значения «Коккоревский»;
охотничьи угодья.

[bookmark: _Toc398551685][bookmark: _Toc154132004]2.4.9. Правопорядок и безопасность

На территории Рахьинского городского поселения, в том числе на территории изменений в Генеральный план, объекты обеспечения правопорядка и безопасности отсутствуют.
Отдел внутренних дел по Всеволожскому муниципальному району расположен в г. Всеволожск. В г.п. Рахья, в здании муниципального казенного предприятия «Рахьинское агентство», ведет прием участковый уполномоченный полиции. Потребность в зданиях и помещениях для обеспечения правопорядка и безопасности в поселении отсутствует.
Деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на территории Рахьинского городского поселения осуществляет пожарно-спасательная часть № 93 (г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 2), входящая в состав ФГКУ «15 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области».
Пожарно-спасательная часть № 93 оборудована 3 основными пожарными машинами.
Согласно статье 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, а в сельских населенных пунктах – 20 минут.
Ни один из населенных пунктов Рахьинского городского поселения, в том числе пос. Посёлок № 13, не отвечает условиям нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова.

[bookmark: _Toc154132005]2.5. Анализ бюджета поселения 

[bookmark: _Toc345505701][bookmark: _Toc379889788][bookmark: _Toc398551687]Бюджет муниципального образования по собственным доходам формируется с учетом показателей социально-экономического развития. Основные собственные доходные источники бюджета: 
налог на доходы физических лиц;
налог на имущество физических лиц;
земельный налог;
доходы от использования муниципального имущества;
доходы от реализации муниципального имущества.
Бюджет Рахьинского городского поселения за 2025 год по доходной части бюджета исполнен в сумме 494386, 28 тыс. рублей, из них 330849, 24 тыс. руб. – средства бюджета Всеволожского муниципального района и Ленинградского областного бюджета. 
Расходная часть бюджета Рахьинского городского поселения за 2025 год исполнена в размере 515393, 8 тыс. руб.
К числу статей расходов бюджета, на которые выделяется наибольшая часть бюджетных средств муниципального образования, относятся:
жилищно-коммунальное хозяйство;
благоустройство;
общегосударственные вопросы;
культура, кинематография.

[bookmark: _Toc154132006]2.6. Зоны с особыми условиями использования территорий и планировочные ограничения 

[bookmark: _Toc154132007][bookmark: _Hlk529357750]2.6.1. Зоны с особыми условиями использования территорий 

[bookmark: _Toc398551688][bookmark: _Toc345505702][bookmark: _Toc379889789][bookmark: _Toc154132008]2.6.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.
На территории изменений в Генеральный план нет объектов культурного наследия. 
Юго-восточнее пос. Посёлок № 13 расположен ОКН регионального значения – братское захоронение рабочих торфопредприятия, погибших в 1941-43 гг., при заготовке топлива для блокадного Ленинграда (памятник). Границы зон охраны, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам указанного ОКН утверждены приказом комитета по культуре Ленинградской области от 08.09.2016 № 01-03/16-147. 
Незначительная часть территории пос. Посёлок № 13 попадает в зону охраны указанного ОКН, территория свободна от застройки (природный ландшафт).
В границах зон охраны указанного выше ОКН запрещается:
а) отвод земельных участков;
б) любые строительные работы кроме благоустройства территории,связанного с современным ее использованием;
в) снос зеленых насаждений (кроме ветхих).
Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.
В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия.

[bookmark: _Toc398551691][bookmark: _Toc345505705][bookmark: _Toc379889792][bookmark: _Toc154132009]2.6.1.2. Охранные зоны

Охранная зона объектов электроэнергетики 
На территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях проходит воздушная линия электропередачи 10 кВ.
Согласно Порядка установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 охранные зоны устанавливаются:
1) вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м



	1
	2

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 – 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)


Сведения об охранной зоне линии электропередачи 10 кВ внесены в Единый государственный реестр недвижимости и отображены на карте зон с особыми условиями использования территорий в составе материалов по обоснованию изменений в Генеральный план.

[bookmark: _Toc91445146][bookmark: _Toc25760767][bookmark: _Toc154132010]2.6.1.7. Придорожные полосы автомобильный дорог

Через пос. Посёлок № 13 проходит автомобильная дорога регионального значения IV технической категории Проба – Лепсари – Борисова Грива.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – для автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, придорожные полосы не устанавливаются.
Схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341 (с последующими изменениями) планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива до III технической категории, придорожная полоса автомобильной дороги – 50 м.

[bookmark: _Toc154132011][bookmark: _Toc130308671]2.6.2. Планировочные ограничения 

[bookmark: _Toc154132012]2.6.2.1. Санитарно-защитные зоны

На территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях установленную (окончательную) санитарно-защитную зону не имеет ни одно предприятие.
В связи с этим, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), определены ориентировочные размеры СЗЗ предприятий и объектов, которые относятся к планировочным ограничениям.
Северо-западнее пос. Посёлок № 13 расположен объект регионального значения – полигон твердых коммунальных отходов. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) полигон ТКО относится к объектам I класса опасности санитарной классификации, ориентировочная СЗЗ составляет 1000 м. Ориентировочная СЗЗ от полигона ТКО частично накрывает пос. Посёлок № 13, территория свободна от застройки.
Требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и другие, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.
Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 предельно допустимой концентрации.
Требуется разработка проекта СЗЗ полигона ТКО с проведением натурных исследований и согласованием с территориальными органами Роспотребнадзора. При невозможности сокращения СЗЗ необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований.
Ориентировочная санитарно-защитная зона (планировочное ограничение) отображена на карте зон с особыми условиями использования территорий в составе материалов по обоснованию изменений в Генеральный план поселения.

[bookmark: _Toc398551696][bookmark: _Toc154132013]2.7. Состояние окружающей среды

[bookmark: _Toc398551697][bookmark: _Toc154132014]2.7.1. Источники и уровень загрязнения атмосферы
[bookmark: bookmark38]
Загрязнение атмосферного воздуха формируется под влиянием природно-климатических условий, объёма и химического состава выбросов загрязняющих веществ, а также фонового состояния загрязнения атмосферного воздуха. 
По сведениям комитета по природным ресурсам Ленинградской области поселения (письмо в администрацию Рахьинского городского поселения от 25.05.2023 № 02-9208/2023) наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Рахьинского городского не осуществляются и не планируются к наблюдению.
Маршрутные наблюдения за загрязнением воздушного бассейна во Всеволожском муниципальном районе осуществляет Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области. Уровень загрязнения воздуха в г. Всеволожск за 2025 год согласно комплексному показателю индекса загрязнения атмосферы ориентировочно оценивается как низкий.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории изменений в Генеральный план являются выбросы от автотранспорта.
С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин. 
В соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Часть II. Региональное загрязнение атмосферы», для населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тыс. человек фоновые концентрации загрязняющий веществ в атмосферном воздухе принимаются равными 0.
Предложения по охране воздушного бассейна на территории изменений в Генеральный план представлены в разделе 11.1 настоящей пояснительной записки.

[bookmark: _Toc398551698][bookmark: _Toc154132015][bookmark: _Hlk510534671]2.7.2. Источники и уровень загрязнения поверхностных и подземных вод

Источники и уровень загрязнения поверхностных вод
На территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях отсутствуют поверхностные водные объекты. 
Источники загрязнения подземных вод
Источниками загрязнения подземных вод на территории изменений в Генеральный план являются выгребные ямы.
Население пос. Посёлок № 13 снабжается питьевой водой из шахтного колодца, исследования на соответствие воды качеству вода питьевая не проводились.
Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям – в питьевой воде не должны обнаруживаться общие и тремотолерантные колиформные бактерии.
Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Предложения по охране подземных вод на территории изменений в Генеральный план представлены в разделе 11.2 настоящей пояснительной записки.

[bookmark: _Toc154132016]2.7.3. Источники загрязнения почв

Основными факторами загрязнения почв на территории изменений в Генеральный план являются выхлопы транспортных средств, недостаточная изоляция выгребных ям.
Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.
Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании следующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с последующими изменениями); СанПиН 2.1.3684-21.
На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».
Предложения по охране почв на территории изменений в Генеральный план представлены в разделе 11.3 настоящей пояснительной записки. 

[bookmark: _Toc398551700][bookmark: _Toc154132017]2.7.4. Источники и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.
Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на территории изменений в Генеральный план является автомобильная дорога.
Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной период суток. 
Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории Рахьинского городского поселения отсутствует.
Радиационный фон на территории Рахьинского городского поселения находится в пределах колебаний естественного и в среднем составляет 0,15 – 0,20 мкЗв/ч. 

[bookmark: _Toc398551701][bookmark: _Toc154132018]2.7.5. Санитарная очистка территории

На территории Рахьинского городского поселения осуществляется планово-регулярная очистка от твердых коммунальных отходов. 
Приказом комитета Ленинградской области по обращению с отходами от 17.12.2021 № 19 (с последующими изменениями) утверждена территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в соответствии с которой, территория Всеволожского муниципального района включена в 4 технологическую зону.
Вывоз ТКО в поселении производится на лицензированный объект размещения отходов, расположенный на расстоянии 900 м от пос. Посёлок № 13 (ООО «Полигон ТБО», вид лицензируемой деятельности – деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности).
В пос. Посёлок № 13 нет контейнерной площадки. Вывоз мусора осуществляется жителями пос. Посёлок № 13 самовывозом в контейнеры дер. Борисова Грива.
По сведениям администрации Рахьинского городского поселения на территории изменений в Генеральный план несанкционированные и стихийные свалки отсутствуют.

[bookmark: _Toc359848352][bookmark: _Toc366489922][bookmark: _Toc383608840][bookmark: _Toc398551702][bookmark: _Toc345505715][bookmark: _Toc154132019]2.7.6. Общая оценка экологической обстановки

[bookmark: _Toc491525650]На территории изменений в Генеральный план основным загрязнителем воздуха является автомобильный транспорт. Чистоте воздуха способствует значительная лесистость территории.
Загрязнённость почв и радиационный фактор не являются факторами вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду на территории изменений в Генеральный план.
Территория изменений в Генеральный план, по санитарно-экологическим показателям, оценивается как стабильная.

[bookmark: _Toc18941656][bookmark: _Toc91445155][bookmark: _Toc154132020]2.8. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

В соответствии с СП 165.1325800.2014 Рахьинское городское поселение не относится к территориям, категорированным по гражданской обороне.
Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распростанения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть: пожары; поражение (разрушение) зданий, инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время на территории изменений в Генеральный план и на прилегающих территориях, являются ЧС техногенного и природного характера.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера являются аварии на автомобильном транспорте, на котором перевозятся опасные грузы. На территории изменений в Генеральный план отсутстуют объекты, которые могут быть причинами возникновения ЧС техногенного характера.
Наиболее опасными ЧС природного характера являются: пожары (природные), грозы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады, ливни.

[bookmark: _Toc18941657][bookmark: _Toc91445156][bookmark: _Toc154132021]2.8.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на автомобильном транспорте
Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.
На прилегающей к пос. Посёлок № 13 территории проходит автомобильная дорога регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива. По данной автодороге возможна транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ. Наиболее часто используемые единичные емкости транспортировки опасных грузов:
ЛВЖ (ГЖ) – 1 цистерна до 25 т;
АХОВ: хлор – 0,9 т, аммиак – 5 т.
В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:
воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;
горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации емкости транспортировки;
интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки.
Сценарий 1 (С1) – горение пролива:
разгерметизация емкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ)  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.
Сценарий 2 (С2) – взрыв облака топливно-воздушной смеси:
разгерметизация емкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.
Сценарий 3 (С3) – распространение токсического облака на открытой площадке:
полная или частичная разгерметизация емкости транспортировки  выброс АХОВ  распространение токсического вещества в атмосфере  интоксикация людей.
При расчетах приняты следующие допущения:
I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ).
С1. Пожар пролива	– из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.
С2. Взрыв ТВС – из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 80 % опасного вещества. При это возможен взрыв 20 % ЛВЖ (ГЖ), оставшейся в емкости, из которой во взрыве участвует до 20 % оставшейся ЛВЖ (ГЖ).
II. Распространение облака АХОВ на открытой площадке
С3. Ёмкость, содержащая АХОВ, при аварии разрушается полностью. Из разрушенной емкости вытекает 100 % АХОВ. Толщина слоя жидкости, разлившейся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 часа. Метеорологические условия: степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия, направление ветра – в сторону проектируемого объекта, скорость ветра 3 м/с, температура в районе аварии – 20 оС. Расчет параметров производится на время 4 часа от начала аварии.
Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.
При расчетах принимается, что, в соответствии с действующими нормативными документами, единичная емкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.
При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из емкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «слабо загроможденное или свободное пространство».
При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на автомобильной дороге со взрывом ТВС принимается, что поврежденная емкость транспортировки может находиться на любом ее участке.
При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на автомобильной дороге с разгерметизацией емкости с АХОВ принимается, что поврежденная емкость транспортировки располагается на участках, проходящих на прилегающих к поселку территории.
В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва, а также токсическое воздействие АХОВ. 

Таблица 2.8.1.1. Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварии, развивающейся со взрывом нефтепродуктов
	Поражение зданий и сооружений
	Избыточное давление, кПа



	1
	2

	Полное разрушение зданий
	65,9 – 70

	Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу
	33

	Средние повреждения, возможно восстановление здания
	25

	Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения
	4

	Разбито 50 % остекления
	2

	Поражение людей

	Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности
	70

	Гибель или серьезные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии взрывной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела
	55

	Серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок
	24

	Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов взрывной ударной волны (летальный исход и серьезные повреждения являются маловероятными событием)
	16

	Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьезных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий.
	5


Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 2.8.1.2 – 2.8.1.4.

Таблица 2.8.1.2. Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)
	Наименование вещества
	Количество, т
	Площадь пожара при растекании по магистрали, м2
	Радиусы зон поражения людей, с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения

	
	
	
	Ожог 1-й степени через 6 – 8 с, ожог 2-й степени через 12 – 16 с (при 10,5 кВт/м2), м
	Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде (при 4,2 кВт/м2), м

	Бензин
	25
	640,5
	17
	27



Таблица 2.8.1.3. Параметры зон поражения при аварии со взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с автомобильным бензином – масса топлива в облаке – 900 кг (сценарий 2)
	Избыточное давление
поражение зданий (поражение людей на открытой местности), кПа
	Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях
	Поражение людей на открытой местности

	
	радиус зоны, м
	% пораженных людей
	радиус зоны, м
	% пораженных людей



	1
	2
	3
	4
	5

	65,9 (70)
	нет
	нет
	нет
	нет

	33 (55)
	нет
	90
	нет
	нет

	25 (24)
	нет
	50
	нет
	50

	4 (16)
	205
	10
	нет
	10

	2 (5)
	427
	1
	159
	1



Таблица 2.8.1.4. Параметры поражающих факторов при авариях с АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки на транспортной магистрали (сценарий 3)
	№ п/п
	Параметры
	Сильнодействующие ядовитые вещества

	
	
	Аммиак
	Хлор




	1
	2
	3
	4

	1
	Масса пролившегося АХОВ, т
	5
	0,9

	2
	Количество АХОВ в первичном облаке, т
	0,01
	0,04

	3
	Время испарения АХОВ, мин
	49
	53

	4
	Количество АХОВ во вторичном облаке, т
	0,05
	0,19

	5
	Время от начала аварии, ч
	1

	6
	Полная глубина зоны заражения, км
	0,46
	1,07

	7
	Глубина первичной зоны заражения, км
	0,0
	0,4

	8
	Глубина вторичной зоны заражения, км
	0,46
	0,87

	9
	Площадь зоны фактического заражения, км2
	0,04
	0,2

	10
	Площадь зоны вероятного заражения, км2
	0,64
	3,6


Геометрическая характеристика зоны вероятного заражения – окружность.
При аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.
Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия). Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос).
При перевозке опасных грузов организации - грузоотправители (грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и инструментов, технология их применения. Эти сведения должны использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ.
Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.
Выводы по результатам расчетов:
при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ при разгерметизации емкостей транспортировки на автомобильной дороге зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС выходят за границы полосы отвода автомобильной дороги и частично расположены в границах изменений в Генеральный план (зона природного ландшафта);
при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования. Удаление жилой застройки от автомобильной дороги составляет от 60 м;
при рассмотренных сценариях аварий с АХОВ в зоны действия поражающих факторов ЧС не попадают на жилую зону пос. Посёлок № 13.
Пожары на объектах
Возможными источниками чрезвычайных ситуаций на объектах различного назначения могут являться неисправности (отказ) или грубые нарушения правил пожарной безопасности, нарушения при эксплуатации систем электроснабжения, газоснабжения, повышающие вероятность поражения людей электрическим током и возникновение пожара и взрывов.
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Опасные метеорологические явления и процессы
Наиболее опасными метеорологическими явлениями, характерными для территории изменений в Генеральный план являются:
сильный ветер (шквал) со скоростью 23 м/с и более;
смерч;
гроза – 40 – 60 ч/год;
град с диаметром частиц 20 мм; 
сильный ливень с интенсивностью 30 мм/ч и более;
сильный снег с дождем – 50 мм/ч;
продолжительный дождь – 120 часов и более;
сильный продолжительный мороз – около минус 40 оС и ниже;
снегопад, превышающий 20 мм за 24 часа; 
сильная низовая метель при преобладающей скорости ветра более 15 м/с;
гололед с диаметром отложений 20 мм;
сильный продолжительный туман с видимостью менее 100 м;
сильная и продолжительная жара – температура воздуха 35 оС и более.

Таблица 2.8.2.1. Характеристики поражающих факторов чрезвычайных ситуаций
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора

	1
	2

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель)
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды

	Мороз
	Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций


Уровень опасности и риск сильных дождей – высокий риск. Наблюдаемое максимальное суточное количество осадков – 89 мм, возможно ЧС локального уровня. В результате сильных и ливневых дождей повреждаются дороги общего пользования. 
Для снижения риска возникновения природных ЧС вследствие воздействия источников, требуется проектирование мероприятий по инженерной защите территории.
Уровень опасности и риск сильных снегопадов – высокий риск. Наблюдаемое максимальное значение прироста снежного покрова за сутки 22 см, возможно ЧС локального уровня.
Сильный снегопад и ветра могут привести к поломке опор и обрыву линий электропередачи, проводной связи, разрушению оконных проемов, крыш объектов, в том числе – вследствие падения деревьев.
Уровень опасности и риск градобитий – возможно ЧС локального уровня.
Уровень опасности и риск гололедно-изморозевых явлений – степень опасности – незначительный риск, возможно ЧС локального уровня. 
Уровень опасности и риск экстремально низких температур воздуха – высокий риск (абсолютная минимальная температура воздуха – минус 36 оС), возможно ЧС регионального уровня.
Уровень опасности и риск экстремально высоких температур воздуха – средний риск (абсолютная максимальная температура воздуха 33 оС), возможно ЧС локального уровня.
Уровень опасности и риск сильных ветров – очень высокий риск, возможно ЧС регионального уровня.
Повторяемость сильных ветров средней скоростью 17 м/с в среднем 1 раз в 5 лет. При этом имеют место повал деревьев, падение их на провода линий электропередачи, обрывы их и отключение населенных пунктов от электроснабжения. 
При усилении ветра до 20 – 24 м/с случается падение деревьев на линии электропередачи, отключение от электроснабжения населенных пунктов. Повторяемость усилений ветров со скоростью ветра 18 – 30 м/с – 1 раз в 20 лет. Средняя продолжительность до 10 мин, ширина полосы разрушений до 100 м, длина до 1 км. 
Непосредственной угрозы для проектируемых объектов строительства данное стихийное явление природы не представляет, возможны слабые разрушения непосредственно в полосе смерча. 
Уровень опасности и риск сильных гроз – степень опасности гроз – 1 балл, возможно ЧС локального уровня. Все проектируемые здания и сооружения подлежат молниезащите.
Природные пожары
На прилегающих к границам изменений в Генеральный план территориях возможны лесоторфяные пожары. Вероятность возникновения ЧС, при устойчивой сухой и жаркой погоде в течение 8 – 10 дней, высокая.
К опасным факторам пожара относятся:
тепловой поток;
пламя и искры; 
повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;
пониженная концентрация кислорода;
снижение видимости в дыму.
При возникновении пожара в лесном массиве возможно сплошное или частичное задымление территории, возможное возгорание близстоящих к лесному массиву строений и массовые отравления людей продуктами сгорания.
Уровень опасности лесных и торфяных пожаров – уровень пожарной опасности лесных пожаров – 1 балл (степень пожарной опасности – низкая; ЧС локального уровня) и торфяных пожаров – 4 балла (степень пожарной опасности – высокая; ЧС регионального уровня).
Требования пожарной безопасности в лесах определены Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.
Необходимо соблюдать противопожарные расстояния от границ застройки с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов – не менее 15 м.
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Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Источник биолого-социальной ЧС – особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на определенной территории произошла или может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.
К особо опасным болезням людей относятся: чума, холера, синдром приобретённого иммуунного дефициита, сибирская язва, дизентерия, туляремия, сап, туберкулез, менингит, дифтерия, гепатит, грипп, корь и другие.
К особо опасным болезням животных относятся: ящур, классическая чума свиней, псевдочума птиц, инфекционный гепатит, бешенство, бруцелез, столбняк и другие.
К особо опасным болезням и вредителям растений относятся: стеблевая ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, ранняя сухая пятнистость, колорадский жук, картофельная совка и другие.
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области от 18.04.2018 № 3-П «Об усилении мероприятий, направленных на профилактику природно-очаговых и зооантропонозных инфекций на территории Ленинградской области» установлено, что в Ленинградской области сохраняется напряженная эпизоотическая и эпидемиологическая обстановка по природно-очаговым инфекциям. Существующие природные и природно-хозяйственные очаги туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом, клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, сохраняют высокую эпизодическую активность и обуславливают заболеваемость людей.
Все муниципальные районы Ленинградской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу.
На эпидемиологическое проявление очагов ГЛПС, лептоспироза, туляремии и другие помимо природных, влияют и социальные факторы: увеличение площади необрабатываемых земель, увеличение числа людей, занимающихся заготовкой грибов и ягод. Заражение людей лептоспирозом, ГЛПС и туляремией чаще всего происходило на придомовых участках при уборке дома, при сельскохозяйственных и лесозаготовительных работах, а также вследствие несоблюдения правил личной гигиены.
Биолого-социальной ЧС обуславливаются наличием на территории поселения природных очагов инфекций, а также недостаточностью мер по профилактике заболеваний людей, животных и растений.
Возможные источники биолого-социального характера на территории изменений в Генеральный план:
стихийные свалки;
сельское и лесное хозяйство.
Размещение коммунальных отходов на территориях, не отведённых для этих целей, то есть на стихийных свалках, представляет серьёзную эпидемиологическую опасность и может повлечь возникновение инфекционных заболеваний, размножение паразитных животных, которые являются разносчиками этих болезней, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод и атмосферного воздуха. Все стихийные свалки подлежат ликвидации.
Обеспечение биологической безопасности – соблюдение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил, технологических и организационно-технических требований, а также проведение соответствующего комплекса правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, организационных и технических мероприятий, направленных на предотвращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйственных животных и растений инфекционными болезнями.
Основным мероприятием по профилактике природно-очаговых инфекций остается неспецифическая профилактика, направленная на снижение численности грызунов, и специфическая профилактика (иммунизация).
Главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области главам администраций муниципальных районов и поселений рекомендовано:
организовать проведение дератизационных и акарицидных обработок мест высокого риска заражения населения (в зонах садоводческих товариществ, кладбищах, участках леса, прилегающих к населенным пунктам);
оказывать всестороннюю поддержку и помощь медицинским организациям в проведении работы по гигиеническому воспитанию населения в средствах массовой информации;
принять меры по санитарной очистке территорий, своевременному вывозу твердых коммунальных отходов, содержанию коммунальных сетей и подвальных помещений во время ликвидации аварийных ситуаций, а также проведению дезинфекционных мероприятий в населенных пунктах;
обязать руководителей организаций, находящихся в зоне действующих природных очагов туляремии, лептоспироза, ГЛПС проводить своевременную санитарную очистку объектов и прилегающих территорий, обеспечить проведение дератизационных работ на животноводческих фермах, эпидзначимых объектах и домовладениях.
Главный врач федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»:
обеспечивает постоянный зоологический и энтомологический мониторинг за природно-очаговыми инфекциями, осуществляет подготовку эпизоотологических и эпидемиологических прогнозов по зооантропонозным заболеваниям;
осуществляет проведение мониторинга за количеством пострадавших от присасывания клещей и заболеваемостью природно-очаговыми болезнями в Ленинградской области.
Объекты местного значения, являющихся возможными источниками биолого-социальных ЧС, на территории изменений в Генеральный план не планируются.
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На территории Рахьинского городского поселения, в том числе изменений в Генеральный план, предусмотрены:
административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО Всеволожского муниципального района;
оповещение по сигналам ГО и ЧС производственной, общественной и жилой застройки;
световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;
существующие системы жизнеобеспечения;
существующая транспортная инфраструктура;
административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;
мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера;
мероприятия по снижению последствий ЧС техногенного и природного характера.
В Российской Федерации создана единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Она объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.
Руководство административной системой ликвидации ЧС Рахьинского городского поселения осуществляется главой поселения, а также председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) и заведующим отделом по делам ГО и ЧС Всеволожского муниципального района. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС обеспечивается КЧС и ПБ, оперативным штабом ликвидации ЧС Всеволожского муниципального района. Ликвидация ЧС предусматривается спасательными силами и средствами ликвидации ЧС Всеволожского муниципального района, а также силами и средствами ликвидации ЧС Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Оповещение руководящего состава администрации Рахьинского городского поселения, администрации Всеволожского муниципального района, членов КЧС и ПБ Всеволожского муниципального района осуществляется оперативными дежурными отдела по делам ГО и ЧС по телефонным каналам связи с использованием аппаратуры централизованного вызова по распоряжению главы администрации Рахьинского городского поселения, в случаях, не терпящих отлагательств – самостоятельно с немедленным докладом главе администрации Рахьинского городского поселения и главе администрации Всеволожского муниципального района, а также председателю КЧС и ПБ.
Оповещение населения осуществляется по радиотрансляционной сети и местному телевидению. Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населения Рахьинского городского поселения достигается круглосуточным дежурством дежурно-диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС Всеволожского муниципального района, а также дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций.
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Рахьинское городское поселение обеспечивается необходимым набором сил и средств ликвидации ЧС на его территории. В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории поселения входят:
единая дежурно-диспетчерская служба Всеволожского муниципального района;
пожарная охрана (пожарно-спасательная часть № 93 в г. Всеволожск);
бригады скорой медицинской помощи (г. Всеволожск);
отдельный батальон дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения (г. Всеволожск);
аварийно-спасательные силы ПАО «Россети Ленэнерго»;
аварийно-спасательные силы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
Дополнительно ликвидация последствий ЧС предусматривается силами и средствами Главного управления МЧС России по Ленинградской области.
Ликвидация ЧС на железнодорожном транспорте предусматривается силами и средствами ОАО «РЖД» при взаимодействии с аварийно-спасательными службами Всеволожского муниципального района.
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При проектировании зданий и сооружений необходимо предусматривать технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:
Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.
[bookmark: _GoBack]Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с СП 131.13330.2025 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.
Защита от подтопления – устройством дренажных приямков в помещениях с планировочной отметкой пола ниже планировочной отметки земли. В дренажных приямках предусматривается установка дренажных насосов, обеспечивающих отвод воды в ливневую канализацию. Полы и ограждающие конструкции в помещениях, находящихся ниже планировочной отметки земли покрываются гидроизоляционными материалами. По периметру внешней подземной части стен зданий предусматривается устройство гидроизоляции из гидрофобных полимерных материалов.
Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.
Защита от природных (лесных) пожаров – выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативных документов и решений КЧС и ПБ Ленинградской области и Всеволожского муниципального района. Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами Всеволожского лесничества, арендаторами лесных участков, а также силами и средствами Главного управления МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8).
Мероприятия по ограничению распространения пожара:
создание противопожарных барьеров;
устройство дорог;
устройство водоемов.
Комплекс мероприятий включает в себя 2 блока: оперативные профилактические и мероприятия по ограничению распространения пожаров.
При угрозе возникновения лесных пожаров необходимо:
организация и наземное патрулирование лесов работниками лесной охраны с привлечением личного состава лесопожарных формирований;
приведение в готовность лесопожарных формирований, создание резервных команд за счет рабочих и служащих лесозаготовительных и других предприятий и организаций, работающих в угрожаемых районах;
усиление противопожарной пропаганды населения;
принятие мер по временному запрещению въезда в леса отдельных лесничеств транспорта, посещения леса населением;
принятие мер по усилению запасов противопожарных и других необходимых материально-технических средств, инвентаря;
организация повседневного дежурства ответственных должностных лиц в лесничествах, оснащение дополнительными средствами связи наблюдательных пунктов и контрольных постов;
согласование вопросов взаимодействия с военными гарнизонами и противопожарными службами.
Мероприятия по ограничению распространения лесных пожаров:
экстренное опахивание территорий (оборудование грунтовых полос) на направлениях распространения пожаров (на 10 – 15 м при низовых слабой и средней интенсивности, до 100 м при низовых высокой интенсивности; на 100 – 200 м при верховых пожарах);
захлестывание (сбивание) пламени по кромке пожара для остановки продвижения огня с использованием ветвей деревьев лиственных пород, метел, лопат и других подручных материалов при низовых пожарах слабой и средней интенсивности;
засыпка кромки пожара грунтом (при неэффективности захлестывания), для чего вначале сбивается пламя веерным разбрасыванием грунта по горящей кромке с последующим засыпанием тлеющей кромки сплошной полосой шириной 40 – 60 см и толщиной 6 – 8 см. Способ эффективен на легких грунтах, где легко отрывать канавки для забора земли (песка, подзола), но его трудно использовать при толстой подстилке (может тлеть под грунтом) или каменистом и глинистом грунте;
встречный отжиг на направлениях распространения пожара и от опорных полос с использованием факелов из бересты или ветоши, смоченной горючим, с учетом того, чтобы отжиг прошел расстояние не менее 10 м до кромки низового пожара слабой интенсивности, и до 100 м при низовом пожаре средней и высокой интенсивности. При остановке верховых пожаров наиболее целесообразным временем для проведения отжига являются вечер и ранее утро;
тушение водными средствами пожаротушения.
При тушении лесных пожаров основные усилия сосредотачивают на решающем направлении, выбор которого обусловлен необходимостью спасения людей, защиты населенных пунктов, а также наличием техники и других материальных ценностей, находящихся в лесу. На решающем направлении организуется взаимодействие всех сил и средств, привлекаемых к тушению пожара.
Оповещение населения о возникновении ЧС природного характера предусматривается с помощью систем оповещения Рахьинского городского поселения.
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На территории изменений в Генеральный план не планируются мероприятия по защите от ЧС техногенного характера, поскольку отсутствуют источники, которые могут послужить причиной возникновения ЧС техногенного характера.
К возникновению ЧС техногенного характера на прилегающих к границам изменений в Генеральный план территориях могут послужить аварии на автомобильном транспорте, аварии на линиях электроснабжения.
Основным следствием этих аварий по признаку отнесения к ЧС является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде.
Аварийные ситуации возникают по следующим причинам:
технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений;
события, связанные с человеческим фактором;
внешнее воздействие техногенного или природного характера.
Все потенциально опасные объекты оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.
В зависимости от обстановки, сложившейся в результате дорожно-транспортного происшествия, к работам по спасению пострадавших могут привлекаться следующие формирования:
аварийно-спасательные, противопожарные, аварийно-восстановительные и аварийно-технические; учреждения и службы органов исполнительной власти, в том числе скорая медицинская помощь, подразделения медицины катастроф;
силы и средства территориальных подсистем РСЧС и их звеньев.
При аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы, необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.
Знак опасности указывает на вид опасности посредством использования пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп и скрещенные кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия). Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос).
При перевозке опасных грузов организации – грузоотправители (грузополучатели) должны вручать водителю (сопровождающему) на каждую перевозку план действий в аварийной ситуации, в котором для ликвидации последствий аварии указывается порядок оповещения, время прибытия и действия аварийной бригады, перечень необходимого оборудования и инструментов, технология их применения. Эти сведения должны использоваться при подготовке и организации аварийно-спасательных работ.
Мероприятия по спасению пострадавших в ходе перевозки опасных грузов определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов
При возникновении чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.
Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Рахьинского городского поселения.
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Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются: причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию.
Согласно статье 76 «Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, а в сельских населенных пунктах – 20 минут.
Ближайшим к пос. Посёлок № 13 подразделением пожарной охраны является пожарная часть № 93, расположенная по адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 2. На вооружении пожарной части стоит 3 основные автомашины.
При скорости движения пожарных автомобилей 45 км/ч на широких улицах с твердым покрытием, и учетом расположения пожарной части приблизительно в 25 км от границ территории изменений в Генеральный план, время прибытия пожарного подразделения составит 35 мин, что не соответствует требованиям пожарной безопасности. 
Схемой территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784) планируется размещение объектов регионального значения: в г.п. Рахья пожарного депо II типа на 6 автомобилей и в дер. Ваганово пожарного депо II типа на 2 автомобиля.
В материалах по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий для обеспечения пожарной безопасности содержатся рекомендации по размещению объектов местного значения поселения – постов пожарной безопасности в дер. Коккорево, п. ст. Ладожское Озеро, пос. Змеиный и пос. Посёлок № 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Кроме того, изменениями в Генеральный план рекомендуется размещение пожарного водоема на территории производственной зоны, за счет средств инвесторов.
После реализации указанных выше мероприятий, время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова до всех населенных пунктов Рахьинского городского поселения будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
Изменениями в Генеральный план предусматриваются противопожарные мероприятия, которые возможно обеспечить:
функциональным зонированием территории;
доступом аварийно-спасательных команд подъездами и проездами с твердым покрытием к объектам капитального строительства на территории изменений в Генеральный план;
размещением пожарных гидрантов.
Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:
эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
возможность проведения мероприятий по спасению людей;
возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;
возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;
нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.
При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости строительных конструкций применються огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»). В проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.
Противопожарные расстояния между зданиями, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Наружное пожаротушение застройки предусматривается обеспечить от планируемых пожарных гидрантов, установленных на планируемых сетях хозяйственно-питьевого водопровода и пожарных водоемов.
Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 л/с – 1 гидрант. Максимальное расстояние от зданий и сооружений до ближайшего пожарного гидранта принимается не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.
На территории поселения, в том числе изменений в Генеральный план, должны реализовываться следующие мероприятия:
защита населенных пунктов и объектов экономики от пожаров;
информирование населения о правилах пожарной безопасности в лесах;
взаимодействие с УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области по вопросу выполнения гражданами требований пожарной безопасности в лесных массивах;
установление особого противопожарного режима, предусматривающего привлечение населения для локализации пожаров в границах и вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, с принятием дополнительных мер, препятствующих распространению на территории поселений лесных и иных пожаров, в порядке и при наличии оснований, предусмотренных законодательством;
садоводческим объединениям граждан, соблюдать на территории объединений правила пожарной безопасности, поддерживать в исправном состоянии противопожарный инвентарь, содержать пожарные водоёмы и пути подъезда к ним в готовности к немедленному использованию;
лесопользователям, арендаторам лесных участков, руководителям предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории Всеволожского муниципального района и привлекаемых к тушению пожаров провести противопожарные мероприятия, предусмотренные проектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных пожаров, с обеспечением надлежащего содержания пожарных водоемов и подъездных путей к ним.
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На территории изменений в Генеральный план нет централизованной системы водоснабжения.
При размещении водозаборных сооружений предусматриваются мероприятия по защите питьевой воды от радиационных осадков и капельножидких отравляющих веществ. Качество питьевой воды должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.
Суммарную мощность головных сооружений следует рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы головных сооружений мощность оставшихся сооружении должна обеспечивать подачу воды по аварийному режиму на хозяйственно-питьевые нужды для населения мирного времени по норме 31 л/сут на одного человека.
Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л/сут на одного человека.
Резервуары питьевой воды должны быть оборудованы фильтрами-поглотителями для очистки воздуха от радиоактивных веществ и капельножидких отравляющих веществ и располагаться, как правило, за пределами зон возможных сильных разрушений. 
Резервуары питьевой воды должны оборудоваться также герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.
При проектировании новых водозаборных скважин, предусмотренных к использованию в военное время, следует применять погружные насосы (сблокированные с электродвигателями) Оголовки скважин должны размещаться в колодцах, обеспечивающих в необходимых случаях их защиту от избыточного давления во фронте воздушной ударной волны ядерного взрыва.
Конструкции оголовков действующих и резервных скважин должны обеспечивать полную герметизацию в соответствии с нормами проектирования водоснабжения.
Существующие для водоснабжения населения шахтные колодцы и другие сооружения для забора подземных вод должны быть защищены от попадания в них радиоактивных осадков и капельножидких отравляющих веществ.
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Территория изменений в Генеральный план расположена в зоне покрытия сотовой связи.
Телефонизацию, прокладку телевизионных кабелей и радиовещание жилых и общественных зданий осуществлять в соответствии с техническими условиями.
На объектах жилого и общественного назначения прием сигналов от областной системы централизованного оповещения предусмотрен путем оборудования приемниками проводного (эфирного) вещания (телеприемником).
При проектировании сетей проводного вещания обеспечить устойчивую работу систем оповещения:
кабельных линии связи;
подвижных средств резервирования станционных устройств;
резервных подвижных средства оповещения сетей проводного вещания.
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Основным способом оповещения населения Ленинградской области в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.
Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.
Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС предусматривается использование:
местной системы оповещения;
объектовых систем оповещения;
локальных систем оповещения;
оборудования и сети для приема программ проводного вещания;
телефонной сети;
сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.
Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке. 
Для создания систем оповещения в Ленинградской области применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.
В Рахьинском городском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Всеволожского муниципального района, органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.
На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения. ОСО необходимо оснащать объекты с одномоментным нахождением людей (включая персонал) более 50 чел., а также социально важные объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей, независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов. 
Локальные системы оповещения создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.
Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.
Устойчивое функционирование систем оповещения на территории поселения предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.
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Отнесение объектов и организаций к категориям по ГО осуществляется в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации от 27.04.2024 № 546 и в соответствии с Положением об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках) организаций, утвержденным приказом Главного управления МЧС России от 23.05.2017 № 230.
В соответствии с упомянутыми выше документами Рахьинское городское поселение не относится к категорированным по гражданской обороне и не имеет на своей территории категорированные объекты по ГО.

[bookmark: _Toc18941669][bookmark: _Toc91445168][bookmark: _Toc154132033]2.11.5. Светомаскировка

Территория Рахьинского городского поселения, в том числе изменений в Генеральный план, находится в зоне световой маскировки. В соответствии с действующими нормативными документами необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного затемнения и полного затемнения в установленные сроки. При этом режим частичного затемнения рассматривается как подготовительный этап к введению режима полного затемнения.
Для выполнения мероприятий световой маскировки на территориях населенных пунктов поселения предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, на оконных проемах.
Мероприятия по световой маскировке наружного освещения (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Всеволожского муниципального района. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ПАО «Россети Ленэнерго» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. 
В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50 %.
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен быть проведен не более чем за 3 часа.
Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги». Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться не более чем за 3 мин.
В режиме полного затемнения осуществляется:
отключение наружного освещения и освещения объектов;
выполняются мероприятия по затемнению окон светонепроницаемыми шторами;
включается общее маскировочное освещение (керосиновые лампы, электрические фонари); 
включаются световые знаки для обозначения входов, выходов, путей эвакуации, мест размещения средств пожаротушения, запрещения проходов. На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение;
наземный транспорт должен останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования движения должны выключаться.
Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с действующими нормативными документами и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

[bookmark: _Toc398551703][bookmark: _Toc154132034]3. Анализ ранее разработанной градостроительной документации

Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 536 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 № 23) и включает всю территорию Рахьинского городского поселения за исключением пос. Посёлок № 13. Таким образом, на пос. Посёлок № 13 градостроительная документация не утверждена. 
Территория площадью 199,3 га за границей населенного пункта:
лесные участки – использовались в соответствии с лесохозяйственным регламентом Всеволожского лесничества Ленинградской области;
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с разрешенными видами использования (для сельскохозяйственного производства) практически не использовались, поскольку очень сильно заболочены.

[bookmark: _Toc345505717][bookmark: _Toc91445170][bookmark: _Toc154132035]4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения и реконструкции объектов федерального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации

В соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации на территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях не планируется размещение и реконструкция объектов федерального значения.
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (с последующими изменениями) на территории Рахьинского городского поселения планируется строительство II нитки (участок Грязовец – Выборг) Северо-Европейского газопровода:
проектный объем транспортировки газа – 25,9 млрд. м3/год;
назначение – обеспечение поставок газа в газопровод «Северный поток» и потребителям Северо-Западного региона России.
Газопровод планируется в однониточном исполнении, диаметр трубопровода – 1420 мм, рабочее давление – 9,8 МПа.
Рекомендуемые минимальные расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи)  магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, до населенных пунктов, коллективных садов, тепличных комбинатов, отдельных общественных зданий с массовым скоплением людей, отдельных малоэтажных зданий, сельскохозяйственных полей и пастбищ, а также до полевых станов устанавливаются для трубопроводов I класса при диаметре более 1200 мм – от 300 до 350 метров.
В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.04.2026 № 74-р, на территории Рахьинского городского поселения планируется строительство кольцевой скоростной автомобильной дороги на обходе Санкт-Петербурга, КАД-2 (Ленинградская область). Участок от автомобильной дороги М-11 "Нева" Москва - Санкт-Петербург до д. Кузьмолово, протяженность – 85 км, техническая категория – I Б.
Других объектов, размещение или реконструкция которых планируется на территории Рахьинского городского поселения в соответствии с документами территориального планирования и социально-экономического развития Российской Федерации, нет.

[bookmark: _Toc345505718][bookmark: _Toc91445171][bookmark: _Toc154132036]5. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения и реконструкции объектов регионального значения и местного значения муниципального района в соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области и Всеволожского муниципального района

[bookmark: _Toc51420579]В соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области на территории изменений в Генеральный план не планируется размещение и реконструкция объектов регионального значения. 
На прилегающей к границам изменений в Генеральный план территории, в соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341 с последующими изменениями), планируется реконструкция автомобильной дороги регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива.

Таблица 5.1. Сведения об автомобильных дорогах регионального значения, планируемых к реконструкции на территории прилегающей к границам изменений в Генеральный план
	Наименование параметра
	Сведения



	1
	2

	Назначение
	Повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки

	Основные характеристики
	Протяженность участка: 0 км – 14,1 км.
Техническая категория: III.
Статус объекта: планируемый к реконструкции

	Местоположение
	Романовское сельское поселение, Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района


Сведения о планируемых для реконструкции и размещения на территории Рахьинского городского поселения объектах регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования Ленинградской области, отражены в таблице 5.2 в информационных целях.

Таблица 5.2. Сведения о планируемых к реконструкции и размещению на территории Рахьинского городского поселения объектах регионального значения, в соответствии со схемами территориального планирования Ленинградской области
	№
п/п
	Наименование параметра
	Сведения



	1
	2
	3

	1
	Схема территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 30.05.2023 № 341 с последующими изменениями)

	1.1
	Наименование
	Автомобильная дорога «Обход Всеволожска»

	
	Вид
	Автомобильная дорога регионального значения

	
	Назначение
	Развитие радиальных связей, ориентированных на строительство вылетных транспортных магистралей для надежного сообщения территории Ленинградской области с Санкт-Петербургом

	
	Основные характеристики
	Протяженность: 16,5 км.
Техническая категория: II.
Статус объекта: планируемый к размещению

	
	Местоположение
	Романовское сельское поселение, Всеволожское городское поселение, Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	1.2
	Наименование
	Подъезд к дер. Коккорево

	
	Вид
	Автомобильная дорога регионального значения

	
	Назначение
	Повышение доли автомобильных дорог регионального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, устранение участков, работающих в режиме перегрузки

	
	Основные характеристики
	Протяженность участка: 0 км – 4,4 км.
Техническая категория: III.
Статус объекта: планируемый к реконструкции

	
	Местоположение
	Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	1.3
	Наименование
	Транспортная развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги Кузьмоловский – Запорожское и автомобильной дороги А‑181 «Скандинавия», участок «Магистральная»

	
	Вид
	Транспортная развязка в разных уровнях регионального значения

	
	Назначение
	Организация транспортных развязок в разных уровнях в местах пересечения автомобильных дорог регионального и федерального значения

	
	Основные характеристики
	Статус объекта: планируемый к размещению

	
	Местоположение
	Токсовское городское поселение, Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	1.4
	Наименование
	Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в дер. Борисова Грива

	
	Вид
	Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция регионального значения

	
	Назначение
	Внедрение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива

	
	Основные характеристики
	Статус объекта: планируемый к размещению

	
	Местоположение
	Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	1.5
	Наименование
	Парковка легкового и пассажирского транспорта у мемориала «Разорванное кольцо»

	
	Вид
	Парковка легкового и пассажирского транспорта регионального значения

	
	Назначение
	Временное хранение автотранспорта

	
	Основные характеристики
	Вместимость: 38 машино-мест.
Статус объекта: планируемый к размещению

	
	Местоположение
	Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	2
	Схема территориального планирования Ленинградской области в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2023 № 302 с последующими изменениями)

	2.1
	Наименование
	Объект (комплекс) по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов

	
	Вид
	Объект размещения, обработки и утилизации отходов производства и потребления

	
	Назначение
	Обработка, утилизация и размещение твердых коммунальных отходов III – V классов опасности и отдельных видов промышленных отходов

	
	Основные характеристики
	Мощность по обработке: 300 тысяч тонн в год
Мощность по размещению: 150 тысяч тонн в год

	
	
	Мощность по утилизации: 100 тысяч тонн в год
Класс опасности объекта в соответствии с санитарной классификацией: I

	
	
	Класс объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду: I

	
	Местоположение
	Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
	Санитарно-защитная зона 1000 м
Режим использования территории в границах санитарно-защитной зоны – в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция)

	3
	Схема территориального планирования Ленинградской области области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 10.04.2024 № 235 с последующими изменениями)

	3.1
	Наименование
	Морье (кластерного типа, состоит из двух участков), (1) – «38 квартал», (2) – «Основной»

	
	Вид
	Особо охраняемая природная территория

	
	Назначение
	  сохранение эталона ландшафта юго-западного Приладожья, включая геоморфологические объекты, отражающего сложную историю формирования Ладожского озера и Карельского перешейка;
  сохранение представленного разнотипными гидрологическими объектами участка природного комплекса уникальной водной системы «Онежное озеро – Ладожское озеро – река Нева»;
  сохранение переходных болот с редкими растительными сообществами, характерными для аапа-болот с участием видов растений, занесенных в Красные книги различного ранга и мест размножения видов куликов, занесенных в Красные книги различного ранга и других редких видов птиц;
  сохранение лесов с участием липы сердцелистной – редких растительных сообществ карельского перешейка;
  сохранение береговой зоны и мелководья Ладожского озера как места обитания видов растений и животных, занесенных в Красные книги различного ранка, береговой зоны как места произрастания псаммофитно-травяной растительности;
  сохранение гнездящихся водоплавающих и околоводных птиц, места гнездования и миграционных стоянок водоплавающих и околоводных птиц в бухте Морье;
  сохранение ладожской кольчатой нерпы, района периодических залежек ладожской кольчатой нерпы на валунах и отмелях Ладожского озера к востоку и северо-востоку от мыса Морьин Нос;
  сохранение еловых лесов вдоль ручьев и близ реки Морье как мест постоянного обитания спорадично распространенного на Карельском перешейке бурого медведя и возможного размножения некоторых видов сов и дневных хищных птиц;
  сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний

	
	Основные характеристики
	Категория: государственный природный заказник
Ориентировочная площадь территории: 5164 га (121 га+5043 га)

	
	Местоположение
	Рахьинское городское поселение Всеволожского муниципального района

	
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий
	Не устанавливаются

	4
	Схема территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 09.11.2023 № 784)

	4.1
	Наименование
	Пожарное депо в г.п. Рахья

	
	Вид
	Объекты обеспечения пожарной безопасности

	
	Назначение
	Обеспечение пожарной безопасности

	
	Основные характеристики
	II тип, на 6 автомобилей

	
	Местоположение
	Городской поселок Рахья Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района

	4.2
	Наименование
	Пожарное депо в дер. Ваганово

	
	Вид
	Объекты обеспечения пожарной безопасности

	
	Назначение
	Обеспечение пожарной безопасности

	
	Основные характеристики
	II тип, на 2 автомобиля

	
	Местоположение
	Деревня Ваганово Рахьинского городского поселения Всеволожского муниципального района

	5
	Схема территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 № 454)

	5.1
	Вид
	Туристско-рекреационные зоны регионального значения (расположенные на территории нескольких муниципальных районов)

	
	Назначение
	Создание условий для реализации полномочий Правительства Ленинградской области по созданию благоприятных условий для развития туризма в Ленинградской области в соответствии с областным законом от 20.05.2019 № 39-оз «О развитии туризма в Ленинградской области и о признании утратившими силу некоторых областных законов и отдельных положений областных законов», полномочий по решению вопросов, предусмотренных пунктом 64 части 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

	
	Наименование
	Туристско-рекреационная зона «Ленинградская битва»
(1) – «Невский пятачок»,
(2) – «Прорыв»,
(3) – «Дорога жизни»,
(4) – «Мирным гражданам Советского Союза»,
(5) – «Синявинские высоты»,
(6) – «Ивановский пятачок»,
(7) – «Румболовская гора», 
(8) – «Ораниенбаумский плацдарм»,
(9) – «Лужский рубеж»,
(10) – «Сологубовка»

	
	Основные характеристики
	[bookmark: _Hlk192606424][bookmark: _Hlk176788806][bookmark: _Hlk176788824][bookmark: _Hlk192606439][bookmark: _Hlk176789109]Площадь: 6691,85 га (кластерного типа, состоит из 10 участков: 4325,11 га, 63,46 га, 1144,17 га, 177,42 га, 119,88 га, 90,63 га, 40,34 га, 623,61 га, 44,1 га, 63,13 га)
Специализация: военно-патриотическая

	
	Местоположение
	Волосовский муниципальный район (Калитинское сельское поселение), Всеволожский муниципальный район (Всеволожское, Дубровское, Колтушское, Морозовское, Рахьинское, Свердловское городские поселения, Романовское, Щегловское сельские поселения), Гатчинский муниципальный округ (вблизи дер. Зайцево), Кировский муниципальный район (Кировское, Мгинское, Отрадненское, Синявинское городские поселения, Суховское сельское поселение), Ломоносовский муниципальный район (Лебяженское городское поселение, Гостилицкое, Оржицкое сельские поселения), Лужский муниципальный район (Лужское городское поселение), Сосновоборский городской округ

	5.2
	Наименование
	Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»)

	
	Вид
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающее первичную медико-санитарную помощь (планируемые к размещению)

	
	Назначение
	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи

	
	Основные характеристики
	Мощность: не менее 15 посещений в смену.Общая площадь здания: не менее 90 м2

	
	Местоположение
	Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, дер. Ваганово, военная часть 28036

	5.3
	Наименование
	Фельдшерско-акушерский пункт 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница»)

	
	Вид
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающее первичную медико-санитарную помощь (планируемые к размещению)

	
	Назначение
	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи и паллиативной медицинской помощи

	
	Основные характеристики
	Мощность: не менее 15 посещений в смену.Общая площадь здания: не менее 90 м2

	
	Местоположение
	Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, дер. Ваганово


Схемой территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики) (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 № 465) планируемые для размещения и реконструкции объекты на территории Рахьинского городского поселения не запланированы.
Схемой территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381 с последующими изменениями) планируемые для размещения и реконструкции объекты регионального значения на территории Рахьинского городского поселения не запланированы.
Схемой территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 07.07.2025 № 598) планируемые для размещения и реконструкции объекты регионального значения на территории Рахьинского городского поселения не запланированы.
В соответствии со схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области (утверждена решением совета депутатов Всеволожского муниципального района от 20.12.2012 № 88), на территории изменений в Генеральный план и прилегающих территорих не планируется размещение и реконструкция объектов местного значения Всеволожского муниципального района.
Схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района на территории Рахьинского городского поселения планируется:
дошкольное учреждение на 70 мест (г.п. Рахья);
здание для размещения дошкольного учреждения № 44 на 60 мест (дер. Борисова Грива, ул. Грибное); 
детский сад на 50 мест (вместо закрытого детского дома) в г.п. Рахья;
общеобразовательное учреждение на 350 мест (населенный пунк не указан).

[bookmark: _Toc108016405][bookmark: _Toc154132037]6. Сведения о планах и программах социально-экономического развития Ленинградской области, Всеволожского муниципального района

[bookmark: _Toc522890568]Согласно Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года целью социально-экономического развития Ленинградской области является повышение уровня и качества жизни населения на основе реализации выбранных приоритетов. Эту цель планируется достичь за счет стимулирования развития промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, реализации крупных инфраструктурных проектов, решения задач по кадровому обеспечению, повышения эффективности государственного и муниципального управления через цифровизацию всех сфер и совершенствование контрольно-надзорных функций, а также привлечения федерального ресурса и частных инвестиций.
В целях реализации Стратегии разрабатываются (актуализируются) государственные программы Ленинградской области, цели и задачи которых определяются приоритетами и целями региональной политики в соответствующих сферах социально-экономического развития Ленинградской области с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации и стратегий социально-экономического развития макрорегионов. Перечень государственных программ утверждается Правительством Ленинградской области на основе предложений органов исполнительной власти Ленинградской области с учетом приоритетов Стратегии. 
Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года на территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях не планируются объекты регионального значения и инвестиционные объекты.
[bookmark: _Hlk169686549]Стратегией социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года (утверждена решением совета депутатов Всеволожского муниципального района от 20.02.2025 № 22) определена главная стратегическая цель развития Всеволожского муниципального района – это приумножение человеческого капитала за счет стимулирования личностного развития населения, создание безопасной и комфортной среды для жизни и хозяйственной деятельности, в том числе за счет сбалансированного пространственного развития и обустройства территории, формирования благоприятного экономического климата, совершенствования системы местного самоуправления с активным вовлечением жителей Всеволожского муниципального района в процессы развития поселений.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Всеволожского муниципального района  Ленинградской области на период до 2035 года, главная цель может быть достигнута путем реализации мероприятий по 5 основным направлениям:
сохранение и развитие развитие человеческого потенциала: 
- стимулирование повышения рождаемости, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи;
- повышение продолжительности жизни населения и улучшение качества жизни граждан пожилого возраста;
- улучшение качества жизни и вовлечение в активные трудовые и социальные отношения граждан с ограниченными возможностями здоровья и частично утративших трудоспособность;
- формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и создание условий для занятий физической культурой и спортом;
- создание условий для реализации образовательных и культурных потребностей населения, воспитания гармонично развитых, патриотичных и социально ответственных граждан;
- развитие системы здравоохранения;
- обеспечение содействия занятости населения;
благоприятный экономический климат;
- диверсификация промышленного производства, развитие кластерной кооперации промышленных предприятий, приоритетное развитие высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности, создание новых предприятий в сфере информационных технологий, биотехнологий, микроэлектроники, роботостроения и др.;
- стимулирование производства основных видов сельскохозяйственной продукции, создание условий для развития малых форм хозяйствования;
- развитие потребительского рынка;
- развитие внутреннего и въездного туризма;
- благоприятный инвестиционный климат;
- развитие малого и среднего бизнеса;
сбалансированное пространственное развитие территории:
- создание условий для комплексного развития территорий, повышения доступности жилья для населения и обеспечения комфортных условий проживания граждан;
- создание благоприятных условий для комфортного, быстрого и безопасного передвижения всех категорий населения и снижения логистических издержек для бизнеса за счет развития транспортной инфраструктуры и повышения качества транспортного обслуживания;
- содействие развитию терминально-складской, логистической и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для повышения эффективности предпринимательской деятельности;
- развитие и модернизация комплекса объектов энергетики в интересах населения и отраслей экономики, повышение энергоэффективности;
- совершенствование инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
безопасная среда для проживания и ведения хозяйственной деятельности:
- обеспечение общественной безопасности и формирование гражданского общества;
- организация гражданской обороны и системы предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- обеспечение безопасности на транспорте, включая безопасность дорожного движения;
- снижение антропогенного воздействия на состояние окружающей среды и реализация природоохранных мероприятий;
эффективное местное самоуправление:
- развитие информационных технологий и цифровизация процессов местного самоуправления;
- создание имиджа Всеволожского муниципального района как привлекательной территории для проживания, трудовой деятельности и самореализации населения;
- увеличение бюджетной обеспеченности и повышение качества управления муниципальными финансами;
- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности на территории Всеволожского муниципального района;
- повышение вовлеченности населения Всеволожского муниципального района в процессы развития местного самоуправления.
Стратегией социально-экономического развития Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2035 года и муниципальными программами Всеволожского муниципального района на территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях не предусмотрено размещение, реконструкция объектов местного значения муниципального района.

[bookmark: _Toc18941674][bookmark: _Toc91445173][bookmark: _Toc154132038]7. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития поселения

Решением совета депутатов муниципального образования «Рахьинское городское поселения» от 16.05.2023 № 39 (288) утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года.
Главная стратегическая цель развития Рахьинского городского поселения – создание условий для комфортного и благополучного проживания людей путем повышения качества жизни на основе инновационного социально-ориентированного типа экономического развития, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на территории поселения, на территории изменений в Генеральный план, планируется размещение индустриального парка местного значения. Основная цель реализации данного проекта – увеличение экономической активности территории, привлечение инвесторов на территорию поселения.
В соответствии с пунктом 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации – подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии).
Поскольку индустриальные (промышленные) парки как вид объектов местного значения не предусмотрены областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области», а также местными нормативами градостроительного проектирования, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525, в границах изменений в Генеральный план планируется производственная зона.
Муниципальными программами Рахьинского городского поселения на территории изменений в Генеральный план и на прилегающих территориях не предусмотрено размещение и реконструкция объектов местного значения поселения.

[bookmark: _Toc429400272][bookmark: _Toc154132039]7.1. Развитие производственного потенциала. Малый и средний бизнес

На территории изменений в Генеральный план, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года, запланирована производственная зона: площадь территории 115,4 га, тип производственной площадки «greenfield», для размещения предприятий и коммунально-складских объектов III – V классов опасности санитарной классификации. Расстояние от планируемой производственной зоны до КАД – 29,0 км, расстояние до автомобильной дороги общего пользования регионального значения– 0,3 км, расстояние до железнодорожных путей – 5,7 км. 
Однако, в период согласований проекта изменений в Генеральный план с Правительством Ленинградской области получен отказ от комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (заключение от 31.10.2025 № 04-10-7935/2025) в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения под развитие производственной зоны. В связи с выше сказанным земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения будут использоваться по прямому назначению в соответствии с видами разрешенного использования. 
Изменениями в Генеральный план учтены земельные участки общей площадью 20,3 га (категория земель – земли промышленности и иного специального назначения) с кадастровыми номерами 47:7:0941004:228 (площадь 5,0 га) и 47:7:0941004:59 (площадь 15,3 га), на которых, в соответствии с генеральным планом Рахьинского городского поселения (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 536 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 № 23)) размещена производственная зона. Для указанных земельных участков настоящими изменениями в Генеральный план уточнен параметр – III класс опасности по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов. 
Малый бизнес и предпринимательство являются одним из механизмов решения экономических и социальных проблем, создания прогрессивной структуры местной экономики, снижения уровня безработицы, создания стабильности на территории поселения.
При размещении хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания, в целях предотвращения или снижения воздействия такой деятельности на водные биологические ресурсы и среду их обитания необходимо учитывать нормы, содержащихся в постановлении Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 799.
На карте функциональных зон выделены площадки производственной зоны (зона П1).
[bookmark: _Toc464729184][bookmark: _Hlk529972958]
[bookmark: _Toc154132040]8. Этапы территориального планирования 

Все мероприятия по размещению и реконструкции объектов капитального строительства в границах изменений в Генеральный план рассчитаны к реализации до 2046 года.
Согласно статье 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация документов территориального планирования осуществляется путем:
1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;
2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;
3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.
В постановлении администрации Рахьинского городского поселения от 15.01.2026 № 7 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2020 № 649 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» выделены этапы территориального планирования по внесению изменений в Генеральный план Рахьинского городского поселения:
1 этап – изменения применительно к пос. Посёлок № 13 и территории площадью 199,3 га за границей населенного пункта;
2 этап – изменения применительно к пос. Змеиный и дер. Ириновка;
3 этап – изменения применительно к дер. Коккорево;
4 этап – изменений применительно ко всей территории Рахьинского городского.

[bookmark: _Toc108016411][bookmark: _Toc154132041]9. Прогноз демографического развития

Численность постоянного населения на территории изменений в Генеральный план на 01.01.2026 составила 8 человек.
Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года планируется: увеличение суммарного коэффициента рождаемости Ленинградской области до 1,12 к 2030 году и 1,23 к 2036 году; рост средней продолжительности жизни до 75,8 лет к 2030 году, до 81 года к 2036 году. Общий коэффициент смертности населения, число умерших на 1000 человек населения: 12 к 2030 году и 11,8 к 2036 году. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (к 2030 и 2036 годам) – 70 %.
Основные действия (задачи) направлены на: снятие социальных и экономических ограничений при принятии решения завести ребенка; дополнительное материальное обеспечение молодых семей, развитие социальной инфраструктуры для новорожденных и детей всех возрастов, персонализированный подход к предоставлению услуг по рождению и регистрации новорожденных; формирование системы активного долголетия: профориентация и обучение граждан старшего поколения, создание условий и инфраструктуры для вовлечения их в различные виды деятельности (предпринимательская, культурная, общественная), развитие системы социального и медицинского обслуживания, способствующей улучшению качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов.
В соответствии с генеральным планом Рахьинского городского поселения к 2040 г. прогнозная численность населения в поселении, без учета прогнозной численности населения в пос. Посёлок № 13, составит 7990 чел.
По мнению администрации Рахьинского городского поселения, целесообразно возобновление жизнедеятельности в населенном пункте Посёлок № 13, в целях бесплатного предоставления земельных участков в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области» и областным законом от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», а также для участников специальной военной операции и членов семей погибших участников боевых действий.
Общая площадь пос. Посёлок № 13 – 18 га, в том числе, планируемая зона застройки индивидуальными жилыми домами – 11,6 га (обоснование функционального зонирования территории изменений в Генеральный план – раздел 10.1 настоящей пояснительной записки).
В зоне застройки индивидуальными жилыми домами (площадь 11,6 га), при ориентировочной площади земельного участка под ИЖС – 0,15 га, можно сформировать ориентировочно 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (общая площадь 9,0 га) и разместить объекты социального, коммунально-бытового назначения и улично-дорожную сеть (площадь 2,6 га).
Состав многодетной семьи – минимум 5 человек (трое детей и родители). В составе многодетной семьи может быть более 3 детей.
Часть земельных участков может быть предоставлена участникам специальной военной операции и членам семей погибших участников боевых действий. Состав семей здесь составляет от 1 человека и более.
В составе всех выше перечисленных семей могут быть люди старше трудоспособного возраста.
Для расчета принимаем средний состав семьи в пос. Посёлок № 13 – 5 человек. Таким образом, на 60 участках для ИЖС ориентировочная численность населения составляет 300 человек.
Часть экономически активного населения пос. Посёлок № 13 может быть трудоустроена на предприятих в планируемой призводственной зоне. На территории площадью 20,3 га может быть создано около 400 рабочих мест (из расчета 20 мест на 1 га производственной зоны).

[bookmark: _Toc345505722][bookmark: _Toc108016412][bookmark: _Toc154132042]10. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. 
Виды объектов местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане поселения, определены в областном законе от 14.12.2011 № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования» (с последующими изменениями).
Размещение объектов местного значения поселения на территории изменений в Генеральный план выполнено на основе анализа информации об использовании территории поселения (раздел два настоящей пояснительной записки), учета размещения на территории поселения объектов регионального значения Ленинградской области, местного значения Всеволожского муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования.
Изменениями в Генеральный план не затрагиваются территории, на которых расположены объекты культурного наследия, учтены границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на прилегающей территории.
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Таблица 10.1.1. Функциональное зонирование и параметры функциональных зон
	Индекс зоны
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны

	
	
	наименование
	значение



	1
	2
	3
	4

	Жилые зоны

	Ж1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	этажность 
	1 – 3 

	
	
	максимальная плотность застройки элемента планировочный структуры, м2/га
	1000

	
	
	коэффициент застройки
	0,2

	
	
	площадь, га
	14,0

	Зоны рекреационного назначения

	Р2
	Зона лесов
	коэффициент застройки 
	0,0

	
	
	площадь, га
	43,5

	Производственные зоны

	П1
	Производственная зона
	этажность 
	1 – 3 

	
	
	максимальный класс опасности в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов
	III

	
	
	минимальный коэффициент застройки
	0,4

	
	
	площадь, га
	20,3

	Зоны сельскохозяйственного использования

	Сх4
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	коэффициент застройки 
	0,0

	
	
	площадь, га
	135,5

	Иные зоны

	Л
	Зона природного ландшафта
	коэффициент застройки 
	0,0

	
	
	площадь, га
	4,0


Параметры функциональных зон установлены с учетом Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области, местных нормативов градостроительного проектирования, СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий).
При выполнении функционального зонирования учтены положения СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (с последующими изменениями)) – о соблюдении противопожарных расстояний не менее 30 м до границ лесных насаждений от зданий, сооружений сельских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Указанное расстояние допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1.
В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования в сельских населенных пунктах с населением до 1 тыс. человек, расположенных в окружении лесов или открытых незастроенных пространств, минимальная площадь озелененных территорий общего пользования не устанавливается.
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Формирование современного и адекватного рынку жилого фонда способствует решению основных проблем социально-экономического развития поселения, закреплению трудоспособного населения и созданию условий для комфортного проживания – составляющей индекса развития человеческого потенциала территории, способного положительным образом повлиять на демографическую ситуацию.
Согласна Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года, для управления территориями с различной степенью развития экономики и организации расселения, а также территориями, требующими особых мер, на территории Ленинградской области определены семь зон: зона агломерации, опорный каркас расселения, малые городские агломерации, исторические поселения, зоны приоритетного развития туризма, зона равновесия, отдаленные территории.
Зона агломерации в свою очередь делится на подзоны. Рахьинское городское поселение, в том числе территория изменений в Генеральный план, относится к другим территориям агломерации. 
В соответствии с Концепцией совместного градостроительного развития Санкт-Петербурга и территорий Ленинградской области (агломерация) на период до 2030 года с перспективой до 2050 года Рахьинское городское поселение относится к зоне рекреации и сельского хозяйства.
В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области Рахьинское городское поселение относится к зоне умеренной урбанизации в системе расселения Ленинградской области (зона Б), для которой (для нового строительства и реконструкции) установлены нормативы минимальной жилищной обеспеченности на одного человека на 2040 г. – 37 – 42 м2.
Генеральным планом Рахьинского городского поселения бесплатное предоставление земельных участков, в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области», запланировано в дер. Борисова Грива, дер. Ваганово, г.п. Рахья.
На 01.01.2026 в Рахьинском городском поселении в очереди на бесплатное предоставление земельных участков стоит169 человек, из них 36 человек по областному закону от 17.07.2018 № 75-оз, 133 человека по областному закону от 14.10.2008 № 105-оз. Соответственно, на первую очередь необходимо 169 земельных участков.
Администрацией Рахьинского городского поселения в пос. Посёлок № 13 планируется бесплатное предоставление земельных участков в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков на территории Ленинградской области» и областным законом от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области», а также для участников специальной военной операции и членов семей погибших участников боевых действий. 
При ориентировочной площади земельного участка под ИЖС 0,15 га, на выделенной площади 14 га, в пос. Посёлок № 13 можно сформировать ориентировочно 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (с учетом улично-дорожной сети и размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения).

Таблица 10.2.1. Укрупненный расчет развития зоны застройки индивидуальными жилыми домами (зона Ж1) в пос. Посёлок № 13
	Площадь планируемой жилой зоны, га
	Из общей площади планируемой жилой зоны
	Принятая площадь одного земельного участка под ИЖС, га
	Общее количество планируемых земельных участков под ИЖС,
единиц
	Принятая площадь жилого дома, м2
	Общая площадь планируемого жилого фонда,
м2

	
	под застройку индивидуальными жилыми домами (Ж1), га
	под УДС* и объекты социального и бытового обслуживания, га
	
	
	
	

	14,0
	9,0
	5,0
	0,15
	60
	185
	11100


Примечание:* улично-дорожная сеть

Укрупненный расчет объемов жилищного строительства на расчетный срок с численностью населения 300 чел. представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2. Укрупненный расчет жилищного фонда на расчетный срок
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетный срок 
(2046 г.)



	1
	2
	3
	4

	1
	Численность постоянного населения
	человек
	300

	2
	Общая площадь жилищного фонда на 01.01.2026
	м2
	138,5

	3
	Убыль жилищного фонда 
	м2
	-

	4
	Объем нового жилищного строительства всего, в том числе:
	м2
	11100

	4.1
	индивидуальное жилищное строительство
	м2
	11100

	5
	Общая площадь жилищного фонда с учетом сохраняемого существующего жилищного фонда
	м2
	11238,5

	6
	Средняя жилищная обеспеченность 
	м2 общей площади на 1 человека
	37,5


Все новое жилищное строительство планируется на свободной от застройки территории.
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На территории изменений в Генеральный план параметры планируемой к размещению улично-дорожной сети соответствует местными нормативами градостроительного проектирования (таблица 10.3.1.1).

Таблица 10.3.1.1. Основные расчетные параметры уличной сети в пос. Посёлок № 13
	Категория
сельских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения,
км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Улица в жилой застройке: основная
	связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением
	40
	3,0
	2
	1,0 – 1,5

	второстепенная
	связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75 – 3,0
	1
	-


Изменениями в Генеральный план в пос. Посёлок № 13 планируются к размещению:
улица в жилой застройке основная – 0,55 км;
улица в в жилой застройке второстепенная –1,81 км.
На стадии разработки проектов строительства, реконструкции инженерной инфраструктуры в полосе отвода автомобильных дорог регионального значения, а также при детальной проработке примыканий, пересечений улично-дорожной сети, планируемых к строительству в населенных пунктах, в которых проходят региональные дороги, проектные организации обязаны получить технические условия у балансодержателя автодорог и согласовать проектные решения.
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Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с последующими изменениями) и схемой и программой развития Единой энергетической системы России на 2022 – 2028 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.02.2022 № 146, на территории изменений в Генеральный план размещение и реконструкция объектов федерального значения не запланировано.
Схемой территориального планирования Ленинградской области в области электроэнергетики (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 381 с последующими изменениями) на территории изменений в Генеральный план размещение и реконструкция объектов регионального значения не запланировано.
Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026 – 2031 годы (утверждена приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 1553) на территории изменений в Генеральный план размещение и реконструкция объектов регионального значения не запланировано.
Инвестиционной программой ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 – 2030 годы (утверждена приказом Минэнерго России от 28.11.2025 № 2@) на текрритории изменений в Генеральный план размещение и реконструкция объектов регионального значения не запланировано. 
При этом схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2026 – 2031 годы и инвестиционной программой ПАО «Россети Ленэнерго» на 2025 – 2030 годы запланирована реконструкция источника питания распределительной сети 10 кВ для рассмативаемой территории – реконструкция ПС 110 кВ Лепсари (ПС 325) с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВ·А каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 25 МВ·А каждый.
Расчет электрических нагрузок на территории изменений в Генеральный план выполнен с учетом развития экономики и роста численности населения на расчетный срок.
Расчет электрических нагрузок планируемой жилой застройки пос. Посёлок № 13 произведен на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.1.5 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с последующими изменениями) и представлен в таблице 10.3.2.1.1.
Электрические нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры, рассчитаны на основе укрупненных удельных нагрузок по таблице 2.2.1 Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (с последующими изменениями) и представлены в таблице 10.3.2.1.2.
Электрические нагрузки должны уточняться при размещении конкретных объектов.
Суммарная дополнительная электрическая нагрузка при реализации запланированного строительства на территории изменений в Генеральный план представлена в таблице 10.3.2.1.4.

Таблица 10.3.2.1.1. Дополнительные электрические нагрузки жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП
	Населенный пункт
	Этажность
	Расчетный срок

	
	
	Удельная нагрузка, Вт/м2
	Жилая площадь, м2
	Суммарная электрическая нагрузка

	
	
	
	
	Активная, кВт
	Полная, кВ·А

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пос. Посёлок № 13
	1 – 3
	15,0
	11000
	166,5
	173,4

	всего
	
	
	
	
	173,4



Таблица 10.3.2.1.2. Электрические нагрузки планируемых объектов социальной инфраструктуры
	Населенный пункт
	Наименование объекта
	Характеристика, единица измерения
	Удельная нагрузка, кВт/единицу измерения
	Электрическая нагрузка

	
	
	
	
	Активная, кВт
	Полная, кВ∙А



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пос. Посёлок № 13
	досуговый центр
	60 мест
	0,46 кВт/место
	27,6
	30,0

	
	спортивный зал
	105 м2
	0,054 кВт/м2
	5,67
	6,2

	всего
	36,2


На территории изменений в Генеральный план размещение промышленных объектов не планируется.
Полная электрическая нагрузка при реализации запланированного жилого строительства, размещения объектов социальной инфраструктуры представлена в таблице 10.3.2.1.3.

Таблица 10.3.2.1.3. Полная электрическая нагрузка на шинах 10 кВ источника электроснабжения
	Объекты электроснабжения
	Полная электрическая нагрузка, МВ∙А

	
	существующая
	дополнительная



	1
	2
	3

	Жилая застройка
	18,84
	0,17

	Социальная инфраструктура
	
	0,04

	Всего
	
	0,21

	Итого с учетом существующей нагрузки
	
	19,05

	Итого с учетом коэффициента совмещения максимумов нагрузок, ky (0,85 для жилой застройки)
	
	19,02


С учетом полученных значений планируемого роста электрической нагрузки, необходимой для реализации запланированного развития на территории изменений в Генеральный план, учитывая запланированную реконструкцию ПС 110 кВ № 325 «Лепсари», рост электрической нагрузки может быть обеспечен в полном объеме. 
Для электроснабжения территории пос. Посёлок № 13 предлагается строительство воздушной линии напряжением 10 кВ вдоль автомобильной дороги от существующей воздушной линии северо-западнее пос. Посёлок № 13 до планируемой ТП 10/0,4 кВ на территории пос. Посёлок № 13. Ориентировочная длина воздушной линии – 1,0 км.
Проектирование распределительных электрических сетей, трансформаторных подстанций, осуществляется на следующей стадии проектирования.
Планируемые объекты и сети электроснабжения размещаются вне полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения муниципального района. 
В сфере электроснабжения предлагается размещение следующих объектов местного значения:
строительство линий электропередачи 10 кВ протяженностью 0,2 км и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 250 кВ·А для обеспечения планируемого досугового центра со спортивным залом и населения на территории планируемой индивидуальной жилой застройки в пос. Посёлок № 13.
В соответствии с областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» линии электропередачи 10 кВ и трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ не относятся к объектам местного значения городского поселения, подлежащим отображению в генеральном плане поселения, в связи с чем отображены в материалах по обоснованию изменений в Генеральный план на Карте инженерной инфраструктуры.
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Схемой территориального планирования Ленинградской области в области энергетики (за исключением электроэнергетики), утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 06.07.2023 № 465, на территории изменений в Генеральный план не запланировано размещение и реконструкция объектов регионального значения.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2025 № 1101 «О региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2024 – 2033 годы и признании утратившим силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» утвержден план мероприятий, согласно которому на территории изменений в Генеральный план не планируется размещение и реконструкция объектов газоснабжения. 
Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 19.07.2022 № 511-рг «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 18.04.2022 № 240-рг «Об утверждении прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области на пятилетний период с оценкой до 2035 года» определен перечень населенных пунктов Ленинградской области, планируемых к газификации. Газификация пос. Посёлок № 13 не запланирована, ближайший к нему планируемый к газификации населенный пукт – дер. Борисова Грива.
В связи с развитием пос. Посёлок № 13, ростом численности населения в поселке на расчетный срок до 300 человек, предлагается газификация пос. Посёлок № 13. Предлагается строительство межпоселкового газопровода от дер. Борисова Грива до пос. Посёлок № 13, вдоль автомобильной дороги регионального значения Проба – Лепсари – Борисова Грива, ориентировочной протяженностью 5,9 км, строительство газорегуляторного пункта в юго-восточной части пос. Посёлок № 13, строительство распределительных газопроводов вдоль планируемых улиц поселка.
Для реализации строительства межпоселкового газопровода дер. Борисова Грива – пос. Посёлок № 13 предлагается его учет в региональной программе газификации.
[image: C:\Users\Ольга\Downloads\Рисунок Планируемый газопровод.jpg]
Рисунок 5. Трасса предлагаемого межпоселкового газопровода к пос. Посёлок № 13

В поселке Посёлок № 13 предлагается обеспечить сетевым природным газом:
планируемую индивидуальную жилую застройку в целях приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления;
планируемый досуговый центр со спортивным залом и молодежным клубом в целях индивидуального теплоснабжения.
Объемы газопотребления определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. 
Показатель потребления сетевого природного газа:
для индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах с газовой плитой, газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 338,4 м3/год на 1 человека;
отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) 98,4 м3/год.
Протяженность планируемых распределительных газопроводов – 2,1 км.

Таблица 10.3.2.2.1. Объемы газопотребления населения пос. Посёлок № 13
	Местоположение
	Жилая застройка
	Жилищный фонд, м2
	Численность населения, человек
	Потребление сетевого природного газа, тыс. м3/год

	
	
	
	
	Пищеприготовление
	Горячее водоснабжение
	Отопление



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	пос. Посёлок № 13
	планируемое ИЖС
	11100
	300
	46,8
	54,7
	1092,2

	Всего на расчетный срок
	1193,8


Расчетный расход сетевого природного газа на теплоснабжение планируемого досугового центра со спортивным залом и молодежным клубом составит 26 тыс. м3.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, для газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.
Планируемые объекты газоснабжения размещаются вне полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения муниципального района.
В сфере газоснабжения изменениями в Генеральный план предлагается:
строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 2,1 км в пос. Посёлок № 13 для обеспечения территорий планируемой индивидуальной жилой застройки и объектов соцкультбыта сетевым природным газом.
В соответствии с областным законом от 14.12.2011 № 108-оз «Об отдельных вопросах осуществления градостроительной деятельности на территории Ленинградской области» распределительные газопроводы в границах населенных пунктов не относятся к объектам местного значения городского поселения, подлежащих отображению в генеральном плане поселения, в связи с чем отображены в материалах по обоснованию изменений в Генеральный план на Карте инженерной инфраструктуры.
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Развитие жилой зоны в пос. Посёлок № 13 планируется застройкой индивидуальными жилыми домами. 
Действующим генеральным планом поселения на территории изменений в Генеральный план строительство и реконструкция объектов теплоснабжения не запланированы.
Настоящими изменениями в Генеральный план развитие централизованной системы теплоснабжения не планируется.
Теплоснабжение планируемых объектов социальной инфраструктуры предлагается обеспечить от индивидуальных котлов на сетевом природном газе.
Отопление индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализованно за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе.
Централизованное горячее водоснабжение территорий индивидуальной жилой застройки не планируется. Горячее водоснабжение предлагается децентрализованным с использованием индивидуальных газовых котлов в каждом домовладении.
В сфере теплоснабжения на территории изменений в Генеральный план размещение объектов местного значения поселения не планируется.
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На территории изменений в Генеральный план централизованным водоснабжением предлагается обеспечить планируемую индивидуальную жилую застройку и планируемый досуговый центр со спортивным залом в пос. Посёлок № 13.
Водоснабжение планируемой индивидуальной жилой застройки пос. Посёлок № 13 предусматривается из планируемого подземного источника (артезианской скважины), расположенной в восточной части поселка с установкой водопроводных очистных сооружений и накопительного резервуара. Мощность насосов должна быть не менее 10 м3/ч. Строительство сетей водоснабжения предлагается вдоль планируемых улиц. Протяженность планируемой сети водоснабжения составит 2,4 км.
Размещение улично-дорожной сети, запланированной артезианской скважины и прохождение инженерных сетей уточняется на следующей стадии при разработке проекта планировки территории с проведением инженерных изысканий, в том числе, гидрологических и гидрогеологических исследований, подтверждающих достаточную мощность подземных источников.
Горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки предлагается децентрализованным с использованием индивидуальных газовых котлов в каждом домовладении. 
Объемы водоснабжения пос. Посёлок № 13 определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования. Водопотребление принимается для обеспечиваемой централизованным водоснабжением жилой застройки – 220 л/сут на человека (таблица 10.3.2.4.1).

Таблица 10.3.2.4.1. Объемы водопотребления обеспечиваемой централизованным водоснабжением жилой застройки
	Местоположение
	Потребитель
	Численность населения, чел.
	Удельное водопотребление, л/сут
	Максимальный расход

	
	
	
	
	м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	пос. Посёлок № 13
	индивидуальныежилые дома
	300
	220
	66,0
	24,1

	всего
	66,0
	24,1



Таблица 10.3.2.4.2. Расчет потребности водоснабжения планируемых объектов социальной инфраструктуры
	Населенный пункт
	Объект
	Единица измерения
	Количество
	Удельное водопотребление, л
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	м3/сут
	тыс. м3/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	пос. Посёлок № 13
	досуговый центр
	мест
	60
	8,6
	0,5
	0,2

	
	спортивный зал
	спортсмен
	20
	50
	1,0
	0,4

	всего
	1,5
	0,6


Расход воды на полив территории принимается в соответствии с СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в объеме 50 л на человека в сутки и составит 15 м3 в сутки.
Объемы хозяйственно-питьевого водопотребления из систем централизованного водоснабжения пос. Посёлок № 13 составят 82,5 м3/сут или 30,1 тыс. м3/год.
Для надежного обеспечения населения водоснабжением из подземных источников необходимо проведение оценки запасов подземных вод. В целях достижения нормативного качества питьевой воды на новых скважинах должен был предусмотрен мониторинг с отбором проб и организацией последующей водоподготовки при выявлении её необходимости.
Необходима организация зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Планируемые объекты водоснабжения размещаются вне полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального значения, местного значения муниципального района. 
Расчет расхода воды на наружное пожаротушение выполнен в соответствии с СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (таблица 1 и таблица 2). Расход воды на наружное пожаротушение жилой застройки пос. Посёлок № 13 принимается равным 5 л/с. Количество одновременных пожаров – 1. Продолжительность тушения пожара принимается равной 3 часам.
Расчетный расход воды на наружное пожаротушение составит 54 м3.
Наружное пожаротушение предлагается обеспечить от пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях водопровода.
В сфере водоснабжения изменениями в Генеральный план планируется:
строительство артезианской скважины производительностью 100 м3/сут на территории планируемой индивидуальной жилой застройки пос. Посёлок № 13; 
строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 100 м3/сут на территории планируемой индивидуальной жилой застройки пос. Посёлок № 13;
строительство 2,4 км водопроводных сетей для подключения потребителей на территории индивидуальной жилой застройки пос. Посёлок № 13.
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На территории изменений в Генеральный план строительство системы централизованного водоотведения не предлагается.
Хозяйственно-бытовые стоки от планируемого досугового центра со спортивным залом в пос. Посёлок № 13 предлагается очищать децентрализованно локальными очистными сооружениями в составе объекта. Объемы стоков соответствуют объемам потребления воды на данном объекте. 
Для планируемой индивидуальной жилой застройки пос. Посёлок № 13 предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. Вывоз жидких отходов планируется на канализационные очистные сооружения г.п. Рахья. Расчетный суммарный объем вывозимых жидких бытовых отходов составит 540,0 м3/год. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
В сфере водоотведения на территории изменений в Генеральный план размещение объектов местного значения поселения не планируется.
В зоне застройки индивидуальными жилыми домами целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков). Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей.
Необходимо выполнить проект планировки территории с проектированием сетей открытой дождевой канализации с учетом СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Отвод поверхностных вод производить на не подтапливаемые территории.
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Схемой территориального планирования Ленинградской области в области государственного управления, образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных отношений (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21.05.2025 № 454) на территории изменений в Генеральный план и прилегающих территориях не планируется размещение объектов здравоохранения.
Пос. Посёлок № 13 попадает в зону 30-минутной комбинированной доступности до лечебно-профилактических учреждений.
Существующий фельдшерско-акушерский пункт расположен в дер. Ваганово, на расстоянии 9,2 км от пос. Посёлок № 13, аптека и амбулатория расположены в г.п. Рахья (12,2 км от пос. Посёлок № 13).
На расстоянии 9 км от пос. Посёлок № 13 в п. ст. Ириновка расположено Ириновское реабилитационное отделение, которое оказывает медицинскую помощь по профилям: неврология травматология и ортопедия, онкология, медицинская реабилитация, восстановительная медицина. 
В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений в дер. Ваганово (9,2 км до пос. Посёлок № 13) планируется размещение фельдшерско-акушерского пункта мощностью не менее 15 посещений в смену. 
В соответствии с пунктом 2.1.7 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области фельдшерско-акушерские пункты проектируются из расчета 1 объект на сельский населенный пункт с транспортной доступностью не более 30 минут:
с численностью населения сельского населенного пункта менее 300 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 6 км;
с численностью населения сельского населенного пункта от 300 до 700 человек – при удаленности от других лечебно-профилактических медицинских организаций 4 км.
С учетом существующих и планируемых объектов здравоохранения (дер. Ваганово, п. ст. Ириновка, г.п. Рахья) транспортная доступность (не более 30 минут) до объектов здравоохранения на территории изменений в Генеральный план соответствует Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области.
Размещение аптеки возможно в жилой зоне.
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На территории изменений в гГнеральный план нет и не планируется размещение объектов социальной защиты населения.
Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», необходимо обеспечивать беспрепятственный доступ маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Проектные решения по обеспечению доступности маломобильным группам населения городской среды, реконструкции сложившейся и проектировании новой застройки должны учитывать физические возможности всех категорий маломобильных групп населения, включая инвалидов, и быть направлены на повышение качества городской среды по критериям доступности, безопасности, комфортности и информативности в соответствии с СП 140.13330.2012. Свод правил. Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения и СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (актуализированная редакция СНиП 35-01-2001).
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Схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района Ленинградской области на территории изменений в Генеральный план не планируется размещение объектов образования. 
Дошкольное образование
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов нормативная мощность объекта дошкольного образовательного учреждения – 40 мест на 1000 чел. Соответственно для пос. Посёлок № 13 нормативное количество мест в детском саду – 12. 
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций сельских населенных пунктов – 1000 м. В целях соблюдения территориальной доступности до детского сада, предлагается размещение частного детского сада на 15 мест в зоне застройки индивидуальными жилыми.
Возможна организация транспортного обслуживания для детей дошкольников пос. Посёлок № 13 до муниципальной дошкольной организации (детского сада).
В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) – расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего до жилых зданий должно быть для сельских поселений – до 1 км. При расстояниях свыше 1 км для воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пос. Посёлок № 13 расположен на расстоянии 10 км от дер. Борисова Грива, где на ул. Грибное имеется детский сад. 
Существующая мощность дошкольных организаций в сельских населенных пунктах в Рахьинском городском поселении – 134 места. Это детские сады в дер. Ваганово на 70 мест и дер. Борисова Грива на 64 места. 
Схемой территориального планирования Всеволожского муниципального района в дер. Борисова Грива запланировано размещение детского сада на 60 мест.
В соответствии с генеральным планом Рахьинского городского поселения, с учетом расчетной численности населения, потребность в местах дошкольных учреждений в сельской местности составляет 179 мест. Проектная мощность дошкольных учреждений составит 194 места (134 места существующие и 60 мест планируемые на 1 очередь в дер. Борисова Грива). Таким образом, имеется резерв 15 мест, что позволяет принять дошкольников (12 мест) из пос. Посёлок № 13.
В соответствии с СП 2.4.3648-20 транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Максимальное расстояние от самых удаленных границ жилой зоны до планируемого остановочного пункта общественного транспорта в пос. Посёлок № 13 составляет 300 м.
Общее образование
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов (зона Б в системе расселения) максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций – 1000 м. 
Расстояние от пос. Посёлок № 13 до дер. Ваганово, где имеется средняя общеобразовательная школа – 9 км. 
Проектная мощность школы в дер. Ваганово – 320 мест. Фактическая наполняемость на 01.01.2026 – 80 мест, резерв составляет 240 мест. В соответствии с местными нормативам градостроительного проектирования норматив обеспеченности общеобразовательными учреждениями – 61 место на 1000 чел. Таким образом, при прогнозной численности населения 300 человек, норматив мест общеобразовательными учреждениями в пос. Посёлок № 13 составит 18 мест. В соответствии с генеральным планом планируемая наполняемость школы в дер. Ваганово к 2040 году – 273 места, резерв – 47 мест, что позволяет принять школьников пос. Посёлок № 13.
Расстояние от пос. Посёлок № 13 до г.п. Рахья, где имеется средняя общеобразовательная школа – 12,2 км. Проектная мощность школы в г.п. Рахья – 520 мест. Фактическая наполняемость на 01.01.2026 – 360 мест, резерв составляет 160 мест. В соответствии с генеральным планом планируемая наполняемость средней школы в г.п. Рахья к 2040 году – 318 мест, резерв – 202 места, что также позволяет принять школьников пос. Посёлок № 13.
Максимально допустимый уровень территориальной доступности до общеобразовательных учреждений не отвечает местным нормативам градостроительного проектирования (радиус доступности 1000 м). Транспортное обслуживание учащихся (до общеобразовательной организации и обратно) организовано в соответствии с СП 2.4.3648-20.
На 01.01.2026 автобусные перевозки детей в Рахьинском городском поселении осуществляются тремя школьными автобусами, оснащенных системами ГЛОНАСС и тахографами, автобусы для перевозки детей соответствуют ГОСТ 33552-2015. 
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Согласно Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2036 года ключевой приоритет Ленинградской области в сфере физической культуры – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 %. Основные действия (задачи) направлены на создание разнообразных возможностей и стимулирование жителей региона вести здоровый образ жизни, повышение физической активности, расширение профилактических мероприятий.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов максимально допустимый уровень территориальной доступности до спортивных сооружений составляет 1500 м. 
Численность населения на расчетный срок в пос. Посёлок № 13 – 300 человек. 
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов норматив обеспеченности спортивными залами составляет 220 м2 на 1000 чел. Соответственно, нормативная площадь спортивного зала для жителей пос. Посёлок № 13 составляет 66 м2. Планируется размещение спортивного зала площадью 105 м2 в планируемом к размещению досуговом центре в пос. Посёлок № 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для сельских населенных пунктов предусматривается размещение спортивных объектов в рекреационных зонах (объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом – не более 20 % от территории рекреационной инфраструктуры). В границах пос. Посёлок № 13 нет рекреационной зоны, поэтому спортивный объект в укзанной зоне не планируется.
Генеральным планом Рахьинского городского поселения планируется размещение физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными залами (площадь залов 2217 м2) и бассейном (площадь ванны 600 м2) в г.п. Рахья. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования максимально допустимый уровень территориальной доступности бассейнов (до 30 минут транспортной доступности) для пос. Посёлок № 13 соблюдается.

[bookmark: _Toc345505737][bookmark: _Toc108016430][bookmark: _Toc154132057]10.3.7. Размещение объектов культуры

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования для пос. Посёлок № 13 обеспечивается максимальная транспортная доступность до объектов культуры 15 – 30 минут.
В г.п. Рахья расположен Дом культуры на 250 мест, в дер. Борисова Грива расположена библиотека, расстояние до которых (12,2 и 5,7 км) укладывается в норматив транспортной доступности до объектов культуры.
В соответствии с генеральным планом Рахьинского городского поселения к 2040 г. прогнозная численность населения в поселении, без учета прогнозной численности населения в пос. Посёлок № 13, составит 7990 человек; с учетом прогнозной численности населения в пос. Посёлок № 13 (300 человек) – 8290 человек.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, для городских поселений нормативная мощность объекта клубного типа (при количестве жителей в городском поселении от 5000 до 9999) – 80 мест на 1000 чел. Соответственно, нормативное число мест объектов клубного типа в поселении на расчетный срок составляет 663 места. 
Генеральным планом Рахьинского городского поселения на расчетный срок планируется: реконструкция Дома культуры в г.п. Рахья с залом на 440 посадочных мест, размещение досугового центра в дер. Борисова Грива на 100 мест и дер. Ваганово на 100 мест, всего – 640 посадочных мест.
Изменениями в Генеральный план в пос. Посёлок № 13 планируется размещение объекта местного значения поселения – досугового центра со зрительным залом на 60 мест, спортивным залом площадью 105 м2, подростковым клубом площадью 10 м2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Таким образом общее количество посадочных мест в учреждениях клубного типа в Рахьинском городском поселении составит 700 единиц.
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Расчет обеспеченности объектами молодежной политики выполнен согласно местных нормативов градостроительного проектирования применительно к пос. Посёлок № 13.
Численность населения пос. Посёлок № 13 на расчетный срок – 300 чел.
Для обеспечения молодежи учреждениями по месту жительства необходимо размещение подросткового клуба площадью 7,5 м2 (из расчета 25 м2 на 1000 жителей).
Подростковый клуб площадью 10 м2 планируется разместить в планируемом к размещению досуговом центре в пос. Посёлок № 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).
Генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» (утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 536 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.01.2020 № 23)) включает всю территорию Рахьинского городского поселения за исключением пос. Посёлок № 13. Расчет обеспеченности объектами молодежной политики в генеральном плане выполнен без учета населения пос. Посёлок № 13.
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Развитие объектов торговли, сферы оказания услуг населению возможно за счет развития частных инициатив бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства отнесено к вопросам компетенции органов местного самоуправления поселения.
В генеральном плане Рахьинского городского поселения расчет обеспеченности населения поселения объектами торговли, сферы оказания услуг выполнен без учета прогнозной численности населения пос. Посёлок № 13.
В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования минимальная обеспеченность населения Всеволожского муниципального района площадью торговых объектов составляет 950,8 м2 на 1000 человек, соответственно нормативная обеспеченность населения пос. Посёлок № 13 – 286 м2. Размещение объектов торговли возможно в зоне застройки индивидуальными жилыми домами с соблюдением санитарно-гигиенических требований.
Расчет потребности в объектах общественного питания и бытового обслуживания населения пос. Посёлок № 13 на расчетный срок представлен в таблице 10.3.9.1.

Таблица 10.3.9.1. Потребность в объектах общественного питания и бытового обслуживания населения пос. Посёлок № 13 (300 чел.)
	Показатель
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности на 1000 человек населения
	Нормативная обеспеченность на расчетный срок

	
	
	



	1
	2
	3

	Объекты общественного питания, посадочных мест
	40
	12

	Объекты бытового обслуживания населения, рабочих мест
	4
	1

	Прачечная самообслуживания, мини-прачечная, кг/смену
	20
	6

	Химчистки самообслуживания, кг в смену
	1,2
	0,36

	Баня, помывочных мест
	7
	2

	Гостиница, мест
	6
	2


Размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания возможно в жилой зоне пос. Посёлок № 13 с соблюдением санитарно-гигиенических требований.
Существующие объекты торговли, бытого обслуживания, баня расположены в г.п. Рахья, на расстоянии 12,2 км от пос. Посёлок № 13.
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Прогноз накопления твердых и жидких коммунальных отходов рассчитан в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов, утвержденных приказом управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами от 29.04.2020 № 2.
Нормативы накопления ТКО в отношении категории объектов жилищного фонда представлены в таблице 10.3.10.1. 

Таблица 10.3.10.1. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области
	Категория объектов
	Расчетная единица
	Норматив накопления ТКО
	Плотность, кг/м3

	
	
	кг/год
	м3/год
	



	1
	2
	3
	4
	5

	Индивидуальные жилые дома
	1 человек
	240,097 (с учетом крупногабаритных отходов)
	1,533 (с учетом крупногабаритных отходов)
	157,0


Исходя из указанных нормативов, можно прогнозировать объем твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов жилищного фонда пос. Посёлок № 13: количество ТКО от постоянного населения (300 чел.) к 2046 г. составит 72029,1 кг/год (459,9 м3/год).
Средняя плотность твердых коммунальных отходов в отношении категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, за исключением категорий объектов жилищного фонда Ленинградской области – 161,0 кг/м3.
Планируемая система сбора ТКО в пос. Посёлок № 13 – контейнерная, с использованием несменяемых мусоросборников типа КК-0,75 (объёмом 0,75 м3 с металлической крышкой). 
Требования к контейнерным площадкам должны соответствовать СанПиН 2.1.3684-21. 
Площадки проектируется открытым с водонепроницаемым покрытием.
Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских, лечебно-профилактических учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 
Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с установленными нормативами накопления ТКО. 
На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов.
Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: 
5 °C и выше – не более 1 суток; 
4 °C и ниже – не более 3 суток.
Изменениями в Генеральный план предлагается внедрение системы селективного сбора ТКО в районах новой жилой застройки.
До 2046 г. сбор крупногабаритных отходов в пос. Посёлок № 13 предлагается осуществлять на контейнерных площадках рядом с контейнерами для сбора ТКО. Бесконтейнерный способ предусматривает накопление отходов на площадке для временного хранения и вывоз их мусоровозом.
Площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года.
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 156, обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинградской области обеспечивается региональным оператором в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителем. Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Региональный оператор на территории Ленинградской области – АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области».
Биологические отходы
Для уничтожения биологических отходов генеральным планом Рахьинского городского поселения планировалось разместить крематор мощностью 2 – 3 т/год в районе существующего лицензированного объекта размещения отходов, расположенного на территории поселения.
Жидкие бытовые отходы
Для индивидуальной жилой застройки планируется установка индивидуальных герметичных септиков, в том числе с использованием биофильтров.
В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – не менее 20 метров.
Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользования.
Не допускается наполнение выгреба выше, чем 0,35 метров до поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.
Жидкие бытовые отходы планируется вывозить на канализационные очистные сооружения г.п. Рахья. Для вывоза использовать вакуумную машину типа КО-522Б, или аналогичные машины – КО-503В-2, КО-515А и другие.
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[bookmark: _Toc522890596]В целях соблюдения требований пожарной безопасности необходимо приведение источников наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов поселения в технически исправное состояние.
Новые искусственные пожарные водоемы не планируются. Системы централизованного водоснабжения планируются с пожарными гидрантами.
Изменениями в Генеральный план учтены рекомендации, содержащиеся в материалах по обоснованию схемы территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий по размещению в пос. Посёлок № 13 пожарного поста (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Пожарный пост используется как специальное помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами контроля состояния средств пожарной автоматики.
Информация о планируемых объектах пожарной безпасности на территории Рахьинского поселения содержится в разделе 2.11.2.1 настоящей пояснительной записки.
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При реализации изменений в Генеральный план должна быть обеспечена сохранность объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 
Согласно статье 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ, проводится государственная историко-культурная экспертиза.
В соответствии с частью 56 статьи 26 Федерального закона от 03.03.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 342-ФЗ) до утверждения (в соответствии с пунктом 34.2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ) границ территорий, в отношении которых у федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, проводится государственная историко-культурная экспертиза (в соответствии с абзацем девятым статьи 28, абзацем третьим статьи 30, частью 3 статьи 31 Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона № 342-ФЗ)).
Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ установлены статьей 36 Федерального закона о № 73-ФЗ.
Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона № 73-ФЗ, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.
Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.
В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится обнаруженный объект культурного наследия.
В случае обнаружения объекта археологического наследия уведомление о выявленном объекте археологического наследия, содержащее информацию, предусмотренную пунктом 11 статьи 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, а также сведения о предусмотренном пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия, направляются региональным органом охраны объектов культурного наследия заказчику указанных работ, техническому заказчику (застройщику) объекта капитального строительства, лицу, проводящему указанные работы.
Указанные лица обязаны соблюдать предусмотренный пунктом 5 статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается выявленный объект археологического наследия.
В случае отнесения объекта, обнаруженного в ходе указанных в пунктом 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ работ, к выявленным объектам культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия уведомляет лиц, указанных в пунктом 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, о включении такого объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия с приложением копии решения о включении объекта в указанный перечень, а также о необходимости выполнять требования к содержанию и использованию выявленного объекта культурного наследия, определенные в пунктами 1 – 3 статьи 47.3 Федерального закона № 73-ФЗ.
Региональный орган охраны объектов культурного наследия определяет мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия либо выявленного объекта археологического наследия, включающие в себя обеспечение техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиком работ, указанных в пункте 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, разработки проекта обеспечения сохранности данного выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.
В случае принятия решения об отказе во включении указанного в пункте 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения региональный орган охраны объектов культурного наследия направляет копию указанного решения и разрешение на возобновление работ лицу, указанному в пункте 5 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ.
Изыскательские, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работы по использованию лесов и иные работы, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия (в том числе объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, расположенных за пределами земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) проводятся указанные работы), нарушить их целостность и сохранность, должны быть немедленно приостановлены заказчиком указанных работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, лицом, проводящим указанные работы, после получения предписания соответствующего органа охраны объектов культурного наследия о приостановлении указанных работ.
Соответствующий орган охраны объектов культурного наследия определяет меры по обеспечению сохранности объектов, включающие в себя разработку проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.
В случае ликвидации опасности разрушения объектов культурного наследия, либо устранения угрозы нарушения их целостности и сохранности приостановленные работы могут быть возобновлены по письменному разрешению органа охраны объектов культурного наследия, на основании предписания которого работы были приостановлены.
Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.
В случае установления, изменения границ территорий, зон охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, а также в случае принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия в правила землепользования и застройки вносятся изменения.
Археологические предметы, обнаруженные в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, подлежат обязательной передаче физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, государству в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.
Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2025 № 530.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих работу по увековечиванию памяти погибших, относится осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружении и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу та захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации.
На территории изменений в Генеральный план нет существующих объектов культурного наследия.
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Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки.
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Анализ современного состояния воздушного бассейна на территории Рахьинского городского поселения представлен в разделе 2.7.1 настоящей пояснительной записки.
Атмосферный воздух должен отвечать гигиеническим нормативам по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ (максимальным или минимальным их значениям), ориентировочным безопасным уровням воздействия, предельно допустимым уровням физического воздействия, а также по биологическим факторам, обеспечивающим их безопасность для здоровья человека. 
Хозяйствующие субъекты в соответствии с осуществляемой ими деятельностью должны проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания
Основные воздухоохранные мероприятия должны быть направлены на сокращение объёмов выбросов организаций, в том числе снижение их приземных концентраций, а также на снижение воздействия пыли, шума и вибрации транспортных потоков на населённые пункты. 
В сфере охраны воздушного бассейна предлагается:
проведение мероприятий по предотвращению пожаров лесных массивов и осушенных торфяников; 
санитарно-защитное озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования;
разработка и соблюдение регламентов и режима установленных санитарно-защитных зон;
разработка проектов предельно допустимых выбросов для промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий и котельных;
организация системы уличной уборки, регулярный полив улиц в теплый период года, 
техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов Евро-3 – Евро-5 по выбросам загрязняющих веществ;
развитие системы мониторинга атмосферного воздуха, в том числе мониторинг соблюдения нормативов выбросов и уровня шума и вибраций, источниками которых являются предприятия и транспорт.
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Поверхностных водных объектов на территории изменений в Генеральный план нет. Анализ подземных вод представлен в разделе 2.7.2 настоящей пояснительной записки.
Производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды при их удалении должны направляться на очистные сооружения. 
Земельный участок, используемый для размещения очистного сооружения, не должен затапливаться паводковыми и ливневыми водами. Биологические пруды для доочистки стоков должны быть организованы на участках со слабофильтрующими грунтами или с использованием гидроизолирующей защиты.
Сброс, удаление и обезвреживание сточных вод, содержащих радионуклиды, должен осуществляться хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс и удаление, в соответствии с нормами радиационной безопасности, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации о радиационной безопасности населения. 
Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод в водоемы (водоотведение), при определении места выпуска сточных вод должны учитываться существующее качество воды водного объекта и прогнозируемое с учетом проектируемого выпуска, а также с учетом существующих источников загрязнения, метеорологических и гидрологических условий. 
Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод в водоемы (водоотведение), с целью охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения обеспечивается согласование нормативов допустимых сбросов с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
С целью охраны поверхностных вод предлагаются следующие мероприятия: 
размещение локальных очистных сооружений на производственных предприятиях;
организация отвода дождевых стоков и талых вод по дренажной сети;
установка индивидуальных герметичных септиков с соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21.
Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения. В связи с небольшим отбором подземных вод проблема их истощения на территории изменений в Генеральный план не актуальна.
В целях охраны подземных вод предлогаются следующие мероприятия:
соблюдать режим использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (от планируемых артезианских скважин);
выполнить оценку запасов подземных вод и получить лицензию на право пользования недрами;
организовать установку индивидуальных герметичных септиков в жилой зоне, в том числе с использованием биофильтров;
ликвидировать образуемые стихийные свалки.
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Анализ современного состояния почв на территории изменений в Генеральный план представлен в разделе 2.7.3 настоящей пояснительной записки.
Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, зонам санитарной охраны водоемов и водотоков, территориям производственного назначения и другим территориям, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.
Согласно СанПиН 2.1.3684-21 содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного фона не должны превышать гигиенические нормативы.
Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, санитарно-защитных зон.
На территориях жилой застройки, индивидуальных жилых домов, прогулочных, игровых и спортивных площадок, организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, в почве должны отсутствовать: 
предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений; 
возбудители кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; 
возбудители кишечных паразитарных заболеваний, яйца геогельминтов, цисты (ооцисты), кишечных патогенных простейших, вызывающие заболевания человека и общие для человека и животных; 
преимагинальные формы синантропных мух.
Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, в местах складирования коммунальных отходов, на территории санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяются в каждом конкретном случае по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области.
Радиационный контроль почвы на соответствие гигиеническим нормативам проводится в каждом случае строительства зданий и сооружений.
Грунты и их смеси, используемые в целях благоустройства населенных территорий, должны отвечать гигиеническим нормативам к качеству почв.
Предложения изменений в Генеральный план по охране и рациональному использованию почв включает: 
организацию санитарной очистки территории и предупреждение возникновения стихийных свалок; 
организацию системы мониторинга качества состояния почвенного покрова и инвентаризации нарушенных земель в пределах территории поселения;
соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ.

[bookmark: _Toc108016440][bookmark: _Toc154132067]11.4. Охрана объектов животного мира и среды их обитания

В соответствии со статьями 22 и 28 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»:
при проектировании, строительстве объектов капитального строительства и осуществлении других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, отдыха и путей миграции;
при осуществлении производственных процессов в лесном хозяйстве и промышленности, на производственных площадках с открыто размещённым оборудованием, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, и магистралях автомобильного, транспорта, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи мощностью до 6 кВ и выше и линий проводной связи необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2025 № 813 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
В соответствии с частью 1 статьи 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается деятельность, ведущая к сокращению численности редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их обитания.

[bookmark: _Toc345505747][bookmark: _Toc108016441][bookmark: _Toc154132068]11.5. Влияние планируемых объектов на окружающую среду

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена оценка воздействия на окружающую среду с целью выявления, анализа и учёта прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду.
Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона.
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Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов
Пос. Посёлок № 13 площадью 18 га полностью расположен на землях лесного фонда – Вагановское участковое лесничество Всеволожского лесничества, 36 квартал, выдел 21 (рисунок 6).
В исходно-разрешительной документации для выполнения изменений в Генеральный план Рахьинского городского поселения размещена копия выписки из государственного лесного реестра на 21 выдел 36 квартала Вагановского участкового лесничества Всеволожского лесничества Всеволожского муниципального района Ленинградской области, представленная комитетом по природным ресурсам Ленинградской области от 14.09.2023 № 71/04. 
Таксационное описание лесного участка. Кадастровый номер 47:00:0000000:2:
поселок
квартал 36 выдел 21, площадь 18,0 га; 
категория защитности – запретные полосы;
рекреационная зона – зона умеренного посещения;
ландшафтная характеристика: тип ландшафта – открытый с единичными деревьями, 1 класс эстетической оценки, рекреационная оценка высокая, проходимость хорошая, просматриваемость хорошая.

[image: C:\Users\Ольга\Downloads\Лесная комиссия_рис1_new.jpg]
Рисунок 6. Территория пос. Посёлок № 13 на материалах лесоустройства

Постановлением администрации Рахьинского городского поселения от 19.06.2023 № 474 создана комиссия по определению при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в целях перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов (далее – Комиссия). Копия указанного постановления размещена в исходно-разрешительной документации для выполнения изменений в Генеральный план Рахьинского городского поселения.
По результатам работы Комиссии, распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.12.2023 № 841-р (с последующими изменениями), утверждено предложение относительно местоположения границы населенного пункта (пос. Посёлок № 13), образуемого из лесного поселка. Копия указанного распоряжения (с последующими изменениями) размещена в исходно-разрешительной документации для выполнения изменений в Генеральный план Рахьинского городского поселения.
Таким образом, изменениями в Генеральный план планируется перевод 18 га земель лесного фонда в земли населенных пунктов.
Рослесхоз согласовал проект изменений в Генеральный план в части включения земель лесного фонда площадью 18 га в границу населенного пункта пос. Посёлок № 13 (заключение от 21.08.2025 № 41612167-2460сз/вх-47735).

[bookmark: _Toc345505751][bookmark: _Toc108016447][bookmark: _Toc154132070][bookmark: _Toc345505752]13. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на комплексное развитие территории поселения

Реализация мероприятий, планируемых изменениями в Генеральный план на расчетный срок обеспечит:
увеличение численности населения в пос. Посёлок № 13 до 300 чел.;
бесплатное предоставление отдельным категориям граждан 60 земельных участков для индивидуального жилищного строительства в пос. Посёлок № 13;
прирост жилищного фонда (ориентировочная площадь – 11100 м2) за счёт индивидуального жилищного строительства в пос. Посёлок № 13;
создание условий для развития физкультуры и спорта в пос. Посёлок № 13, за счет размещения спортивного зала;
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей пос. Посёлок № 13 услугами организаций культуры, за счет размещения досугового центра;
создание условий для организации работы с детьми и молодежью, за счет размещения подросткового клуба на базе досугового центра в пос. Посёлок № 13;
предупреждение, локализацию и тушение возгораний, за счет размещения пожарного поста в пос. Посёлок № 13;
развитие улично-дорожной сети в пос. Посёлок № 13;
создание условий для предоставления транспортных услуг жителям пос. Посёлок № 13, за счет организации остановки общественного транспорта;
повышение качества жизни населения пос. Посёлок № 13, за счет строительства объектов инженерной инфраструктуры.
Проведение мероприятий в сфере охраны окружающей среды способствует снижению негативного воздействия процессов хозяйственной деятельности на окружающую среду и оздоровление компонентов окружающей среды.
Соблюдение режима использования земель в границах зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения способствует сохранению объекта культурного наследия и развитию военно-патриотического и познавательного туризма на территории поселения. 
Последовательная реализация мероприятий изменений в Генеральный план направлена на устойчивое развитие территории Рахьинского городского поселения. 

53
[bookmark: _Toc345505753]

[bookmark: _Toc108016448][bookmark: _Toc154132071]14. Основные технико-экономические показатели 

	№
п/п
	Показатель
	Единица
измерения
	Современное состояние
	На первую очередь (2030 г.)
	На расчетный срок (2046 г.)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	ТЕРРИТОРИЯ

	1
	ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
	га
	217,3
	217,3
	217,3

	1.1
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	0,0
	18,0
	18,0

	1.1.1
	пос. Посёлок № 13
	га
	0,0
	18,0
	18,0

	1.2
	Земли сельскохозяйственного назначения*
	га
	135,5
	135,5
	135,5

	1.3
	Земли лесного фонда
	га
	61,5
	43,5
	43,5

	1.4
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения
	га
	20,3
	20,3
	20,3

	II
	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

	2.1
	Общая площадь земель в границах пос. Посёлок № 13
	га
	0,0
	18,0
	18,0

	2.1.1
	Жилые зоны

	2.1.1.1
	зона застройки индивидуальными жилыми домами
	га
	0,0
	14,0
	14,0

	2.1.2
	Иные зоны

	2.1.2.1
	зона природного ландшафта
	га
	0,0
	4,0
	4,0

	III
	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

	3.1
	Производственная зона
	га
	20,3
	20,3
	20,3

	3.2
	Иные зоны сельскохозяйственного назначения
	га
	135,5
	135,5
	135,5

	3.3
	Зона лесов
	га
	61,5
	43,5
	43,5

	IV
	НАСЕЛЕНИЕ

	4.1
	Численность постоянного населения 
	чел.
	8
	300
	300

	4.2
	Возрастная структура населения

	4.2.1
	население младше трудоспособного возраста
	чел.
	0
	120
	90

	
	
	%
	0,0
	40,0
	30,0

	4.2.2
	Население в трудоспособном возрасте
	чел.
	4
	120
	120

	
	
	%
	50,0
	40,0
	40,0

	4.2.3
	население старше трудоспособного возраста
	чел.
	4
	60
	90

	
	
	%
	50,0
	20,0
	30,0

	V
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	5.1
	Общий объем жилищного фонда 
	тыс. м2
	138,5
	11238,5
	11238,5

	5.1.2
	общий объем нового жилищного строительства
	тыс. м2
	-
	11100,0
	11100,0

	5.1.3
	общий объем убыли жилищного фонда
	тыс. м2
	-
	0,0
	0,0

	5.2
	Средняя обеспеченность постоянного населения общей площадью
	м2/чел.
	17,3
	37,5
	37,5

	VI
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	6.1
	Физкультурно-спортивные сооружения:

	6.2.1
	спортивные залы, всего
	м2
	0,0
	105,0
	105,0

	6.2.2
	плоскостные спортивные сооружения, всего
	м2
	0,0
	380,0
	380,0

	6.3
	Объекты культуры клубного типа
	мест
	0
	60
	60

	6.4
	Учреждения молодежной политики
подростковые клубы
	объектов
	0
	1
	1

	
	
	м2
	0
	10,0
	10,0

	6.5
	Объекты розничной торговли (исключая розничные рынки)
	м2 торговой площади
	0,0
	286,0
	286,0

	VII
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	7.1
	Общая протяженность улично-дорожной сети, всего
	км
	0,0
	2,36
	2,36

	VIII
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	8.1
	Водоснабжение

	8.1.1
	Расходы воды среднесуточные – всего
	м3/сут
	0,0
	82,5
	82,5

	8.1.2
	Среднесуточное водопотребление на человека:
	л/сут на 1 чел.
	0,0
	220
	220

	8.1.3
	Протяженность сетей
	км
	0,0
	2,4
	2,4

	8.2
	Электроснабжение

	8.2.1
	Потребность населения пос. Посёлок № 13 в электроэнергии
	млн. кВт·ч в год
	0,017
	0,651
	0,651

	8.2.2
	Электрическая нагрузка потребителей полная 
	МВ∙А
	18,84
	19,02
	19,02

	8.2.3
	Мощность трансформаторов ПС 110 кВ Лепсари
	МВ∙А
	2х16
	2х25
	2х25

	8.3
	Газоснабжение

	8.3.1
	Потребление природного сетевого газа – всего, в том числе:
	тыс. м3/год
	0,0
	1219,8
	1219,8

	8.3.1.1
	– населением 
	тыс. м3/год
	0,0
	1193,8
	1193,8

	8.3.2
	Протяженность распределительных газопроводов
	км
	0,0
	2,1
	2,1

	8.4
	Связь

	8.4.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100
	100

	IX
	САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

	9.1
	Количество образующихся твердых коммунальных отходов
	м3/год
	12,3
	459,9
	459,9

	X
	ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

	10.1
	Пожарный пост
	единиц
	-
	2
	2

	10.2
	Пожарный водоем (в производственной зоне)
	единиц
	0
	1
	1
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YcaoBHbIE 0003HAYEHHS

T'panuiel H3MCHCHHH B TCHCPATBHEIH TITAH
Teppuropun HaCEAEHHBIX My HKTOB
ABTOMOOIJIBHBIC OPOTH PCTHOHATBHOTO 3HAICHHUS

T'a30mpoBOA MEXKIOCEIKOBBIH, MIAHUPYEMBIi K
CTPOHUTEILCTBY NPOrPAMMOIL PA3BUTHS Ia30CHAGKEHU
 rasudpuxauy JICHHHrPaACKOi 061aCTH Ha IEPHOT
2021 —2025 romos ITAO «I"a3mpom»

TIpensaraeMbie K CTPOHTENIBCTBY 00bEKTHI
ra3oCHA0KEHHsI H K YUeTy B PerHoHAIbHOM
nporpaMme rasu(puKanuH

IMynxr pexyuuposanus raza (ITPT)

T"a30mpoBO MEXKIOCECIIKOBBII

nep. Bopucora I'pura
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‘YeaoBHbIe 0003HAYCHAS
I'pannmusi

FeMEIIBHOIO YIACTKA (15 COOTBETCTBUM CO CBEACHHAMU
EIMHOTO T0CyIapeTBEHHOTO peecTpa HEIBUKHUMOCTH)

W— V9acTKOBOTO JTECHHIECTRA

Teppuropun

. ITocénox Ne 13

O6beKTHI TPAHCHOPTHOI HHGPACTPYRTYPBI
—

ABTOMOGHJTEHBIE JIOPOTH PETHOHATBHOTO 3HATCHHS





