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к приказу комитета 
градостроительной политики
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от____________________№_____


Положение о характеристиках планируемого развития территории, характеристиках объектов капитального строительства рекреационного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения временного проживания граждан объектов коммунальной, транспортной инфраструктур.


Территория проектирования, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития незастроенной территории расположена, в границах Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

[bookmark: _Hlk77945078]Территория проектирования в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:03:0706001:908, 47:03:0706001:1601, 47:03:0706001:1602 ограничена:
· с севера – запада границей земельного участка с кадастровым номером, 47:03:0706001:1599; 
· с севера границей, населенного с реестровым номером: 47:03-4.19 дер. Варшко муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (СНТ “Аметист”)
· с юга-востока границей земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706001:907;
· с юга неразграниченной землей под улично-дорожную сеть;
· с юга-запада границей земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706001:798

Территория проектирования в границах земельных участков с кадастровыми номерами 47:03:0706001:909, 47:03:0706001:1603, 47:03:0706001:1604, 47:03:0706001:1605, 47:03:0706001:1606 ограничена:
· с севера границами земельных участков с кадастровыми номерами 47:03:0706001:797, 47:03:0706001:1291, 47:03:0706001:1370;
· с запада заливом Дятел Суходольского озера и границами земельных участков с кадастровыми номерами 47:03:0706001:982, 47:03:0706001:1036, 47:03:0706001:1025,  47:03:0706001:1433, 47:03:0706001:1387 - 47:03:0706001:1390, 47:03:0706001:1434, 47:03:0706001:1411, 47:03:0706001:1412;
· с востока границей земельного участка с кадастровым номером 47:03:0706001:910 и неразграниченной землей под улично-дорожную сеть (автомобильная дорога местного значения);
· с юга и юга-востока неразграниченной землей, расположенной в рекреационной зоне – озеленение общего пользования и границей населенного пункта с реестровым номером: 47:03-4.19 дер. Варшко;




Показатели планируемого развития территории для каждого элемента планировочной структуры
	[bookmark: _Hlk172304344]№ п\п
	Наименование показателя
	Единицы изм.
	Показатель

	1
	Общая площадь территории в границах проектирования 
	кв. м.
	120 786

	2
	Площадь элементов планировочной структуры в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории, в том числе:
	кв. м.
	115 713

	2.1
	Площадь ЭПС 1
	кв. м.
	77 305

	2.2
	Площадь ЭПС 2
	кв. м.
	38 408

	3
	Численность существующего и планируемого населения, в том числе:
	чел.
	0/0

	3.1
	Численность существующего/планируемого населения ЭПС 1
	чел.
	0/0

	3.2
	Численность существующего/планируемого населения ЭПС 2
	чел.
	0/0

	6
	Максимальная площадь зданий, в том числе:
	кв. м.
	570

	6.1
	Общая площадь зданий ЭПС 1
	кв. м.
	380

	6.2
	Общая площадь зданий ЭПС 2
	кв. м.
	190

	7
	Максимальная площадь застройки, в том числе:
	кв. м.
	630

	7.1
	Общая площадь застройки зданий в ЭПС1
	кв. м..
	420

	7.2
	Общая площадь застройки зданий в ЭПС2
	кв. м.
	210

	8
	Предельное количество этажей
	эт.
	-

	8.1
	Предельное количество этажей ЭПС 1
	эт.
	-

	8.2
	Предельное количество этажей ЭПС 2
	эт.
	-

	9
	Площадь озеленённой территории/зон отдыха, 
в том числе:
	кв. м.
	5 000/50 000

	9.1
	Площадь озелененной территории ЭПС 1
	кв. м.
	3 600/36 000

	9.1
	Площадь озелененной территории ЭПС 2
	кв. м.
	1 400/14 000

	10
	Количество мест для хранения автомобилей, размещаемых в границах элемента планировочной структуры, в том числе места для хранения автомобилей МГН, в том числе:
	м/м
	17/3

	10.1
	Количество мест для хранения автомобилей в ЭПС 1,
в том числе места для хранения автомобилей МГН
	м/м
	12/2

	10.2
	Количество мест для хранения автомобилей в ЭПС 2,
в том числе места для хранения автомобилей МГН
	м/м
	5/1

	11
	Площадь земель общего пользования в границах проектирования.
	кв. м.
	-

	12
	Площадь внутриквартальных проездов.
	кв. м.
	-
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1. Характеристика объектов капитального строительства
	№
п/п
	Кадастровый 
номер
ЗУ
	Условный
номер зоны 
планируемого 
размещения объекта
капитального 
строительства
	Функциональное назначение объекта капитального
 строительства
	Площадь 
зоны объекта капитального строительства, м2
	Площадь ЗУ, м2
	Максимальная площадь застройки, м2
	Максимальная площадь здания
(общая площадь планируемого объекта капитального 
строительства), м2
	Предельное количество этажей, эт.
	Условный 
номер ЭПС 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11

	1
	47:03:0706001:909
	1
	Гостевой дом на 4 чел. (кадастровый номер 03:0706001:1609)
	1870
	33 732,69
	-
	-
	-
	1

	2
	
	2
	Гостевой дом на 2 чел.
	2823
	
	105
	95
	1
	

	3
	
	3
	Гостевой дом на 2 чел.
	3231
	
	105
	95
	1
	

	4
	47:03:0706001:1605
	4
	Гостевой дом на 4 чел. (кадастровый номер 03:0706001:1610)
	1596
	43 036
	-
	-
	-
	1

	5
	
	5
	Гостевой дом на 2 чел.
	2630
	
	105
	95
	1
	

	6
	
	6
	Гостевой дом на 2 чел.
	2490
	
	105
	95
	1
	

	7
	47:03:0706001:1604
	10
	Проезд
	435
	435
	-
	-
	-
	1

	8
	47:03:0706001:1603
	11
	Распределительная трансформаторная подстанция
	101
	101
	-
	-
	1
	1

	Итого в элементе планировочной структуры №1
	15176
	77304,69
	420
	380
	-
	-

	9
	47:03:0706001:908
	7
	Гостевой дом на 4 чел. (кадастровый номер 03:0706001:1611)
	1386
	38 277
	-
	-
	-
	2

	10
	
	8
	Гостевой дом на 2 чел.
	2491
	
	105
	95
	1
	

	11
	
	9
	Гостевой дом на 2 чел.
	2540
	
	105
	95
	1
	

	12
	47:03:0706001:1601
	12
	Распределительная трансформаторная подстанция
	131
	131
	-
	-
	1
	2

	Итого в элементе планировочной структуры №2
	6548
	38 408
	210
	190
	-
	-

	13
	47:03:0706001:1602
	13
	Поселковая улица местного значения
	4031
	4031
	-
	-
	-
	-

	Итого в границах территории общего пользования
	4031
	4031
	-
	-
	-
	-

	Всего для объектов рекреационного назначения
	25755
	119 743,69
	630
	570
	-
	-



Характеристика планируемого развития объектов социальной инфраструктуры.
Планируемые объекты социальной инфраструктуры – отсутствуют


Минимальная обеспеченность озелененными территориями объектов рекреационного назначения.
Минимальная обеспеченность озелененными территориями 
	№ п/п
	Кадастровый номер ЗУ
	Назначение объектов
	Нормируемые размеры озелененных территорий

	1
	47:03:0706001:909
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	1400

	2
	47:03:0706001:1605
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	2200

	3
	47:03:0706001:908
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	1400


Минимальные размеры территорий зон отдыха
	№ п/п
	Кадастровый номер ЗУ
	Назначение объектов
	Нормируемые размеры зон отдыха

	1
	47:03:0706001:909
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	14000

	2
	47:03:0706001:1605
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	22000

	3
	47:03:0706001:908
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	14000


.
Характеристика планируемого развития объектов транспортной инфраструктуры.
На территории реализованы элементы улично-дорожной сети: 
Проезды основные (внутриквартальный проезд) - Проезд №1 ширина полос движения 2.75м, ширина в красных линиях 11м. 
На территории планируется элементы улично-дорожной сети:
Поселковая улица местного значения - ширина 2.75, ширина в красных линиях 15м

Количество мест для хранения автомобилей, размещаемых в границах элементов планировочной структуры 

	№ п/п
	Кадастровый 
номер ЗУ
	Номер зоны планируемого размещения ОКС
	Рекреационные территории и объекты отдыха
	Кол-во м/м 
	в том числе, для МГН
	Примечание

	1
	47:03:0706001:909
	1
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	5
	1
	

	2
	47:03:0706001:1605
	4
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	7
	1
	

	Всего для ЭПС 1
	12
	2
	

	3
	47:03:0706001:908
	7
	Объекты отдыха и туризма (гостевой дом, питчи)
	5
	1
	

	Всего для ЭПС 2
	5
	1
	

	Всего в границах элементов планировочной структуры
	17
	3
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1.  Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры.
Водоснабжение – 4,7 м3/сут. от привозной воды;
Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод объемом - 4,7 м3/сут. предусматривается на биосептики (канализационные очистные сооружения);
Водоотведение ливневых стоков максимальный суточный объем по талому стоку, направляемого на очистку – 15,3 м3/сут. для подключения к системе ливневой канализации, предусмотрена установка фильтрующих патронов для предварительной очистки ливневых стоков, в дождеприемных колодцах Д1, Д2 и Д3, с последующим отводом в сети ливневой канализации улично-дорожной сети.
Электроснабжение – 54,27 кВт предусматривается от системы централизованного электроснабжения.
