2

Приложение

к постановлению Правительства 

Ленинградской области

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Генеральный план муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области применительно к населенному пункту 
деревня Горбунки
ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном планировании


Общие положения

1. Изменения в Генеральный план муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области применительно к населенному пункту деревня Горбунки подготовлены на основании постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 13 ноября 2023 года № 1804/23 (с изменениями).

2. Расчетный срок: 2045 год.
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 

Таблица 1.1. Сведения об объектах в области теплоснабжения, планируемых к размещению в границе деревни Горбунки
	№
	Наименование объекта
	Основные характеристики*
	Местоположение
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Строительство/

реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Вид объектов: источники тепловой энергии

	
	Назначение объектов: обеспечение централизованного теплоснабжения планируемой жилой и общественно-деловой застройки деревни Горбунки

	1.1
	Источник теплоснабжения (блок-модульная газовая котельная)
	Установленная тепловая мощность: 6,3 Гкал/ч
	деревня Горбунки, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3-1)
	санитарно-защитная зона** 100 м
	строительство


________________________

*Характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации. Размещение планируемых объектов местного значения поселения может быть реализовано в несколько этапов с учётом очередей застройки территории комплексного развития.

**Режим использования территории санитарно-защитной зоны источника теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) размер санитарно-защитной зоны может уточняться на основании проекта санитарно-защитной зоны.

Таблица 1.2. Сведения об объектах в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, обеспечивающих проведение физкультурно-оздоровительных или спортивных мероприятий поселения, находящихся в собственности сельского поселения, планируемых к размещению и реконструкции в деревне Горбунки
	№
	Наименование объекта
	Основные характеристики*
	Местоположение
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Строительство/

реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Вид объектов: клубы, культурно-досуговые комплексы

	
	Назначение объектов: обеспечение жителей деревни Горбунки услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания

	2.1
	Дворец зимних видов спорта
	Площадь спортивных залов: 5200 м2
	деревня Горбунки, зона отдыха (Р2)
	не устанавливаются
	строительство


_____________________________

*Характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации.

Таблица 1.3. Сведения об объектах в области массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, находящиеся в собственности (ведении) сельского поселения, планируемых к размещению в границе деревни Горбунки
	№
	Наименование объекта
	Основные характеристики*
	Местоположение
	Характеристика зон с особыми условиями использования территории
	Строительство/

реконструкция


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Вид объектов: скверы, пешеходные зоны

	
	Назначение объектов: создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения Горбунковского сельского поселения

	3.1
	Сквер
	Площадь: 0,57 га, включая объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (спортивно-развивающие площадки)
	деревня Горбунки, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) (Р1)
	не устанавливаются
	строительство


_____________________________

*Характеристика объекта уточняется в составе документации по планировке территории и (или) проектной документации.

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	Функциональная зона
	Код
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

	
	
	Параметры застройки
	Площадь, га
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж1
	Предельное количество этажей – 3;

Коэффициент застройки – 0,2;

Плотность застройки – не более 1000 м2/ га
	4,35
	Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения не предусмотрено

	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	Ж2
	Предельное количество этажей – 4;

Коэффициент застройки – 0,3;

Плотность застройки – не более 4000 м2/ га
	3,39
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	Ж3
	Этажность: 1 – 8 этажей включительно;
Плотность застройки – не более 6000 м2/ га
	31,03
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	
	Ж3-1
	Этажность: 1 – 8 этажей включительно;

Плотность застройки: 7800 м2/га
	7,77
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

Размещение планируемых объектов местного значения сельского поселения:

- источник теплоснабжения (блок-модульная газовая котельная)

	Многофункциональная общественно-деловая зона
	О1
	Предельное количество этажей: 4; 

Коэффициент застройки – 1,0
	3,29
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона специализированной общественной застройки
	О2
	Предельное количество этажей: 4; 

Коэффициент застройки – 0,8
	16,04
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

Размещение планируемых объектов местного значения муниципального района:

- дошкольная образовательная организация

	Производственная зона
	П
	Предельное количество этажей: 3; 

Коэффициент застройки – 0,8
	2,88
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

Размещение планируемых объектов регионального значения:

- пожарное депо в дер. Горбунки

	Коммунально-складская зона
	К
	Предельное количество этажей: 3; 

Коэффициент застройки – 0,6
	0,44
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	
	К-2
	Не установлены
	2,98
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона транспортной инфраструктуры
	Т
	Не установлены
	6,77
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона сельскохозяйственных угодий
	С1
	Коэффициент застройки – 0
	5,24
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона садоводческих некоммерческих объединений граждан
	С2
	Предельное количество этажей – 3; 

Коэффициент застройки – 0,2
	17,5
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	Р1
	Коэффициент застройки – 0,1
	1,39
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

Размещение планируемых объектов местного значения сельского поселения:

- сквер

	Зона отдыха
	Р2
	Предельное количество этажей – 4
	3,6
	Размещение планируемых объектов местного значения сельского поселения:

- дворец зимних видов спорта

	Зона озелененных территорий специального назначения
	СП
	Коэффициент застройки – 0,1
	8,42
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)

	Зона акваторий
	А
	Коэффициент застройки – 0
	0,64
	Размещение планируемых объектов регионального значения:

- государственный природный заказник Верховья рек парков Петергофской дороги (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелки»)


Примечания:
1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3-1) установлена с учетом возможности размещения объекта местного значения муниципального района: дошкольная образовательная организация.
2. Зона специализированной общественной застройки (О2) установлена с учетом возможности размещения объекта местного значения муниципального района: общеобразовательная школа.
3. Для функциональной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) (Ж3-1) в соответствии с пунктом 3.1.9 Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области параметры застройки земельных участков физических и юридических лиц, которые приняли на себя обязательства применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории по созданию объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур на территориях муниципальных образований Ленинградской области, могут определяться решением о комплексном развитии территории, договором о комплексном развитии территории, заключаемым органами местного самоуправления с правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества.

