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Положение
о территориальном планировании


[bookmark: _Toc517629976][bookmark: _Toc35241165]1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования Бугровское городское поселение [footnoteRef:1] Всеволожского муниципального района Ленинградской области, их основные характеристики, их местоположение [1:  Областным законом от 08.06.2024 № 66-оз «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населенного пункта Бугры и о внесении изменений в отдельные областные законы» муниципальному образованию Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области присвоен статус городского поселения.] 


	№
	Наименование объекта
	Основные характеристики
	Местоположение
	Характеристика зоны с особыми условиями использования территории



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Вид объектов: объекты теплоснабжения

	
	Назначение объектов: обеспечение теплоснабжения населенных пунктов

	1.1
	Источник тепловой энергии (котельная)
	Мощность – 20 Гкал/ч
	Деревня Мистолово, зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2-5.03)
	Санитарно-защитная зона – 100 м [footnoteRef:2] [2:  здесь и далее режим использования территории в пределах санитарно-защитной зоны для котельных устанавливается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 о введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».] 


	1.2
	Источник тепловой энергии (котельная)
	Мощность – 40 Гкал/ч
	Деревня Мистолово, зона инженерной инфраструктуры (И-5)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

	2
	Вид объектов: объекты транспортной инфраструктуры местного значения

	
	Назначение объектов: обеспечение транспортных связей населенных пунктов

	2.1
	Магистральные улицы
	Устройство твердого типа покрытия, протяжённость – 2,92 км
	Деревня Мистолово
	Не устанавливается

	2.2
	Улицы и дороги местного значения
	Устройство твердого типа покрытия, протяжённость – 20,26 км
	Деревня Мистолово
	Не устанавливается

	3
	Вид объектов: объекты массового отдыха населения

	
	Назначение объектов: обустройство мест массового отдыха населения

	3.1
	Тематический парк (сад)
	Площадь – 3,40 га
	Деревня Мистолово, зона озеленённых территорий общего пользования (Р1-5)
	Не устанавливается

	3.2
	Тематический парк (сад)
	Площадь – 6,54 га
	Деревня Мистолово, зона озеленённых территорий общего пользования (Р1-5)
	Не устанавливается

	3.3
	Тематический парк (сквер)
	Площадь – 1,04 га
	Деревня Мистолово, зона озеленённых территорий общего пользования (Р1-5)
	Не устанавливается

	3.4
	Тематический парк (сквер)
	Площадь – 1,53 га
	Деревня Мистолово, зона озеленённых территорий общего пользования (Р1-5)
	Не устанавливается

	3.5
	Тематический парк (сквер)
	Площадь – 0,38 га
	Деревня Мистолово, зона озеленённых территорий общего пользования (Р1-5)
	Не устанавливается

	4
	Вид объектов: плавательные бассейны

	
	Назначение объектов: обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях

	4.1
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (комплекс бассейнов, включая бассейн для оздоровительного плавания для маломобильных групп населения со спортивным залом)
	Площадь – 320 м² зеркала воды (6 дорожек длиной 25 м, 10 на 8 м для маломобильной группы населения), комплекс универсальных спортивных залов 980 м² площади пола, единая пропускная способность – 55 человек
	Деревня Мистолово, зона специализированной общественной застройки (О2-5)
	Не устанавливается

	
	Вид объектов: многофункциональные спортивные комплексы (физкультурно-оздоровительные комплексы), спортивные залы, комплексы спортивных залов в составе многофункциональных спортивных комплексов, не имеющих плавательных бассейнов и ледовых площадок

	
	Назначение объектов обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях

	4.2
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (комплекс спортивных залов)
	Универсальный зал для мини-футбола 940 м² площади пола, универсальный спортзал 350 м² площади пола, единая пропускная способность – 42 человека
	Деревня Мистолово, зона отдыха (Р2-5)
	Не устанавливается

	4.3
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (комплекс спортивных залов)
	Площадь – 1 250 м² площади пола универсальный спортивный зал, единая пропускная способность – 28 человек
	Деревня Мистолово, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3-5)
	Не устанавливается

	
	Вид объектов: сооружения открытых или крытых стадионов, арены

	
	Назначение объектов: Обеспечение инфраструктурой для развития физической культуры и массового спорта, проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятиях населения 

	4.4
	Спортивное сооружение (стадион для игры в футбол и занятий легкой атлетикой)
	Площадь – 5 400 м², единая пропускная способность – 45 человек
	Деревня Мистолово, зона озелененных территорий общего пользования (Р1-5)
	Не устанавливается

	5
	Вид объектов: культурно-досуговые комплексы

	
	Назначение объектов: обеспечение инфраструктурой для организации досуга и обеспечения населения услугами организаций культуры

	5.1
	[bookmark: _Hlk195173870]Объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение клубного типа)
	Вместимость – 600 мест, включая выставочный зал 200 м², помещение для работы с детьми и молодежью площадью 200 м², 13 рабочих мест, с общедоступной библиотекой с детским отделением на 36 тысяч экземпляров
	Деревня Мистолово, зона смешанной застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами (Ж1.2-5)
	Не устанавливается

	5.2
	Объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение клубного типа)
	Вместимость – 520 мест, включая выставочный зал 150 м², помещение для работы с детьми и молодежью площадью 110 м², 11 рабочих мест
	Деревня Мистолово, зона специализированной общественной застройки (О2-5)
	Не устанавливается

	5.3
	Объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение для работы с детьми и молодежью)
	Вместимость – 20 мест, площадь – 90 м², 8 рабочих мест
	Деревня Мистолово, зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3-5)
	Не устанавливается

	
	Вид объектов: муниципальные библиотеки

	
	Назначение объектов: обеспечение инфраструктурой библиотечного обслуживания населения

	5.4
	Объект культурно-просветительного назначения (общедоступная библиотека с детским отделением)
	Вместимость – 45 мест, площадь – 150 м², на 36 тысяч экземпляров
	Деревня Мистолово, зона специализированной общественной застройки (О2-5)
	Не устанавливается

	6
	Вид объектов: объекты в области водоотведения

	
	Назначение объектов: обеспечение централизованного водоотведения от планируемой жилой и общественно-деловой застройки

	6.1
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Производительность – 0,5 тысяч м³/сут
	Деревня Мистолово, зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2-5.03)
	Санитарно-защитная зона [footnoteRef:3] – 15 м [3:  режим использования территорий в границах санитарно-защитных зон определено Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.] 


	6.2
	Очистные сооружения (КОС)
	Производительность – 1,7 тысяч м³/сут
	Деревня Мистолово, зона инженерной инфраструктуры (И-5)
	Санитарно-защитная зона – 100 м

	6.3
	Канализация самотечная
	Протяженность – 3,77 км
	Деревня Мистолово
	Не устанавливается

	6.4
	Канализация напорная
	Протяженность – 1,55 км
	Деревня Мистолово
	Не устанавливается


7

[bookmark: _Toc517629978]

[bookmark: _Toc35241166]2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	№
	Наименование функциональной зоны
	Индекс зоны
	Параметры функциональных зон
	Сведения о планируемых для размещения объектах
	Значение объекта

	
	
	
	площадь зоны, га
	плотность населения, человек на га
	максимальная численность планируемого населения, человек
	предельная плотность новой жилой застройки, м²/га
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	Ж1-5
	220,36
	9,4 [footnoteRef:4] [4:  плотность постоянного (зарегистрированного) населения.] 

	2 550 [footnoteRef:5] [5:  учтена численность постоянного (зарегистрированного) населения.] 

	1 200
	Размещение объектов не предусмотрено
	–

	2
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с сохранением древесной растительности
	Ж1.1-5
	74,16
	35
	750
	800
	Дошкольная образовательная организация
	Местное муниципального района

	3
	Зона смешанной застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами
	Ж1.2-5
	47,51
	50
	2 400
	2 800
	Объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение клубного типа)
	Местное поселения

	4
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами
	Ж2-5.01
	49,43
	103
	5 100
	4 000
	Дошкольная образовательная организация
	Местное муниципального района

	5
	
	Ж2-5.02
	7,22
	97
	700
	4 000
	Дошкольная образовательная организация
	Местное муниципального района

	6
	
	Ж2-5.03
	12,22
	106
	1 300
	4 000
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (комплекс плоскостных спортивных сооружений)
	Местное муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии (котельная)
	Местное поселения

	
	
	
	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (КНС)
	Местное поселения

	7
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами [footnoteRef:6] [6:  допускается строительство среднеэтажных жилых домов с ограничением этажности до 6 этажей и долей общей площади квартир в шестиэтажных секциях таких домов не более 50 % от общей площади квартир, планируемых в границах комплексного развития территории.] 

	Ж3-5
	17,19
	185
	3 200
	7 000
	Дошкольная образовательная организация
	Местное муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	Общеобразовательная организация
	Местное муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые Спортивные сооружения (объекты) (комплекс спортивных залов)
	Местное поселения

	
	
	
	
	
	
	
	Объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение для работы с детьми и молодежью)
	Местное поселения

	8
	Многофункциональная общественно-деловая зона
	О1-5
	8,03
	–
	–
	–
	Размещение объектов не предусмотрено
	–

	9
	Зона специализированной общественной застройки
	О2-5
	9,63
	–
	–
	–
	Врачебная амбулатория
	Региональное

	
	
	
	
	
	
	
	3 дошкольные образовательные организации
	Местное муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	Общеобразовательная организация
	Местное муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	Организация дополнительного образования
	Местное муниципального района

	
	
	
	
	
	
	
	Объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение клубного типа)
	Местное поселения

	
	
	
	
	
	
	
	Объект культурно-просветительного назначения (общедоступная библиотека с детским отделением)
	Местное поселения

	
	
	
	
	
	
	
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (комплекс бассейнов, включая бассейн для оздоровительного плавания для маломобильных групп населения со спортивным залом)
	Местное поселения

	10
	Производственная зона
	П1-5
	4,98
	–
	–
	–
	Размещение объектов не предусмотрено
	–

	11
	Зона инженерной инфраструктуры
	И-5
	5,42
	–
	–
	–
	Очистные сооружения (КОС)
	Местное поселения

	
	
	
	
	
	
	
	Источник тепловой энергии (котельная)
	Местное поселения

	12
	Зона транспортной инфраструктуры
	Т-5
	49,63
	–
	–
	–
	Размещение объектов не предусмотрено
	–

	13
	Зона садоводства и огородничества
	СХ1-5
	9,42
	–
	–
	–
	Размещение объектов не предусмотрено
	–

	14
	Зона озеленённых территорий общего пользования
	Р1-5
	12,89
	–
	–
	–
	Спортивное сооружение (стадион для игры в футбол и занятий легкой атлетикой)
	Местное поселения

	
	
	
	
	
	
	
	Тематические парки (сады, скверы)
	Местное поселения

	15
	Зона отдыха
	Р2-5
	174,78
	–
	–
	–
	Туристско-рекреационная зона «Охта Парк»
	Региональное

	
	
	
	
	
	
	
	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (комплекс спортивных залов)
	Местное поселения

	16
	Зона озелененных территорий специального назначения
	СП1-5
	7,63
	–
	–
	–
	Размещение объектов не предусмотрено
	–




