****

**КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от \_\_ июля 2025 года № \_\_

**Об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения акционерного общества «Птицефабрика «Северная» на территории городского поселка Синявино Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснабжения
и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644, Положением о комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 450, п р и к а з ы в а ю:

* + - 1. Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения акционерного общества «Птицефабрика «Северная» на территории городского поселка Синявино Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.
			2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 28 июня 2031 года.

Председатель комитета Е.С. Мищеряков

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

от \_\_ июля 2025 года № \_\_\_\_

(приложение)

**НОРМАТИВЫ**

**состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения акционерного общества «Птицефабрика «Северная»**

**на территории городского поселка Синявино Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Перечень загрязняющих веществ | Норматив состава сточных вод, мг/дм3 |
| 1 | Хлорид-анион | 777 |
| 2 | Сульфат-анион | 177 |
| 3 | ХПК | 500\* |
| 4 | Взвешенные вещества | 300\* |
| 5 | Нефтепродукты | 5,00 |
| 6 | Фенол | 0,100 |
| 7 | Фосфаты (по фосфору) | 12\* |
| 8 | Железо | 1,9 |
| 9 | АСПАВ | 10,0 |
| 10 | Аммоний-ион | 25\* |
| 11 | БПК полн. | 300 |
| 12 | БПК5 | 300\* |

<\*> значения нормативов состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ установлены приложением № 7 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года
№ 644.